

**Dossier d’Appel**

**D’offres**

**Ouvert sur offres de prix**

**N° 198 / 2022**

|  |
| --- |
| **Financement : Projets OFPPT Hors Coopération** |

|  |
| --- |
| **ACQUISITION DE MOBILIER DESTINE AUX ETABLISSEMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’OFPPT, REPARTIE EN LOTS SUIVANTS :**   * **LOT N° 1 : Mobilier de classe DR Provinces du sud et Marrakech Safi** * **LOT N° 2 : Mobilier de classe DR Sous Massa, Beni Mellal Khenifra, Draa Tafilalet** * **LOT N° 3 : Mobilier de classe DR Orientale et Tanger Tetouan Alhoceima** |

**MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

## ACTE D'ENGAGEMENT

**A -Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail**

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………. du ……………………….

**Objet du marché** :Acquisition de mobilier destiné aux établissements de formation professionnelle de l’OFPPT, répartie en lots suivants :

Lot N°…… :………………………..

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

**B - Partie réservée au concurrent**

1. **Pour les personnes physiques**

Je (1), soussigné : ......................................... (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Pour les personnes morales**

Je (1), soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société)

au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société....................................................................

adresse du domicile élu........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

inscrite au registre du commerce........................... (localité) sous le n°................................. (2) et (3)

n° de patente........................(2) et (3)

n° d’identification fiscale…………………………….

n° de l’Identifiant commun de l’Entreprise……………………….(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

* **Montant total hors T.V.A.:………………..................................................(en lettres et en chiffres)**
* **Taux de la TVA : ………………………………………………………….………….………(en pourcentage)**
* **Montant de la T.V.A.:………………...........................................................(en lettres et en chiffres)**
* **Montant total T.V.A. comprise :.............................................................(en lettres et en chiffres)**

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..................................(localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

* mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
* ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles

**MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**DECLARATION SUR L’HONNEUR**

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert N°……………..., sur offres des prix.

Objet du marché : Acquisition de mobilier destiné aux établissements de formation professionnelle de l’OFPPT, répartie en lots suivants :

Lot N°…… :………………………..

**A - Pour les personnes physiques**

Je, soussigné : ................................................................... (prénom, nom et qualité)

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

adresse du domicile élu :.........................................................................................

affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

inscrit au registre du commerce de..........................................(localité) sous le n° ............................. (1) n° de patente.......................... (1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert à …………………………………………………

**B - Pour les personnes morales**

Je, soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

inscrite au registre du commerce............................... (localité) sous le n°....................................(1)

n° de patente........................(1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) , ouvert à …………………………………………………

n° de **l’identifiant** Commun de l’Entreprise :……………………………………(1)

**- Déclare sur l'honneur** :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du Règlement des Marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article

24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

* + - 1. Pour les concurrents non installés au Maroc , préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
      2. à supprimer le cas échéant.
      3. Lorsque le CPS le prévoit.
      4. à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

**(\*)** en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

**Annexe :**

**Spécifications techniques des fournitures proposées**

**Par le concurrent pour les lots n°1, 2 et 3**

**Lot N°1 : Mobilier de classe DR Provinces du Sud et Marrakech Safi**

* N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.
* Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
* Les colonnes « Désignations et caractéristiques techniques » et « Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.
* Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.
* Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| **ITEM**  **N°** | **DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Bureau Formateur**   * Dimensions : * Largeur : 1400 mm ± 3%, Profondeur : 700 mm ± 3%, Hauteur : 740 mm ± 3% * Plateau en mélamine 2 faces épaisseur 19 mm minimum chant bordé en PVC 2 mm avec obturateur et passe câble * Piétements soudés composé de deux tubes acier section rectangulaire de 50x30 mm ± 3% ou bien en tube carré de 40x40 mm ± 3%, avec voile * Les piétements sont équipés par des bouchons et insertion réglable. * La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en * époxy cuite au four. Couleur au choix |  |  |
| 2 | **Fauteuil formateur**   * Dossier résille, assise en mousse de haute densité revêtue en tissu * Cadre du dossier en polypropylène renforcé * Mécanisme synchrone avec réglage de tension * Assise rembourrée en mousse moulée injectée de haute densité * Accoudoirs réglables en polyuréthanne 2D * Réglage de la hauteur d’assise par vérin * Piétement 5 branches monté sur roulettes, en nylon noir   Dimensions :  Hors tout : Largeur 660 mm ± 3% x Profondeur 550 mm ± 3%, Hauteur 1080-1180 mm ± 3%   * Assise : Larg. 530 mm ± 3%, Profondeur : 450 mm ± 3%, Haut 460-560 mm ± 3% * Dossier : Larg min 430mm-Larg. Max 485mm ± 3%, Hauteur : 620 mm± 3% * Accoudoirs : Largeur : 70 mm ± 3%, Profondeur : 260mm ± 3% |  |  |
| 3 | **Table à une place**  Dimensions : largeur 800 mm, Profondeur : 600 mm, Hauteur 740 mm  Le plan de travail est en particules de bois avec deux faces décore, épaisseur de 19 mm, les chants sont bordés en PVC de 2 mm d’épaisseur.  Chaque piétement est composé de deux montants soudés en tube acier : un premier montant pour le pied côté utilisateur en tube 25x1.5 cintré en C largeur de 295 mm pour les deux ailes, et un autre avant en tube méplat larg.30 mm x ht 15 mm épaisseur 1.5 mm avec deux ailes cintrés larg. 165 mm environ. Le cintrage en bas est effectué sur la largeur de tube de 30 mm et le cintrage en haut est effectué sur la hauteur du tube de 15 mm formant un angle de 90° par rapport à sa base. Les deux montants forment une largeur 55 mm.  les piétements sont équipés de bouchons en haut et en bas au bout de chaque type de montants et de patins en bagues anneau sur les quatre ailes au sol épousant la forme de chaque tube.  – le plateau est fixé sur les quatre ailes des deux piètements qui sont reliés par un voile métallique fixé par vis métrique sur le montant méplat, de hauteur 200 mm en tôle lamine a froid épaisseur 8/10 mm avec bords plié 18 mm sur les 4 cotes et un rebord de 8 mm en haut et en bas.  La surface de l'ensemble de la structure acier est traitée avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four. Tolérance : ± 3% Finition au choix |  |  |
| 4 | **Table pour micro-ordinateur**  - largeur 750 mm ± 3%, Profondeur 600 mm ± 3%, hauteur 740 mm ± 3%  composée de:  plateau, deux pieds métalliques en forme de (L) courbe a la base, un voile de fond métallique avec intégration d'une niche avec porte et fermeture à clé profondeur 290 x largeur 500 x hauteur 500 mm ± 3%  La niche avec accès utilisateur sous le plateau, est un caisson fermé, avec porte et dos aérée pour logement UC, corps et porte en tôle laminé à froid st12-03 épaisseur 10/10 mm, avec passage câble sur les côtés, pour assurer un fluide électrique entre les deux piètements, à travers le voile et les enjoliveurs.  Plateau en mélamine épaisseur 19mm avec chants droits en pvc et 2 passes câbles monocorps en PU diam.60 mm minimum  fixé sur deux piètements qui assurent la stabilité de la table, chacun avec deux traverses supérieures en T soudé sur deux montants et une embase avec deux enjoliveurs démontable.  composants sont en acier de qualité 102 on distingue :  Traverses supérieures en T en tube méplat de 50x25x2 ± 3% mm.  Montant en tube rond de diamètre 25x1,5 ± 3% mm.  L’embase en tube cintré de section elliptique de 60x30x2 ± 3% mm.  Les embouts des tubes sont injectés en polyéthylène.  L’embout d’embase contient un écrou zingué de réglage de vérin.  Les peignes ovales épousant la forme des pieds, permettent le passage des câbles électriques sans risque de toucher la partie métallique des pieds. Les peignes des montées de câbles ainsi que les vérins de réglage sont injectés en polypropylène pour isolations électrique.  Les enjoliveurs de montées de câbles sont obtenus à partir d’une tôle d’acier St 12-03 d’épaisseur 0,6 mm. |  |  |
| 5 | **Chaise de travail**  • Chaise polyvalente monocoque empilable  • Assise et dossier en polypropylène  • Dossier sous forme trapézoïdale courbé sur sa partie supérieure. La largeur sur la partie basse du dossier est de 43,5cm et sur la partie haute du dossier (avant la courbure) est de 35 cm.  • 2 pieds métalliques sous forme de "U inversé" cintrés et non soudés, chromés en tube rond Ø 20 mm, épaisseur 1,4 mm, avec embouts antidérapants, d'une hauteur de 45cm sur la partie avant et 43cm sur la partie arrière.  • Support métallique chromé sous de l’assise en tube rond Ø 18 mm, épaisseur 1,2 mm, sous forme de 2 traverses de longueur 48cm soudées sur les piètements métalliques et vissées à la coque à travers un support en PP émanant de la coque via quatre vis.  Dimensions :  • Totale : Larg. 520 x Prof. 550 x Haut. 790mm  • Assise : Larg. 435 x Prof. 400 x Haut. 435mm  Tolérance : ± 3% Couleur au choix |  |  |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**Lot 1 : Mobilier de classe DR Provinces du Sud et Marrakech Safi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item N°** | **Désignation** | **Unité** | **DR Provinces du sud** | **DR Marrakech Safi** | **Qte** | **Prix Unitaire En HTVA  En chiffre** | **Prix Total  En HTVA   En chiffre** |
| 1 | BUREAU formateur | U | 64 | 49 | 113 |  |  |
| 2 | Fauteuil Formateur | U | 56 | 59 | 115 |  |  |
| 3 | Table à une place | U | 1674 | 2813 | 4487 |  |  |
| 4 | Table pour micro-ordinateur | U | 74 | 692 | 766 |  |  |
| 5 | Chaise de travail | U | 1421 | 3498 | 4919 |  |  |
| **Montant Total en HTVA** | | | | | | |  |
| **Total de la TVA (Taux 20%)=** | | | | | | |  |
| **Montant Total en TTC =** | | | | | | |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ………………………………… Le …………………….**

**Signature et cachet du concurrent**

**Lot 2 : Mobilier de classe DR Souss Massa, Beni Mellal Khenifra, Draa Tafilalet**

* N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.
* Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
* Les colonnes « Désignations et caractéristiques techniques » et « Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.
* Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.
* Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| **ITEM**  **N°** | **DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Bureau Formateur**   * Dimensions : * Largeur : 1400 mm ± 3%, Profondeur : 700 mm ± 3%, Hauteur : 740 mm ± 3% * Plateau en mélamine 2 faces épaisseur 19 mm minimum chant bordé en PVC 2 mm avec obturateur et passe câble * Piétements soudés composé de deux tubes acier section rectangulaire de 50x30 mm ± 3% ou bien en tube carré de 40x40 mm ± 3%, avec voile * Les piétements sont équipés par des bouchons et insertion réglable. * La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en * époxy cuite au four. Couleur au choix |  |  |
| 2 | **Fauteuil formateur**   * Dossier résille, assise en mousse de haute densité revêtue en tissu * Cadre du dossier en polypropylène renforcé * Mécanisme synchrone avec réglage de tension * Assise rembourrée en mousse moulée injectée de haute densité * Accoudoirs réglables en polyuréthanne 2D * Réglage de la hauteur d’assise par vérin * Piétement 5 branches monté sur roulettes, en nylon noir   Dimensions :  Hors tout : Largeur 660 mm ± 3% x Profondeur 550 mm ± 3%, Hauteur 1080-1180 mm ± 3%   * Assise : Larg. 530 mm ± 3%, Profondeur : 450 mm ± 3%, Haut 460-560 mm ± 3% * Dossier : Larg min 430mm-Larg. Max 485mm ± 3%, Hauteur : 620 mm± 3% * Accoudoirs : Largeur : 70 mm ± 3%, Profondeur : 260mm ± 3% |  |  |
| 3 | **Table à une place**  Dimensions : largeur 800 mm, Profondeur : 600 mm, Hauteur 740 mm  Le plan de travail est en particules de bois avec deux faces décore, épaisseur de 19 mm, les chants sont bordés en PVC de 2 mm d’épaisseur.  Chaque piétement est composé de deux montants soudés en tube acier : un premier montant pour le pied côté utilisateur en tube 25x1.5 cintré en C largeur de 295 mm pour les deux ailes, et un autre avant en tube méplat larg.30 mm x ht 15 mm épaisseur 1.5 mm avec deux ailes cintrés larg. 165 mm environ. Le cintrage en bas est effectué sur la largeur de tube de 30 mm et le cintrage en haut est effectué sur la hauteur du tube de 15 mm formant un angle de 90° par rapport à sa base. Les deux montants forment une largeur 55 mm.  les piétements sont équipés de bouchons en haut et en bas au bout de chaque type de montants et de patins en bagues anneau sur les quatre ailes au sol épousant la forme de chaque tube.  – le plateau est fixé sur les quatre ailes des deux piètements qui sont reliés par un voile métallique fixé par vis métrique sur le montant méplat, de hauteur 200 mm en tôle lamine a froid épaisseur 8/10 mm avec bords plié 18 mm sur les 4 cotes et un rebord de 8 mm en haut et en bas.  La surface de l'ensemble de la structure acier est traitée avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four. Tolérance : ± 3% Finition au choix |  |  |
| 4 | **Table pour micro-ordinateur**  - largeur 750 mm ± 3%, Profondeur 600 mm ± 3%, hauteur 740 mm ± 3%  composée de:  plateau, deux pieds métalliques en forme de (L) courbe a la base, un voile de fond métallique avec intégration d'une niche avec porte et fermeture à clé profondeur 290 x largeur 500 x hauteur 500 mm ± 3%  La niche avec accès utilisateur sous le plateau, est un caisson fermé, avec porte et dos aérée pour logement UC, corps et porte en tôle laminé à froid st12-03 épaisseur 10/10 mm, avec passage câble sur les côtés, pour assurer un fluide électrique entre les deux piètements, à travers le voile et les enjoliveurs.  Plateau en mélamine épaisseur 19mm avec chants droits en pvc et 2 passes câbles monocorps en PU diam.60 mm minimum  fixé sur deux piètements qui assurent la stabilité de la table, chacun avec deux traverses supérieures en T soudé sur deux montants et une embase avec deux enjoliveurs démontable.  composants sont en acier de qualité 102 on distingue :  Traverses supérieures en T en tube méplat de 50x25x2 ± 3% mm.  Montant en tube rond de diamètre 25x1,5 ± 3% mm.  L’embase en tube cintré de section elliptique de 60x30x2 ± 3% mm.  Les embouts des tubes sont injectés en polyéthylène.  L’embout d’embase contient un écrou zingué de réglage de vérin.  Les peignes ovales épousant la forme des pieds, permettent le passage des câbles électriques sans risque de toucher la partie métallique des pieds. Les peignes des montées de câbles ainsi que les vérins de réglage sont injectés en polypropylène pour isolations électrique.  Les enjoliveurs de montées de câbles sont obtenus à partir d’une tôle d’acier St 12-03 d’épaisseur 0,6 mm. |  |  |
| 5 | **Chaise de travail**  • Chaise polyvalente monocoque empilable  • Assise et dossier en polypropylène  • Dossier sous forme trapézoïdale courbé sur sa partie supérieure. La largeur sur la partie basse du dossier est de 43,5cm et sur la partie haute du dossier (avant la courbure) est de 35 cm.  • 2 pieds métalliques sous forme de "U inversé" cintrés et non soudés, chromés en tube rond Ø 20 mm, épaisseur 1,4 mm, avec embouts antidérapants, d'une hauteur de 45cm sur la partie avant et 43cm sur la partie arrière.  • Support métallique chromé sous de l’assise en tube rond Ø 18 mm, épaisseur 1,2 mm, sous forme de 2 traverses de longueur 48cm soudées sur les piètements métalliques et vissées à la coque à travers un support en PP émanant de la coque via quatre vis.  Dimensions :  • Totale : Larg. 520 x Prof. 550 x Haut. 790mm  • Assise : Larg. 435 x Prof. 400 x Haut. 435mm  Tolérance : ± 3% Couleur au choix |  |  |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**Lot 2 : Mobilier de classe DR Souss Massa, Beni Mellal Khenifra, Draa Tafilalet**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item N°** | **Désignation** | **Unité** | **DR Souss Massa** | **DR Beni Mellal Khenifra** | **DR Draa Tafilalet** | **Qte** | **Prix Unitaire En HTVA  En chiffre** | **Prix Total  En HTVA   En chiffre** |
| 1 | BUREAU formateur | U | 47 | 65 | 68 | 180 |  |  |
| 2 | Fauteuil formateur | U | 47 | 71 | 13 | 131 |  |  |
| 3 | Table à une place | U | 1325 | 2354 | 0 | 3679 |  |  |
| 4 | Table pour micro ordinateur | U | 339 | 331 | 470 | 1140 |  |  |
| 5 | Chaise de travail | U | 1900 | 2346 | 254 | 4500 |  |  |
| **Montant Total en HTVA** | | | | | | | |  |
| **Total de la TVA (Taux 20%)=** | | | | | | | |  |
| **Montant Total en TTC =** | | | | | | | |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ……………………………… Signature et cachet du concurrent**

**Lot N°3 : Mobilier de classe DR Orientale et Tanger Tetouan Alhoceima**

* N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.
* Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
* Les colonnes « Désignations et caractéristiques techniques » et « Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.
* Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.
* Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| **ITEM**  **N°** | **DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Bureau Formateur**   * Dimensions : * Largeur : 1400 mm ± 3%, Profondeur : 700 mm ± 3%, Hauteur : 740 mm ± 3% * Plateau en mélamine 2 faces épaisseur 19 mm minimum chant bordé en PVC 2 mm avec obturateur et passe câble * Piétements soudés composé de deux tubes acier section rectangulaire de 50x30 mm ± 3% ou bien en tube carré de 40x40 mm ± 3%, avec voile * Les piétements sont équipés par des bouchons et insertion réglable. * La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en * époxy cuite au four. Couleur au choix |  |  |
| 2 | **Fauteuil formateur**   * Dossier résille, assise en mousse de haute densité revêtue en tissu * Cadre du dossier en polypropylène renforcé * Mécanisme synchrone avec réglage de tension * Assise rembourrée en mousse moulée injectée de haute densité * Accoudoirs réglables en polyuréthanne 2D * Réglage de la hauteur d’assise par vérin * Piétement 5 branches monté sur roulettes, en nylon noir   Dimensions :  Hors tout : Largeur 660 mm ± 3% x Profondeur 550 mm ± 3%, Hauteur 1080-1180 mm ± 3%   * Assise : Larg. 530 mm ± 3%, Profondeur : 450 mm ± 3%, Haut 460-560 mm ± 3% * Dossier : Larg min 430mm-Larg. Max 485mm ± 3%, Hauteur : 620 mm± 3% * Accoudoirs : Largeur : 70 mm ± 3%, Profondeur : 260mm ± 3% |  |  |
| 3 | **Table à une place**  Dimensions : largeur 800 mm, Profondeur : 600 mm, Hauteur 740 mm  Le plan de travail est en particules de bois avec deux faces décore, épaisseur de 19 mm, les chants sont bordés en PVC de 2 mm d’épaisseur.  Chaque piétement est composé de deux montants soudés en tube acier : un premier montant pour le pied côté utilisateur en tube 25x1.5 cintré en C largeur de 295 mm pour les deux ailes, et un autre avant en tube méplat larg.30 mm x ht 15 mm épaisseur 1.5 mm avec deux ailes cintrés larg. 165 mm environ. Le cintrage en bas est effectué sur la largeur de tube de 30 mm et le cintrage en haut est effectué sur la hauteur du tube de 15 mm formant un angle de 90° par rapport à sa base. Les deux montants forment une largeur 55 mm.  les piétements sont équipés de bouchons en haut et en bas au bout de chaque type de montants et de patins en bagues anneau sur les quatre ailes au sol épousant la forme de chaque tube.  – le plateau est fixé sur les quatre ailes des deux piètements qui sont reliés par un voile métallique fixé par vis métrique sur le montant méplat, de hauteur 200 mm en tôle lamine a froid épaisseur 8/10 mm avec bords plié 18 mm sur les 4 cotes et un rebord de 8 mm en haut et en bas.  La surface de l'ensemble de la structure acier est traitée avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four. Tolérance : ± 3% Finition au choix |  |  |
| 4 | **Table pour micro-ordinateur**  - largeur 750 mm ± 3%, Profondeur 600 mm ± 3%, hauteur 740 mm ± 3%  composée de:  plateau, deux pieds métalliques en forme de (L) courbe a la base, un voile de fond métallique avec intégration d'une niche avec porte et fermeture à clé profondeur 290 x largeur 500 x hauteur 500 mm ± 3%  La niche avec accès utilisateur sous le plateau, est un caisson fermé, avec porte et dos aérée pour logement UC, corps et porte en tôle laminé à froid st12-03 épaisseur 10/10 mm, avec passage câble sur les côtés, pour assurer un fluide électrique entre les deux piètements, à travers le voile et les enjoliveurs.  Plateau en mélamine épaisseur 19mm avec chants droits en pvc et 2 passes câbles monocorps en PU diam.60 mm minimum  fixé sur deux piètements qui assurent la stabilité de la table, chacun avec deux traverses supérieures en T soudé sur deux montants et une embase avec deux enjoliveurs démontable.  composants sont en acier de qualité 102 on distingue :  Traverses supérieures en T en tube méplat de 50x25x2 ± 3% mm.  Montant en tube rond de diamètre 25x1,5 ± 3% mm.  L’embase en tube cintré de section elliptique de 60x30x2 ± 3% mm.  Les embouts des tubes sont injectés en polyéthylène.  L’embout d’embase contient un écrou zingué de réglage de vérin.  Les peignes ovales épousant la forme des pieds, permettent le passage des câbles électriques sans risque de toucher la partie métallique des pieds. Les peignes des montées de câbles ainsi que les vérins de réglage sont injectés en polypropylène pour isolations électrique.  Les enjoliveurs de montées de câbles sont obtenus à partir d’une tôle d’acier St 12-03 d’épaisseur 0,6 mm. |  |  |
| 5 | **Chaise de travail**  • Chaise polyvalente monocoque empilable  • Assise et dossier en polypropylène  • Dossier sous forme trapézoïdale courbé sur sa partie supérieure. La largeur sur la partie basse du dossier est de 43,5cm et sur la partie haute du dossier (avant la courbure) est de 35 cm.  • 2 pieds métalliques sous forme de "U inversé" cintrés et non soudés, chromés en tube rond Ø 20 mm, épaisseur 1,4 mm, avec embouts antidérapants, d'une hauteur de 45cm sur la partie avant et 43cm sur la partie arrière.  • Support métallique chromé sous de l’assise en tube rond Ø 18 mm, épaisseur 1,2 mm, sous forme de 2 traverses de longueur 48cm soudées sur les piètements métalliques et vissées à la coque à travers un support en PP émanant de la coque via quatre vis.  Dimensions :  • Totale : Larg. 520 x Prof. 550 x Haut. 790mm  • Assise : Larg. 435 x Prof. 400 x Haut. 435mm  Tolérance : ± 3% Couleur au choix |  |  |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**Lot N°3 : Mobilier de classe DR Orientale et Tanger Tetouan Alhoceima**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item N°** | **Désignation** | **Unité** | **DR Orientale** | **DR Tanger Tetouan Alhoceima** | **Qte** | **Prix Unitaire En HTVA  En chiffre** | **Prix Total  En HTVA   En chiffre** |
|
|
| 1 | BUREAU formateur | U | 47 | 68 | 115 |  |  |
| 2 | Fauteuil formateur | U | 59 | 73 | 132 |  |  |
| 3 | Table à une place | U | 1844 | 2407 | 4251 |  |  |
| 4 | Table pour micro-ordinateur | U | 296 | 221 | 517 |  |  |
| 5 | Chaise de travail | U | 2466 | 2604 | 5070 |  |  |
| **Montant Total en HTVA** | | | | | | |  |
| **Total de la TVA (Taux 20%)=** | | | | | | |  |
| **Montant Total en TTC =** | | | | | | |  |