**ROYAUME DU MAROC**

**MAITRE D’OUVRAGE**

**SOCIETE FONCIERE CMC S.A.**

**MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE**

**OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

**ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL**

**Dossier d’Appel d’offres**

**Ouvert sur offres de prix**

**N°88 / 2023**

|  |
| --- |
| Objet de l’Appel d’offres :  Acquisition, installation et mise en place des Equipements Signalétiques de la Cité des Métiers et des Compétences TANGER répartie en lot suivant :   * **Lot Unique: Equipements Signalétiques.** |

**MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

ACTE D'ENGAGEMENT

**A -** **Partie réservée à l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail**

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………du………………….

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en place des Equipements Signalétiques de la Cité des Métiers et des Compétences TANGER répartie en lot suivant :

* **Lot Unique: Equipements Signalétiques.**

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

**B - Partie réservée au concurrent**

1. **Pour les personnes physiques**

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Pour les personnes morales**

Je (1), soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au capital de : .....................................................................................................

Adresse du siège social de la société....................................................................

Adresse du domicile élu........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°.................................... (2) et (3)

N° de patente........................(2) et (3)

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

* **Montant total HT/HDD/HTVA :…………….....................(en lettres et en chiffres)**
* **Droit Douanes :…………............................................................(en lettres et en chiffres)**
* **Prix Total HTVA :………...............................................................(en lettres et en chiffres)**
* **Taux de la TVA………………………………………………………………(en pourcentage)**
* **Montant de la T.V.A. :……………................................................(en lettres et en chiffres)**
* **Montant TTC : ...............................................................................(en lettres et en chiffres)**

La Société Foncière CMC S.A. se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.................................. (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

**Fait à........................le....................**

(Signature et cachet du concurrent)

*(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :*

* mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
* *ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».*

*(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.*

**MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**DECLARATION SUR L’HONNEUR**

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert n° /2023, sur offres des prix

Objet du marché : : Acquisition, installation et mise en place des Equipements Signalétiques de la Cité des Métiers et des Compétences TANGER répartie en lot suivant :

* **Lot Unique: Equipements Signalétiques.**

**A - Pour les personnes physiques**

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

**B - Pour les personnes morales**

Je, soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

**- Déclare sur l'honneur** :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que Maître d'Ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;

- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

* + - 1. *Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.*
      2. *à supprimer le cas échéant.*
      3. *Lorsque le CPS le prévoit.*
      4. *à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.*

***(\*)*** *En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.*

**MODELE ATTESTATION DE REFERENCE**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**Logo Entreprise Date**

**ATTESTATION DE REFERENCE**

Je soussigné, [Nom et prénom], [qualité du signataire], atteste par la présente que la société [Nom de la société], a exécuté les prestations [Détailler les prestations], objet du marché n°……….., d’un montant de : ………………, sur un délai d’exécution de : …………

A la date du :…………

Les prestations mentionnées, ci-dessus, se sont déroulés dans de bonnes conditions et à notre entière satisfaction.

La présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit.

Signature et cachet

Nom et prénom du signataire

Qualité du signataire.

**Annexe :**

**Spécifications techniques des fournitures proposées par les concurrents**

**LOT Unique: Equipements Signalétiques**

*N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.*

*Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.*

*Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.*

***Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de* « *Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’à défaut d’autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises. Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.***

*Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.*

*Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».*

| **Item N°** | **Désignation et caractéristiques techniques** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Répertoire général – Répertoire Local – 1 (signalétique)**  - **Enseigne murale**  Panneau mural horizontal de 42x7, 5x2,6 cm environ avec double méthacrylate transparent de 3 mm environ avec protection UV. Les bords seront arrondis. Jeu de 4 chevilles cylindriques en aluminium anodisé argent mat avec une longueur de corps de 15 mm environ et un ø 16 mm environ à l'extérieur et avec un filetage métrique à l'intérieur pour assurer une fixation murale facile de l'élément en question à l'aide d'une vis en INOX. Il est doté d'un bouchon cylindrique ø 16x15 mm environ au centre pour éviter les ruptures.  - **Enseigne murale**  Panneau mural horizontal de 42x59, 4x2,6 cm environ avec double méthacrylate transparent de 3 mm avec protection UV. Les bords seront arrondis. Jeu de 4 chevilles cylindriques en aluminium anodisé argent mat avec une longueur de corps de 15 mm environ et un ø 16 mm environ à l'extérieur et avec un filetage métrique à l'intérieur pour assurer une fixation murale facile de l'élément en question à l'aide d'une vis en INOX. Produit pour usage extérieur | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **2** | **Répertoire général 1 (signalétique):**  Panneau en verre trempé transparent de 50x75x0,8 cm environ avec des bords arrondis et polis pour une plus grande sécurité de l'utilisateur. Sur les bords se trouvent 4 trous circulaires pour placer les fixations pour l'ancrage au mur. Produit compatible pour extérieur et intérieur.  Set de 4 chevilles cylindriques en aluminium anodisé mat avec une longueur de corps de 30 mm environ et un ø extérieur de 20 mm environ et avec un filetage métrique à l'intérieur pour assurer une fixation murale facile de l'élément en question à l'aide d'une vis en INOX. Produit compatible pour extérieur et intérieur. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **3** | **Répertoire général – Répertoire Local – 2 (signalétique) :**  - **Enseigne murale**  Panneau mural horizontal de 42x7,5x2,6 cm environ avec double méthacrylate transparent de 3 mm environ avec protection UV. Les bords seront arrondis. Jeu de 4 chevilles cylindriques en aluminium anodisé argent mat avec une longueur de corps de 15 mm environ et ø 16 mm environ à l'extérieur et avec un filetage métrique à l'intérieur pour assurer une fixation murale facile de l'élément en question à l'aide d'une vis en INOX. Il est doté d'un bouchon cylindrique ø 16x15 mm environ au centre pour éviter les ruptures. Produit pour usage extérieur.  - **Enseigne murale**  Panneau mural horizontal de 42x59,4x2,6 cm environ avec double méthacrylate transparent de 3 mm environ avec protection UV. Les bords seront arrondis. Jeu de 4 chevilles cylindriques en aluminium anodisé argent mat avec une longueur de corps de 15 mm environ et un ø 16 mm environ à l'extérieur et avec un filetage métrique à l'intérieur pour assurer une fixation murale facile de l'élément en question à l'aide d'une vis en INOX. Il est doté d'un bouchon cylindrique ø 16x15 mm environ au centre pour éviter les ruptures. Produit pour usage extérieur | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **4** | **Numéro d’étage (signalétique) :**  Lettre/chiffre en INOX d'une épaisseur de 3 mm environ et d'une finition satinée. La hauteur de l'élément est de 25 cm environ et il est découpé au laser. Les bords sont ensuite polis pour donner un aspect plus lisse. La pièce possède 3 douilles soudées avec filetage métrique long 50 mm environ à l'intérieur pour être ancrée au mur. Produit pour usage extérieur. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **5** | **Balise directionnelle – 1 (signalétique) :**  **- Enseigne murale**  Panneau mural horizontal de 42x7,5x2,6 cm environ avec double méthacrylate transparent de 3 mm environ avec protection UV. Les bords seront arrondis. Jeu de 4 chevilles cylindriques en aluminium anodisé argent mat avec une longueur de corps de 15 mm environ et ø 16 mm environ à l'extérieur et avec un filetage métrique à l'intérieur pour assurer une fixation murale facile de l'élément en question à l'aide d'une vis en INOX. Il est doté d'un bouchon cylindrique ø 16x15 mm environ au centre pour éviter les ruptures. Produit pour usage extérieur.  **- Enseigne murale**  Panneau mural horizontal de 42x29,7x2,6 cm environ avec double méthacrylate transparent de 3 mm environ avec protection UV. Les bords seront arrondis. Jeu de 4 chevilles cylindriques en aluminium anodisé argent mat avec une longueur de corps de 15 mm environ et un ø 16 mm environ à l'extérieur et avec un filetage métrique à l'intérieur pour assurer une fixation murale facile de l'élément en question à l'aide d'une vis en INOX. Il est doté d'un bouchon cylindrique ø 16x15 mm environ au centre pour éviter les ruptures. Produit pour usage extérieur | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **6** | **Balise directionnelle - murale extérieure (signalétique) :**  **Panneau en verre** de 75x30x0,8 cm environ trempé avec des bords arrondis et polis pour une plus grande sécurité de l'utilisateur. Sur les bords se trouvent 4 trous circulaires pour placer les fixations pour l'ancrage au mur. Produit compatible pour extérieur et intérieur.  Set de 4 chevilles cylindriques en aluminium avec une longueur de corps de 30 mm environ et ø 20 mm environ extérieur et avec un filetage métrique à l'intérieur pour assurer la fixation murale facile de l'élément en question au moyen d'une vis en INOX. Produit compatible pour extérieur et intérieur**.** | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **7** | **Balise directionnelle – 2 (signalétique) :**   * **Panneau mural** horizontal de 29,7x7,5x2,6 cm environ avec double méthacrylate transparent de 3 mm environ avec protection UV. Les bords seront arrondis. Jeu de 4 chevilles cylindriques en aluminium anodisé argent mat avec une longueur de corps de 15 mm environ et un ø 16 mm environ à l'extérieur et avec un filetage métrique à l'intérieur pour assurer une fixation murale facile de l'élément en question à l'aide d'une vis en INOX. Il est doté d'un bouchon cylindrique ø 16x15 mm environ au centre pour éviter les ruptures. Produit pour usage extérieur. * **Panneau mural** horizontal de 29x21x2,6 cm environ avec double méthacrylate transparent de 3 mm environ avec protection UV. Les bords seront arrondis. Jeu de 4 ancres cylindriques en aluminium anodisé argent mat avec une longueur de corps de 15 mm environ et un ø 16 mm environ à l'extérieur et avec un filetage métrique à l'intérieur pour assurer une fixation murale facile de l'élément en question à l'aide d'une vis en INOX. Un bouchon cylindrique ø 16x15 mm environ au centre évite les ruptures. Produit pour usage extérieur**.** | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **8** | **Balise directionnelle – suspendue (signalétique) :**  **Panneau aérien horizontal** de 100x21,6x1 cm environ avec une chemise en méthacrylate transparent de 3 mm avec protection contre les rayons UV, un clou pour faciliter le positionnement de l'affiche et une garniture en INOX AISI-304 satiné de 2,5 cm environ de largeur et 0,1 cm environ d'épaisseur. Pour la suspension, l'élément est équipé de deux câbles en INOX de ø 0,15 cm environ et de 1 mètre de longueur environ, avec des supports muraux cylindriques de 3,1 cm environ de longueur en aluminium anodisé argent mat. Il contient également des vis et des chevilles pour le montage au plafond. Produit compatible pour extérieur et intérieur. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **9** | **Balise directionnelle – imposte (signalétique) :**  **Panneau aérien horizontal** de 100x21,6x1 cm environ avec une chemise en méthacrylate transparent de 3 mm environ avec protection contre les rayons UV, un clou pour faciliter le positionnement de l'affiche et une garniture en INOX AISI-304 satiné de 2,5 cm environ de largeur et 0,1 cm environ d'épaisseur. Pour la suspension, l'élément est équipé de deux câbles en INOX de ø 0,15 cm environ de 1 mètre de longueur environ, avec des supports muraux cylindriques de 3,1 cm environ de longueur en aluminium anodisé argent mat. Il contient également des vis et des chevilles pour le montage au plafond. Produit compatible pour extérieur et intérieur. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **10** | **Plaque de porte spéciale (signalétique) :**  **Panneau mural horizontal** de 29,7x7, 5x1,2 cm environ avec polycarbonate transparent de 3 mm environ d'épaisseur avec protection UV et encoche intégré pour faciliter le positionnement de l'affiche. Sur la partie supérieure est placée un embellisseur en INOX AISI-304 satiné de 1,5x0,3 cm environ, dont l'ancrage se fait en fixant les pièces de velcro de bonne qualité type 3M Dual Lock de 25x25mm fabriqué en polypropylène transparent avec adhésif à base de caoutchouc. Fixé au mur ou à la porte au moyen d'un support de vis et l'autre partie de l'ensemble collée au dos de la plaque. Les vis sont à tête conique et filetage pour bois, diamètre 4 mm et longueur 20 mm, en acier et zinguée pour la protection contre la corrosion**.**  **Panneau mural vertical** de 15x21x1,2 cm environ avec polycarbonate transparent de 3 mm d'épaisseur avec protection UV et encoche intégré pour faciliter le positionnement de l'affiche. Sur la partie supérieure est placée un embellisseur en INOX AISI-304 satiné de 1,5x0,3 cm environ, dont l'ancrage se fait en fixant les morceaux de velcro de bonne qualité type 3M Dual Lock de 25x25mm fabriqué en polypropylène transparent avec adhésif à base de caoutchouc. Fixé au mur ou à la porte au moyen d'un support de vis et l'autre partie de l'ensemble collée au dos de la plaque. Les vis sont à tête conique et filetage pour bois, diamètre 4 mm et longueur 20 mm, en acier et zinguée pour la protection contre la corrosion**.** | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **11** | **Numéro de chambre (signalétique) :**  Plaque en INOX AISI-304 de 9x4,5x0,2 cm environ découpée au laser et aux bords polis, finition satinée, impression sur une seule face. Un ruban adhésif double face est appliqué sur la plaque pour faciliter sa fixation au mur ou au verre. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **12** | **Plaque de porte nominative (signalétique) :**  **Panneau mural horizontal** de 29,7x7,5x1,2cm environ avec polycarbonate transparent de 3mm environ avec protection contre les rayons UV et une pince intégrée pour faciliter le positionnement de l'affiche. Sur la partie supérieure est placée une garniture en INOX AISI-304 satiné de 1,5x0,3cm environ dont l'ancrage se fait en fixant les pièces de velcro au mur avec des vis et des chevilles et l'autre partie du set collée à l'arrière de la plaque pour sa fixation. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **13** | **Plaque salle de cours (signalétique) :**  **Panneau mural horizontal** de 21x7,5x1,2 cm environ avec polycarbonate transparent de 3 mm environ avec protection contre les rayons UV et une pince intégrée pour faciliter le positionnement de l'affiche. Sur la partie supérieure est placée une garniture en INOX AISI-304 satiné de 1,5x0,3 cm environ dont l'ancrage se fait en fixant les pièces de velcro au mur avec des vis et des chevilles et l'autre partie du set collée à l'arrière de la plaque pour sa fixation.  **Panneau mural vertical** de 21x29,7x1,2 cm environ en polycarbonate transparent de 3 mm environ d'épaisseur avec protection contre les rayons UV et une pince intégrée pour faciliter le positionnement de l'affiche. Sur la partie supérieure est placée une garniture en INOX AISI-304 satiné de 1,5x0,3 cm environ, dont l'ancrage se fait en fixant les pièces de velcro au mur avec des vis et des chevilles et l'autre partie de l'ensemble collée au dos de la plaque pour sa fixation. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **14** | **Plaque de local technique – 1 (signalétique) :**  **Plaque murale** de mesures 15,5x15,5x1,2 cm environ avec polycarbonate transparent de 3 mm environ avec protection contre les rayons UV et clou intégré pour un placement facile de l'affiche. Dans la partie supérieure est placée une garniture en INOX AISI-304 satiné de mesures 1,5x0,3 cm environ. Son ancrage est fait en fixant les morceaux de velcro au mur au moyen de vis et de chevilles et l'autre partie du set collé dans la partie arrière de la plaque de sorte que sa sujétion**.** | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **15** | **Accès réservé (signalétique) :**  Plaque murale de mesures 15,5x15,5x1,2 cm environ avec polycarbonate transparent de 3 mm environ avec protection contre les rayons UV et clou intégré pour un placement facile de l'affiche. Dans la partie supérieure est placée une garniture en INOX AISI-304 satiné de mesures 1,5x0,3 cm environ. Son ancrage est fait en fixant les morceaux de velcro au mur au moyen de vis et de chevilles et l'autre partie du set collé dans la partie arrière de la plaque de sorte que sa sujétion. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **16** | **Plaque de local technique – 2 (signalétique) :**  Plaque en INOX AISI-304 de 9x4,5x0,2cm environ découpée au laser et dont les bords sont polis satinés. Impression sur 1 face avec du périmètre caoutchouté. Un ruban adhésif double face est appliqué sur la plaque pour faciliter sa fixation au mur ou à la vitre. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **17** | **Drapeau (signalétique) :**  Plaque drapeau qui mesure 21,7x15x2,8 cm environ et est fabriquée en polycarbonate transparent de 3 mm environ d'épaisseur avec protection contre les UV et une pince intégrée pour faciliter le positionnement de l'affiche. Pour la fixation au mur, il y a une plaque en INOX AISI-304 de 4x0,3 cm environ avec 2 trous pour la fixation au mur. Les vis et les chevilles sont incorporées dans l'élément. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **18** | **Pictogramme homme (signalétique) :**  Plaque de toilettes pour hommes avec texte en braille en INOX 15,5x7,55x0,2 cm environ. La plaque est découpée au laser et les bords sont polis pour les rendre lisses et donner plus de sécurité à l'élément. Elle se fixe au mur ou à la vitre à l'aide d'un ruban adhésif double face. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **19** | **Pictogramme femme (signalétique) :**  Plaque de toilettes pour femmes avec texte en braille en INOX 15,5x7,55x0,2 cm environ. La plaque est découpée au laser et les bords sont polis pour les rendre plus lisses et donner plus de sécurité à l'élément. Elle se fixe au mur ou à la vitre à l'aide d'un ruban adhésif double face. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **20** | **Pictogramme PMR (signalétique) :**  Plaque de toilettes pour handicapés avec texte en braille en INOX 15,5x7,55x0,2 cm environ. La plaque est découpée au laser et les bords sont polis pour les rendre plus lisses et donner une plus grande sécurité à l'élément. Elle se fixe au mur ou à la vitre à l'aide d'un ruban adhésif double face. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **21** | **Pictogramme vestiaire (signalétique) :**  Plaque de casier à texte braille en INOX 15,5x7,55x0,2 cm environ. La plaque est découpée au laser et les bords sont polis pour les lisser et donner plus de sécurité à l'élément. Elle se fixe au mur ou au verre à l'aide d'un ruban adhésif double face. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **22** | **Pictogramme douche (signalétique) :**  Plaque de douche avec texte en braille en INOX 15,5x7,55x0,2cm environ. La plaque est découpée au laser et les bords sont polis pour les lisser et donner plus de sécurité à l'élément. Elle se fixe au mur ou au verre avec du ruban adhésif double face. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **23** | **Pictogramme escalier (signalétique) :**  Plaque d'escalier en INOX avec texte en braille 15,5x7,55x0,2 cm environ La plaque est découpée au laser et les bords sont polis pour les rendre plus lisses et donner plus de sécurité à l'élément. Elle se fixe au mur ou à la vitre à l'aide d'un ruban adhésif double face. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **24** | **Pictogramme salle de prière (signalétique) :**  Plaque de salle de prière avec texte en braille en INOX 15,5x7,55x0,2 cm environ. La plaque est découpée au laser et les bords sont polis pour les rendre plus lisses et donner plus de sécurité à l'élément. Elle se fixe au mur ou à la vitre à l'aide d'un ruban adhésif double face. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **25** | **Affichage A4 (signalétique) :**  Vitrine murale avec structure en profilé d'aluminium extrudé et finition anodisée argent mat avec 4 boîtes transparentes en méthacrylate moulées par injection DIN-A4 de 50x70x2,2 cm environ. L'élément est doté de supports intégrés qui permettent de le fixer au mur à l'aide de vis et de chevilles. Format d’affichage 4xA4. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **26** | **Affichage A2 (signalétique) :**  Structure de vitrine murale avec profils en aluminium extrudé et finition en aluminium anodisé argent mat avec 9 boîtes en méthacrylate transparent en DIN-A4 moulé par injection mesurant 75x105, 5x2,2 cm environ. L'élément a des supports intégrés qui sont utilisés pour être fixés au mur à l'aide de vis et de chevilles. Format d’affichage 9xA4**.** | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **27** | **Affichage communication (signalétique) :**  TOTEM en tôle d'acier polie de 2 mm d'épaisseur, avec traitement anticorrosion au zinc et peinture EPOXI en gris RAL 9006 texturé, dimensions 42x150x30 cm environ (42cm de profondeur de la base, 150cm d'hauteur et 30cm de largeur environ). L'élément est équipé de 4 boîtes en méthacrylate installées à l'avant pour le placement de la publicité et de 2 roues en caoutchouc ø 50 mm installées à la base pour faciliter le transport. Produit pour usage extérieur. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **28** | **Plan général d’intervention (signalétique) :**  Plaque de sécurité incendie en aluminium de type alucobond avec finition anodisée. Sur la plaque est imprimé avec impression digitale et 4 encres de couleur (si nécessaire) le plan général d'intervention. Les dimensions de la plaque sont de 42x50x0,3cm environ et elle est fixée à l'aide de 4 vis à tête fraisée situées dans les coins noirs. Produit pour usage extérieur. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **29** | **Plan d’intervention (signalétique) :**  Plaque de sécurité incendie en aluminium de type alucobond avec finition anodisée. Sur la plaque est imprimé avec impression digitale et 4 encres de couleur (si nécessaire) le plan général d'intervention. Les dimensions de la plaque sont de 29,7x42x0,3cm environ et elle est fixée à l'aide de 4 vis à tête fraisée situées dans les angles et de couleur noire. Produit pour usage extérieur. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **30** | **Plan d’évacuation – circulation (signalétique) :**  Plaque de sécurité en aluminium type alucobond avec le plan d'évacuation de l'étage indiqué, d'une épaisseur de 3 mm environ. Les dimensions de la plaque sont de 42x29,7x0,3 cm environ. Son ancrage se fait en fixant les pièces de velcro au mur avec des vis et des chevilles et l'autre partie du set collée au dos de la plaque pour sa fixation. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **31** | **Plan d’évacuation – chambre (signalétique) :**  Plaque de sécurité en aluminium type alucobond avec le plan d'évacuation de l'étage indiqué. L’alucobond est constitué de deux fines feuilles d'aluminium collées à un noyau en polyéthylène noir. Épaisseur de la plaque de 3 mm environ. Les dimensions de la plaque sont de 21x29,7x0,3 cm environ. Son ancrage se fait en fixant les morceaux de velcro transparent de bonne qualité type 3M Dual Lock de 25x25mm fabriqué en polypropylène transparent avec adhésif à base de caoutchouc. Fixé au mur ou à la porte au moyen d'un support de vis et chevilles et l'autre partie de l'ensemble collée au dos de la plaque. Vis à tête ronde, diamètre 4,2mm et longueur 32mm, en acier zingué pour la protection contre la corrosion. Cheville à expansion type FISCHER. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **32** | **Extincteur (signalétique) :**  Plaque en aluminium avec pictogramme de sécurité incendie, découpée au laser et polie sur les bords pour les lisser. Sa finition est peinte en rouge. Le symbole graphique de l'extincteur est imprimé en blanc et mesure 15x15x0,3 cm environ. Il est fourni avec du ruban adhésif double face pour faciliter son installation sur le mur ou sur le verre. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **33** | **R.I.A (signalétique) :**  Plaque en aluminium avec pictogramme de sécurité incendie, découpée au laser et polie sur les bords pour les lisser. Sa finition est peinte en rouge. Le symbole graphique du tuyau d'arrosage est imprimé en blanc et mesure 15x15x0,3 cm environ. Elle est fournie avec du ruban adhésif double face pour faciliter son installation sur le mur ou sur le verre. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **34** | **Bande d’éveil à la vigilance (signalétique) :**  Plaque 50x50x0,8 cm environ. Autocollant PU contraste tactile et visuel. Finition noire Ral 9005. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **35** | **Bande d’éveil à la vigilance – espace noble (signalétique) :**  Bouton de fixation en INOX réalisé par contrôle numérique et bords polis avec finition satinée et gabarit de positionnement pour faciliter l'utilisation. La base de la pièce est ø35x5 mm environ et l'insert est ø 6 avec une longueur de 12 mm environ. La fixation est réalisée par scellement chimique. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **36** | **Contre marche contrastée (signalétique) :**  Plaque de sécurité pour escaliers en aluminium type alucobond avec bord et bande de roulement contrastés. Excellente résistance à l'abrasion. Solution complète pour les escaliers. Répond à toutes les exigences en matière d'accessibilité. Installation facile à l'aide d'un ruban adhésif double face.  Film vinyle photoluminescent de 100x10 cm environ composé d'un film vinyle adhésif photoluminescent qui apporte un contraste visuel aux bandes. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **37** | **Identification d’entrée générale (signalétique) :**  Monolithe de pied en aluminium peint en gris RAL 9006 mesurant 271,8x70,6x6 cm environ . Structure intérieure en acier INOX aisi-304 à partir d'un tube de 40X40X1,5 MM environ qui est relié à la base qui, à son tour, est celle qui est fixée au sol pour fixer l'élément. Les vis sont en INOX pour garantir sa durabilité. La structure est recouverte de deux feuilles d'aluminium peint découpées au laser avec des bords polis qui sont reliées entre elles par des vis en INOX à l'extérieur. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **38** | **Répertoire général de site (signalétique) :**  Monolithe debout dimensions larg 710 mm x prof (sans embase) 60mm hauteur ( y compris embase) 2710 mm environ, corps en aluminium comme plaque frontale en anthracite RAL 7016 mesurant larg.694 mm x prof. 44 mm environ avec embellisseur peint en gris RAL 9006 sous forme d’un encadrement latérale et supérieur en plat largeur 60 mm épaisseur 8 mm fixé par 15 vis anti-effraction. Structure intérieure en acier INOX aisi-304 à partir d'un tube de 40X40X1,5 MM environ qui est soudée à une embase rectangulaire larg.860 mm x prof. 200 mm et épaisseur 10 mm environ. Cette embase dispose de 8 trous pour fixation au sol par 8 vis à tête hexagonale pour M.8 longueur 80mm et rondelle plate en INOX pour garantir sa stabilité et durabilité. La structure est recouverte de deux feuilles d'aluminium peint découpées au laser avec des bords polis qui sont reliées entre elles par des vis en INOX à l'extérieur. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **39** | **Plan de site – repérage (signalétique) :**  Monolithe sur pied en aluminium avec embellisseur peint en gris RAL 9006 et plaque frontale en anthracite RAL 7016 mesurant 271,8x70,6x6 cm environ. Structure intérieure en acier INOX à partir d'un tube de 40X40X1,5 MM environ qui est relié à la base qui, à son tour, est celle qui est fixée au sol pour fixer l'élément. Les vis sont en INOX métrique pour garantir sa durabilité. La structure est recouverte de deux feuilles d'aluminium peint découpées au laser avec des bords polis qui sont reliées entre elles par des vis en INOX à l'extérieur. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **40** | **Directionnel piéton - flux majeur (signalétique) :**  Monolithe debout en aluminium avec embellisseur peint en gris RAL 9006 et plaque frontale en anthracite RAL 7016 mesurant 248,9x70, 6x6 cm environ. Structure intérieure en tube d'INOX AISI- 304 40x40x1,5 mm environ qui est fixée à la base qui, à son tour, est celle qui est fixée au sol pour fixer l'élément. Nous utilisons des vis en INOX métrique pour garantir sa durabilité. La structure est revêtue de deux tôles d'aluminium peint découpées au laser avec des bords polis qui sont reliées par des vis en INOX à l'extérieur. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **41** | **Directionnel piéton - flux mineur (signalétique) :**  Monolithe debout en aluminium avec embellisseur peint en gris RAL 9006 et plaque frontale en anthracite RAL 7016 mesurant 200x70,6x6 cm environ. Structure intérieure en INOX AISI-304 avec tube de 40x40x1,5 mm environ qui est fixé à la base qui, à son tour, est celle qui est fixée au sol pour fixer l'élément. Les vis sont en INOX métrique pour garantir sa durabilité. La structure est revêtue de deux tôles d'aluminium peint découpées au laser avec des bords polis qui sont reliées par des vis en INOX à l'extérieur. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **42** | **Identification pôle + plan (signalétique) :**  Monolithe mural en tôle d'aluminium de 2 mm environ d'épaisseur découpée au laser et assemblée à l'aide de vis et avec embellisseur peint en gris RAL 9006 et plaque frontale en anthracite RAL 7016, mesurant 199,3x70,1x3,5 cm environ. L'union au mur se fera au moyen de chevilles et de vis (en INOX métrique pour garantir sa durabilité), celles-ci seront fixées par l'arrière du totem et serrées à leur tour à la cheville placée sur le mur. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **43** | **Identification entrée – majeur (signalétique) :**  Panneau en verre trempé transparent de 50x75x0,8 cm environ aux bords arrondis et polis pour une plus grande sécurité de l'utilisateur. Sur les bords, on trouve 4 trous circulaires pour placer les fixations pour l'ancrage au mur.  Jeu de 4 chevilles cylindriques en aluminium anodisé mat avec une longueur de corps de 30 mm environ et un ø extérieur de 20 mm environ et avec un filetage métrique à l'intérieur pour assurer une fixation murale facile de l'élément en question à l'aide d'une vis en INOX. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **44** | **Identification entrée – mineur (signalétique) :**  Panneau en verre trempé de 75x30x0,8 cm environ aux bords arrondis et polis pour une plus grande sécurité de l'utilisateur. Sur les bords, on trouve 4 trous circulaires pour placer les fixations pour l'ancrage mural.  Jeu de 4 chevilles cylindriques en aluminium anodisé mat avec une longueur de corps de 30 mm environ et un ø extérieur de 20 mm environ et avec un filetage métrique à l'intérieur pour assurer une fixation murale facile de l'élément en question à l'aide d'une vis en INOX. |  |  |
| **45** | **Identification en drapeau – majeur (signalétique) :**  Bannière suspendue de 150x50 cm environ en toile imprimée avec 10 œillets (5 sur chaque côté espacé d’environ 100 à 130 mm) tendue par 10 brides en acier inoxydable entre deux supports en acier avec traitement anti-corrosion (galvanisé). L'impression est entièrement numérique. Les supports sont des tubes en acier de 650 mm environ de long et 60 mm de diamètre avec des anneaux en acier diam 24 mm épaisseur 2.5 mm et une platine carrée soudée 200x200 mm épaisseur 3.5 mm pour ancrages et fixation murale aisée. Les chevilles et les vis sont incluses (vis à tête hexagonale, pour M.8 longueur 80mm et rondelle).  Dimension hors tout 1685 ht 660 mm environ. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **46** | **Identification en drapeau – mineur (signalétique) :**  Plaque en tôle d'acier découpée au laser, épaisseur 1,5 mm, dimensions extérieures 45x25x10 cm environ, finition texturée grise RAL 9006. Ancrages inclus pour la fixation au mur. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **47** | **Pose et Gestion d’information**  - La pose d’un ensemble des dispositifs signalétiques intérieurs et extérieurs  - La pose de totems extérieurs |  |  |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**LOT Unique: Equipements Signalétiques**

| **Items N°** | **Désignations** | **Unité** | **(1)**  **QTE** | **(2)**  **Prix unitaire**  **HT/HDD/HTVA** | **(3)**  **Prix total HT/HDD/HTVA**  **(3) = (1) x (2)** | **(4)**  **Droits de Douanes sur (3)** | **(5)**  **Prix total**  **Hors TVA**  **(5) =(3)+(4)** | **(6)**  **TVA**  **Appliquée**  **sur (5)** | **(7)**  **Montant TTC**  **(7) = (5)+(6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Répertoire général – Répertoire Local – 1 (signalétique) | U | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Répertoire général 1 (signalétique) | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Répertoire général – Répertoire Local – 2 (signalétique) | U | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Numéro d’étage (signalétique) | U | 49 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Balise directionnelle – 1 (signalétique) | U | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Balise directionnelle - murale extérieure (signalétique) | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Balise directionnelle – 2 (signalétique) | U | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Balise directionnelle – suspendue (signalétique) | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Balise directionnelle – imposte (signalétique) | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Plaque de porte spéciale (signalétique) | U | 79 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Numéro de chambre(signalétique) | U | 118 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Plaque de porte nominative (signalétique) | U | 51 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Plaque salle de cours (signalétique) | U | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Plaque de local technique – 1 (signalétique) | U | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Accès réservé (signalétique) | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Plaque de local technique – 2 (signalétique) | U | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Drapeau (signalétique) | U | 92 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pictogramme homme (signalétique) | U | 47 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pictogramme femme (signalétique) | U | 47 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pictogramme PMR (signalétique) | U | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pictogramme vestiaire (signalétique) | U | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pictogramme douche(signalétique) | U | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pictogramme escalier (signalétique) | U | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Pictogramme salle de prière (signalétique) | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Affichage A4 (signalétique) | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Affichage A2 (signalétique) | U | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Affichage communication (signalétique) | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Plan général d’intervention(signalétique) | U | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Plan d’intervention(signalétique) | U | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Plan d’évacuation – circulation (signalétique) | U | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Plan d’évacuation – chambre (signalétique) | U | 118 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Extincteur (signalétique) | U | 114 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | R.I.A (signalétique) | U | 82 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Bande d’éveil à la vigilance(signalétique) | ML | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Bande d’éveil à la vigilance – espace noble (signalétique) | ML | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Contre marche contrastée (signalétique) | ML | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Identification d’entrée générale (signalétique) | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Répertoire général de site (signalétique) | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Plan de site – repérage (signalétique) | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Directionnel piéton - flux majeur (signalétique) | U | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Directionnel piéton - flux mineur (signalétique) | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Identification pôle + plan (signalétique) | U | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Identification entrée – majeur (signalétique) | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Identification entrée – mineur (signalétique) | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Identification en drapeau – majeur (signalétique) | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Identification en drapeau – mineur (signalétique) | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pose et Gestion d’information | Ens | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **MONTANT TOTAL =** | | | | |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à ……………………… le ………………………

Signature et cachet du concurrent