|  |  |
| --- | --- |
|  **OFPPT** |  |
|  | **Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail** |

**Dossier d’Appel**

**D’offres**

**Ouvert sur offres de prix**

**N° 67 / 2022**

|  |
| --- |
| **Financement : Projets OFPPT Hors Coopération** |

|  |
| --- |
| **ACQUISITION DE MOBILIER DESTINE AUX ETABLISSEMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’OFPPT, REPARTIE EN LOTS SUIVANTS :*** **LOT N° 1 : MOBILIER DE BUREAU**
* **LOT N° 2 : MOBILIER DE CLASSE ET DE RANGEMENT**
* **LOT N° 3 : MOBILIER D’HOTELLERIE**
 |

**MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

## ACTE D'ENGAGEMENT

**A -Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail**

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………. du ……………………….

**Objet du marché** :Acquisition de mobilier destiné aux établissements de formation professionnelle de l’OFPPT, répartie en lots suivants :

Lot N°…… :………………………..

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

**B - Partie réservée au concurrent**

1. **Pour les personnes physiques**

Je (1), soussigné : ......................................... (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Pour les personnes morales**

Je (1), soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société)

au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société....................................................................

adresse du domicile élu........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

inscrite au registre du commerce........................... (localité) sous le n°................................. (2) et (3)

n° de patente........................(2) et (3)

n° d’identification fiscale…………………………….

n° de l’Identifiant commun de l’Entreprise……………………….(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

* **Montant total hors T.V.A.:………………..................................................(en lettres et en chiffres)**
* **Taux de la TVA : ………………………………………………………….………….………(en pourcentage)**
* **Montant de la T.V.A.:………………...........................................................(en lettres et en chiffres)**
* **Montant total T.V.A. comprise :.............................................................(en lettres et en chiffres)**

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..................................(localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

* mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
* ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles

**MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**DECLARATION SUR L’HONNEUR**

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert N°……………..., sur offres des prix.

Objet du marché : Acquisition de mobilier destiné aux établissements de formation professionnelle de l’OFPPT, répartie en lots suivants :

 Lot N°…… :………………………..

**A - Pour les personnes physiques**

Je, soussigné : ................................................................... (prénom, nom et qualité)

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

adresse du domicile élu :.........................................................................................

affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

inscrit au registre du commerce de..........................................(localité) sous le n° ............................. (1) n° de patente.......................... (1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert à …………………………………………………

**B - Pour les personnes morales**

Je, soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

inscrite au registre du commerce............................... (localité) sous le n°....................................(1)

n° de patente........................(1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) , ouvert à …………………………………………………

n° de **l’identifiant** Commun de l’Entreprise :……………………………………(1)

**- Déclare sur l'honneur** :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du Règlement des Marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article

24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

* + - 1. Pour les concurrents non installés au Maroc , préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
			2. à supprimer le cas échéant.
			3. Lorsque le CPS le prévoit.
			4. à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

**(\*)** en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

**Annexe :**

**Spécifications techniques des fournitures proposées**

**Par le concurrent pour les lots n°1 – 2 et 3**

**Lot N°1 : Mobilier de Bureau**

* N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.
* Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
* Les colonnes « Désignations et caractéristiques techniques » et « Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.
* Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.
* Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| **ITEM****N°** | **DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **BUREAU DE DIRECTION+RETOUR*** Bureau de dimension :
* Largeur : 1800 mm ± 5 %
* Profondeur : 800 mm ± 5 %
* Hauteur : 740 mm ± 5 %
* Meuble retour porteur sur patins de même finition que le bureau et composé d’un caisson à 3 tiroirs, 2 portes battantes, ferme à clés, avec étagère et une niche.

Dimensions :* Largeur : 1600 mm ± 5 %
* Profondeur : 500 mm ± 5 %
* Hauteur : 600 mm ± 5 %
* la galette du meuble de retour doit être à chants droits.
* Plan de travail réalisé en aggloméré de 19mm d’épaisseur minimum, revêtu en mélamine. Chant droit en PVC de 2mm équipé d’une trappe couleur gris aluminium avec rabat.

- Voile de fond de même finition que le plan de travail.-Piètement métallique en forme de « U inversé » réalisé en tube rectangulaire de section 50x30x1,5 mm± 5 % et posé sur des embouts avec régulateurs.-Les piètements doivent être reliés par deux traverses métalliques en tube rectangulaires de section 40x27x1,5 ou carrée 40x40 mm± 5 %mm.-Fixation du plan de travail aux pieds par des pièces métalliques assurant une surélévation de 10mm minimum du plateauTous les éléments métalliques reçoivent un traitement de surface application d’unepeinture Époxy cuite au four.Finition au choix du maitre d'ouvrage. |  |  |
| 2 | **FAUTEUIL DE DIRECTION**-Fauteuil en simili cuir haut dossier avec appuie-tête réglable **DIMENSIONS HORS TOUT :** - Hauteur : 1200 – 1300mm ± 5 % ;- Largeur : 660mm ± 5 % ;- Profondeur : 670mm ± 5 %**DOSSIER :** -Largeur 490mm ± 5 % côté assise et 460 mm ± 5 % côté têtière -Dossier avec encadrement en polypropylène rembourré en mousse à haute résilience -Doté d’un réglage lombaire multipostions et fixé par une pièce moulée en aluminium à la base du dossier épousant la forme de ce dernier et faisant liaison avec le mécanisme (support-assise).**TETIERE :**-Hauteur 170mm ± 5 %-Doté d’un cadre arqué et ergonomique en polypropylène et rembourré avec de la mousse et revêtu en simili cuir.-Têtière réglable en hauteur à six niveaux par un mécanisme logé dans une pièce moulée en aluminium.**ASSISE :** -Largeur 510mm, Profondeur 520mm-Mousse haute densité épaisseur 55mm-L’assise est couverte par un cache en polypropylène-Réglable en profondeur (translation d’assise, sur 50mm).**ACCOUDOIRS :**-Longueur 230mm ± 5 %, -Largeur 90mm ± 5 %-Support accoudoirs en aluminium largeur 60mm fixé sur le mécanisme et sur la liaison assise-Dossier.-Accoudoirs 3D  |  |  |
| 3 | **TABLE DE REUNION RONDE*** Plan de travail en panneau de particules mélamine épaisseur 30 mm minimum, chants droits en PVC
* Diamètre : 1200 mm± 5 %
* Piétement corolle avec embase diamètre 600 mm ± 5 % et une colonne tubulaire de diamètre 90 mm ± 5 %
* Peinture époxy cuite au four
 |  |  |
| 4 | **Fauteuil visiteur directeur** Fauteuil en simili cuir dossier moyen**MESURES HORS TOUT :** -Hauteur : 990 – 1090mm ± 5 % ;- Largeur : 660mm ± 5 % ; - Profondeur : 660mm ± 5 %**DOSSIER :** -Largeur 490mm côté assise et 460 côté têtière ± 5 %-Dossier avec encadrement en polypropylène rembourré en mousse à haute résilience-Dossier surpiqué horizontalement formant des bandes -Doté d’un réglage lombaire multipostions et fixé par une pièce moulée en aluminium à la base du dossier épousant la forme de ce dernier et faisant liaison avec le mécanisme (support-assise).**ASSISE :** -Largeur 510mm ± 5 % ; Profondeur 520mm ± 5 %-Mousse haute densité épaisseur 55mm-L’assise est couverte par un cache en polypropylène-Réglable en profondeur (translation d’assise, sur 50mm).**ACCOUDOIRS :**-Longueur 230mm ± 5 % ; - Largeur 90mm ± 5 %-Support accoudoirs en aluminium largeur 60mm fixé sur le mécanisme et sur la liaison assise-Dossier.-Accoudoirs 3D  |  |  |
| 5 | **Table basse Directeur**-Table basse avec deux pieds traineaux avec patin feutrine.-Structure laquée et plan de travail en mélaminé d’épaisseur 12mm minimum avec chants droits pvc 2mm-Peinture : Revêtement multitouche basé sur des peintures époxy cuite au four Tube rectangulaire en acier laminé à froid ou en tôle découpe laser épaisseur 5 mm minimum ou tube rond en acier laminé à froid -Dimensions : 600x500 ± 10 %   |  |  |
| 6 | **Crédence Directeur**-Crédence de même finition que l’Item N1 avec 4 portes battantes, munis de charnières avec ralentisseur de fermeture, et poignée aluminiumDimensions : -Largeur 2000 mm ± 5 %-Profondeur 460 mm ± 5 %-Hauteur 720 mm ± 5 %-2 étagères réglables-2 serrures |  |  |
| 7 | **Porte manteau**-5 patères oblongues et 5 crochets inférieurs -Porte-parapluies, avec 4 cavités-Support Tubulaire chromé-Base Métallique circulaire-Dimensions :-Hauteur 1730 mm ± 5 %-Largeur de la base 450 mm ± 5 %-Largeur sup. patères 400 mm ± 5 %-Diamètre du support 60 mm ± 5 % |  |  |
| 8 | **BUREAU POUR SECRETAIRE + SECONDAIRE**Bureau Principal -Largeur        : 1600 mm ± 5 %-Profondeur  :   800 mm ± 5 %-Hauteur        : 740 mm ± 5 %-Plan de retour intégré au bureau :-Largeur           : 800 mm ± 5 %Profondeur     :  650 mm ± 5 %Hauteur          : 740 mm ± 5 %Un caisson mélamine posé à trois tiroirs dont un pour chemises suspendues, ferme à cléCaractéristiques :-  Plans de travail de 19 mm d’épaisseur minimum revêtu en mélamine avec goulotte passe câble en couleur aluminium et obturateur-  Couleur au choix ;-  Chant en PVC de 2 mm-  Voile de fond de même finition que le plan de travail-  Piétement en métallique en forme de U inversé réalisé en tube rectangulaire et posé sur des embouts avec régulateurs, couleur au choix- Fixation du plan de travail aux pieds par des pièces métalliques assurant une surélévation du plateau.- Peinture époxy cuite au four |  |  |
| 9 | **BUREAU POUR CADRE**Dimensions :- Largeur : 1600 mm ± 5 %- Profondeur  : 800 mm ± 5 %- Hauteur : 740 mm ± 5 %Caractéristiques :- Plateau et voile de fond en mélamine 2 faces épaisseur 19 mm chant en PVC 2 mm avec obturateur-Couleur au choix.- Goulotte passe câbles en couleur aluminium.-Piétement en métallique en forme de U inversé réalisé en tube rectangulaire et posé sur des embouts avec régulateurs, couleur au choixLe bureau doit être fourni avec :-Caisson métallique à trois tiroirs fermant à clé sur roulettes-La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture enEpoxy cuite au four. |  |  |
| 10 | **Crédence cadre** -2 portes battantes en bois mélaminé à 2 étagères avec 1 serrure, munies de charnières avec ralentisseurs de fermeture, Poignée aluminium-Dessus en mélaminé de même finition que l’item n 9Dimensions :* Largeur        : 900 mm ± 5 %
* Profondeur  : 450 mm ± 5 %
* Hauteur        : 740 mm ± 5 %
 |  |  |
| 11 | **Rangement Haut**-Armoire à deux portes battantes en bois avec serrure incorporée, munies de charnières avec ralentisseurs de fermeture, Poignée aluminium-4 tablettes réglables intermédiairesDimensions :* Largeur        : 900 mm ± 5 %
* Profondeur  : 450 mm ± 5 %
* Hauteur        : 1800 mm ± 5 %

Finition en mélamine, couleur au choix |  |  |
| 12 | **Fauteuil visiteur à luge*** Assise en mousse de haute densité revêtue en tissu et dossier résille
* Dossier protégé par une coque en polypropylène noir
* Accoudoirs fixes avec manchettes en polypropylène noir
* Piétements luge chromés protégé par des patins noir et lié au dossier

Dimensions :-Dimensions Assise : Largeur 460 mm ± 5 % x Hauteur 490 mm ± 5 %-Dimension Totale Largeur 645 mm ± 5 % x Profondeur 570 mm ± 5 % x Hauteur 865 mm ± 5 % |  |  |
| 13 | **Fauteuil roulant pour cadre*** Siège de travail avec dossier haut
* Cadre dossier en polypropylène noir
* Assise dynamique avec translation d'assise
* Réglage en hauteur par vérin à gaz
* Accoudoirs réglables en polypropylène noir
* Dossier en résille noir avec support de soutien lombaire
* Piètement : 5 branches chromées sur roulettes

Dimensions :* Dimension Assise Largeur 500 mm ± 5 % x Profondeur 460 mm ± 5 % x Hauteur 460 – 580 mm ± 5 %
* Dimension Totale Largeur 680 mm ± 5 % x Profondeur 680 mm ± 5 % x Hauteur 1060 – 1180 mm ± 5 %

Couleur au choix |  |  |
| 14 | **POUTRE D’ACCUEIL 3 PLACES** * Ensemble de 3 sièges sur poutre
* Assises et dossiers en PVC
* Deux piètements en tôle en forme de V inversé larg. 590 mm environ avec des vérins niveleurs.
* Une poutre en tube rectangulaire 80x40mm sur laquelle se fixe les trois assises et dossiers en PVC
* Dimensions hors tout : Largeur 1520 mm ± 5 %, Profondeur 590 mm ± 5 % Hauteur 785 mm ± 5 %
* Dimensions du dossier : Largeur 475mm ± 5 % Profondeur 565mm ± 5 % Hauteur 335mm ± 5 %
* Dimensions d’assise : Largeur 475mm ± 5 % Profondeur 405mm ± 5 % Hauteur 450mm ± 5 %

Couleur au choix |  |  |
| 15 | **TABLEAU AFFICHAGE** * en liège épingable
* cadre en aluminium

Dim : 120 x 90 cm ± 5 % |  |  |
| 16 | **TABLE DE REUNION 24 PLACES*** 12 modules avec voile de même finition que plateau et top access couleur gris aluminium pour chaque module de dimensions : largeur : 310 mm ± 5 % et profondeur 120 mm ± 5 %

Dimensions module : * Largeur : 1400 mm ± 5 %
* Profondeur  : 700 mm ± 5 %
* Hauteur : 740 mm ± 5 %
* Plateau en mélamine 2 faces épaisseur 19 mm minimum chant bordé en PVC 2 mm
* Piétements soudés composé de deux tubes acier
* Les piétements sont équipes par des bouchons et insertion réglable chromés.
* La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en
* Epoxy cuite au four, couleur au choix
 |  |  |
| 17 | **Fauteuil séminaire (tissu)*** Cadre de protection en polypropylène
* Dossier en résille et assise en mousse revêtue de tissu
* Structure chromée, 4 pieds chromés (2 roulettes en avant et 2 patins en arrière)
* 2 Accoudoirs fixes en polyuréthane souple

Dimensions :* Assise : Largeur 455 mm ± 5 % x Profondeur 430 mm ± 5 % x Hauteur 455 mm ± 5 %
* Hors tout : Largeur 680 mm ± 5 % x Profondeur 550 mm ± 5 % x Hauteur 830 mm ± 5 %
 |  |  |
| 18 | **TABLE DE REUNION 12 PLACES*** Table de réunion pour 12 personnes Dimensions : 3600 x1400 mm ± 5 %
* Hauteur : 740  ± 5 %
* Plan de travail réalisé en aggloméré de 19mm d’épaisseur minimum, revêtu en mélamine.
* Chant droit en PVC de 2mm équipé d’une trappe en couleur gris aluminium avec rabat.
* Piètements métalliques d'extrémité et intermédiaire en forme de « U inversé» réalisés en tube rectangulaire de section 50x30 mm ± 5 % et posé sur des embouts avec régulateurs.
* Les piètements doivent être reliés par deux traverses métalliques en tube rectangulaires
* Fixation du plan de travail aux pieds par des pièces métalliques assurant une surélévation de 10mm minimum du plateau.
* Tous les éléments métalliques reçoivent un traitement de surface avec peinture Époxy cuite au four.
* Finition au choix du maitre d'ouvrage
 |  |  |
| 19 | **Fauteuil Table de réunion (simili cuir)*** Le réglage de la hauteur fauteuil bas dossier, est assuré par un vérin à gaz protégé par un cache. Le piètement de 5 branches avec roulettes et des accoudoirs en polypropylène. Ce fauteuil est équipé d’un mécanisme contacte permanant. Le dossier et l’assise forment un ensemble houssé avec finition simili cuir.

Dimensions :* Hauteur d’assise : 460 / 560 mm ± 5 %
* Profondeur d’assise : 480 mm ± 5 %
* Largeur d’assise : 490 mm ± 5 %
* Largeur dossier : 490 mm ± 5 %
* Hauteur dossier : 580 mm ± 5 %
 |  |  |
| 20 | **Corbeille de bureau*** Corbeille à papier en métal perforé, coloris noir
* Dimensions 24/29 cm +/- 5%
* Hauteur 36 cm +/- 5%
 |  |  |
| 21 | **Comptoir d’accueil*** Comptoir d’accueil avec retombée,
* Comptoir d’accueil en mélaminé

Dimensions : - Largeur 2200 mm   ± 10 %- Profondeur 840 mm ± 10 %- Hauteur 1100 mm ± 10 %Chaque élément est constitué de plan de travail en mélaminé de 30 mm d’épaisseur, des façades en panneaux de particules mélaminé de19 mm minimum d’épaisseur avec une retombée épaisseur 30 mm sous forme de L en MDF stratifié avec logo de l’OFPPT gravé.La façade est protégée sur la base par une bande en tôle stratifié finition inox ou en tôle inox de 70 mm au minimum de largeur Les plans de travail sont munis d’obturateurs et de goulottes pour le passage des câblesLes couleurs du comptoir et de la retombée sont aux choix |  |  |
| 22 | **Fauteuil d’accueuil*** Structure en tige d'acier chromée croisée
* Assise et dossier sont rembourrés par une mousse injectée
* Coussin arrondi pour plus de confort en assise

Dimensions :* Hauteur 720 mm ± 5 %
* Largeur 620 mm ± 5 %
* Profondeur 620 mm ± 5 %
* Revêtement en tissu
 |  |  |
| 23 | **Table basse d’accueil*** Table basse ronde avec plateau en mélaminé d’épaisseur 12 mm minimum de diamètre 600mm  ± 5 %  , Hauteur 400 mm  minimum.
* Chants droits, structure fil ou tube métallique en pieds cintré croisé de diamètre 12 mm minimum.
* Modèle et couleur à valider
 |  |  |
| 24 | **Table de 2 personnes (URD)**Dimensions module : * Largeur : 1400 mm ± 5 %
* Profondeur  : 700 mm ± 5 %
* Hauteur : 740 mm ± 5 %
* Plateau en mélamine 2 faces épaisseur 19 mm minimum chant bordé en PVC 2 mm avec obturateur et passe câble
* Piétements soudés composé de deux tubes acier
* Les piétements sont équipés par des bouchons et insertion réglable chromés.
* La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en
* Epoxy cuite au four, couleur au choix
 |  |  |
| 25 | **Chaise URD**Chaise monocoque polyvalenteCoque en polypropylène renforcéStructure métallique chromée, diam. 18mm +/- 5%, sur 4 pieds Dossier avec ouverture ; facilité à soulever et à déplacer Dimensions ;Hors tout : Largeur : 450mm minimum Profondeur : 500 mm minimum. Hauteur : 820 mm minimumCoque : Largeur : 440 mm minimum  Profondeur : 480 mm Hauteur 410 mm minimumCette chaise doit être certifiée Ansi Bifma X5.1Embout silencieux.Couleur au choix. |  |  |
| 26 | **TABLEAU BLANC MAGNETIQUE 2000 X 1000 MM*** Dimensions : 2000 x 1000 mm ± 5 %
* Tableau avec surface d’écriture blanche traitée effaçable à sec du feutre et permettant l’affichage magnétique.
* Encadrement aluminium avec porte feutre métallique

- Attaches de fixation murale. |  |  |
| 27 | **Tableau blanc mobile*** Tableau avec une surface d’écriture blanche traitée effaçable à sec du feutre et permettant l’affichage magnétique, de dimensions :
* Largeur : 1200 mm ± 5 %
* Hauteur : 900 mm ± 5 %
* Encadrement aluminium avec porte feutre métallique
* Tableau réversible facile à assembler.
* Cadre support robuste en aluminium
* Mobile grâce à ses 4 roulettes de déplacement verrouillables
 |  |  |
| 28 | **Fauteuil formateur roulant*** Dossier résille, assise en mousse de haute densité revêtue en tissu
* Cadre du dossier en polypropylène renforcé
* Mécanisme synchrone avec réglage de tension
* Assise rembourrée en mousse moulée injectée de haute densité
* Accoudoirs réglables en polyuréthanne
* Réglage de la hauteur d’assise par vérin
* Piétement 5 branches monté sur roulettes, en nylon noir

Dimensions :* Hors tout : Largeur 700 mm ± 5 % x Profondeur 700 mm ± 5 % x Hauteur 1060-1180 mm ± 5 %
* Profondeur Assise et dossier : 550 mm ± 5 %
* Largeur Assise avec accoudoirs : 660 mm ± 5 %
* Hauteur Assise : 430-550 mm ± 5 %
 |  |  |
| 29 | **Marguerite 4 places**- Table pour 4 postes de travail diamètre maxi 2000 mm, constitué de 4 dessus avec passe câble, 4 séparations croisé à coins arrondis hauteur 1500mm en mélamine, avec bordure en PVC ;-   Un caisson à clé pour unité centrale ;-  Un support clavier escamotable même finition que le dessus. |  |  |
| 30 | **Chaise avec tablette*** Cadre de protection en polypropylène
* Dossier en résille et assise en mousse moulée revêtue de tissu
* Structure chromée avec 4 pieds chromés, Ø 22mm minimum, (2 roulettes en avant et 2 patins en arrière)
* Tablette écritoire pivotante et rabattable

Dimensions :* Assise : Largeur 455 mm ± 5 % x Profondeur 430 mm ± 5 % x Hauteur 455 mm ± 5 %
* Hors tout : Profondeur 550 mm ± 5 % x Hauteur 830 mm ± 5 %
 |  |  |
| 31 | **Table de dessin industriel*** Table professionnelle de dessin format A0 à double montantréglage synchronisé de la hauteur et de l'inclinaison par ressortsblocage par lamelles multiplescontrôle par pédaleamplitude (planche horizontale) 82-112 cm ± 5 %planche mélaminée épaisseur 18 mm minimumappareil à dessiner 120 x 80 cm mm ± 5 % avec règles 30 x 40 cm ± 5 %tête à rotation 360°simple articulation de la têteblocages horizontal et vertical à l'aide de 2 leviers
 |  |  |
| 3232 | **Table de formation hybride (VERSION FABRICATION)*** Table informatique à écran extractible :
* Fixation au plateau compatible avec écran 24 pouces à ouverture par pression (commande de la levée par systéme pousse-lache) avec mouvement parfaitement vertical

-Mécanisme de levage à vérin à ressort sortie contrôlé par contre poids, avec pivotement manuel de 110° environ* Plateau : longueur 1000 mm ± 5 % , profondeur 750 mm ± 5 %
* Panneau d’épaisseur 25 mm minimum.
* Avec deux trappes fermées par serrure avec charnières a softclosing et putsch latch,
* Une pour passage écran et l’autre pour rangement clavier et souris.
* Fixation des plateaux par insert métallique.
* Chant pvc plaqué épaisseur 2 mm anti choc.

 Structure piétement :* Piétement en tôle pliée avec monte de câble soudé pour plus de rigidité sur une embase en haut et une en bas
* Piétement en tube d'acier en tube 40x27mm minimum peint époxy adaptable à tous les sols stabilisés par un voile en tôle épaisseur 10/10ème et un raidisseur en tube 20x20 soudé sur deux plats en acier
* Coffre de rangement sécurisé pour recevoir écran, clavier, casque et souris, corps et porte en tôle épaisseur 10/10ème minimum en acier peint époxy de fond et raidisseur en tube avec serrure.
* Goulotte latéral de passage de câble
* Caisson de passage de câble en bas
* Caisson de logement de l'unité centrale à droite verticale dimension min : hauteur 40 cm/ largeur 20 cm / profondeur 45 avec serrure, aéré .
 |  |  |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**Lot 1 : Mobilier de bureau**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item N°** | **Désignation** | **Unité** | **Qte** | **PU HTVA** | **Prix Total En HTVA  En chiffre** |
|
|
| 1 | BUREAU DE DIRECTION + RETOUR | U | 7 |  |  |
| 2 | FAUTEUIL DE DIRECTION | U | 7 |  |  |
| 3 | TABLE DE REUNION RONDE  | U | 7 |  |  |
| 4 | Fauteuil visiteur directeur haut dossier | U | 35 |  |  |
| 5 | TABLE BASSE directeur | U | 7 |  |  |
| 6 | CREDENCE Directeur | U | 7 |  |  |
| 7 | PORTE MONTEAU | U | 7 |  |  |
| 8 | Bureau de secrétaire | U | 7 |  |  |
| 9 | BUREAU POUR CADRE | U | 32 |  |  |
| 10 | Crédence Cadre | U | 39 |  |  |
| 11 | Rangement haut | U | 39 |  |  |
| 12 | FAUTEUIL VISITEUR à luge | U | 77 |  |  |
| 13 | FAUTEUIL roulant pour cadre | U | 48 |  |  |
| 14 | POUTRE D'ACCUEIL 3 PLACES | U | 16 |  |  |
| 15 | TABLEAU D'AFFICHAGE | U | 14 |  |  |
| 16 | TABLE DE SEMINAIRE 24 PLACES | U | 4 |  |  |
| 17 | Fauteuil séminaire (tissu) | U | 240 |  |  |
| 18 | TABLE DE REUNION 12 PLACES  | U | 11 |  |  |
| 19 | Fauteuil Table de réunion (simili cuir) | U | 132 |  |  |
| 20 | Corbeille de bureau | U | 143 |  |  |
| 21 | Comptoir d'accueuil | U | 7 |  |  |
| 22 | Fauteuil d'accueuil | U | 21 |  |  |
| 23 | Table basse d'accueuil | U | 7 |  |  |
| 24 | Table de 2 personnes (URD) | U | 128 |  |  |
| 25 | Chaise URD  | U | 256 |  |  |
| 26 | TABLEAU BLANC MAGNETIQUE 2000 X 1000 MM | U | 77 |  |  |
| 27 | Tableau blanc mobile | U | 11 |  |  |
| 28 | Fauteuil formateur roulant | U | 99 |  |  |
| 29 | Marguerite 4 place | U | 36 |  |  |
| 30 | Chaise avec tablette | U | 125 |  |  |
| 31 | Table de Dessin Industriel - Format A0  | U | 38 |  |  |
| 32 | Table de formation hybride | U | 75 |  |  |
| **Montant Total en HTVA** |  |  |
| **Total de la TVA (Taux 20%)=** |  |  |
| **Montant Total en TTC =** |  |  |

 **Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

 **Fait à ………………………………… Le …………………….**

 **Signature et cachet du concurrent**

**Lot 2 : mobilier de classe**

* N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.
* Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
* Les colonnes « Désignations et caractéristiques techniques » et « Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.
* Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.
* Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM****N°** | **DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |
| **1** | **Bureau formateur**Dimensions :* Largeur : 1400 mm ± 5 %
* Profondeur : 700 mm ± 5 %
* Hauteur : 740 mm ± 5 %
* Plateau en mélamine 2 faces épaisseur 19 mm minimum chant bordé en PVC 2 mm avec obturateur et passe câble
* Piétements soudés composé de deux tubes acier section rectangulaire de 50x30 mm ± 5 % ou bien en tube carré de 40x40 mm ± 5 %, avec voile
* Les piétements sont équipés par des bouchons et insertion réglable chromés.
* La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en

époxy cuite au four.Couleur au choix |  |  |
| 2 | **TABLE A UNE PLACE**Dimensions :-   Longueur   :   800 mm ± 5 %-   Largeur      :    600 mm ± 5 %-   Hauteur      :   740 mm ± 5 %Caractéristiques :* Plateau en mélamine 2 faces épaisseur 19 mm minimum chant bordé en PVC 2 mm
* Piétements soudés composé de quatre pieds avec longerons et traverses en tubes acier section carré 30x30 mm min, avec voile
* Les piétements sont équipes par des insertions réglables en Polypropylène noir
* La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en

époxy cuite au four.* Couleur au choix, Embouts avec silencieux ;
 |  |  |
| 3 | **Table pour micro-ordinateur**Dimensions* largeur 1200 mm ± 5 %, profondeur 600 mm ± 5 %, hauteur 740 mm ± 5 %

composée de:* plateau, deux pieds métalliques en forme de (L) courbe a la base, un voile de fond métallique avec intégration d'une niche avec porte et fermeture à clé profondeur 290 x largeur 500 x hauteur 500 mm ± 5 %
* La niche avec accès utilisateur sous le plateau, est un caisson fermé, avec porte et dos aérée pour logement UC, corps et porte en tôle laminé à froid st12-03 épaisseur 10/10 mm, avec passage câble sur les côtés, pour assurer un fluide électrique entre les deux piètements, à travers le voile et les enjoliveurs.
* Plateau en mélamine épaisseur 19mm avec chants droits en pvc et 2 passes câbles monocorps en PU diam.60 mm minimum
* fixé sur deux piètements qui assurent la stabilité de la table, chacun avec deux traverses supérieures en T soudé sur deux montants et une embase avec deux enjoliveurs démontable.
* composants sont en acier de qualité 102 on distingue :
* Traverses supérieures en T en tube méplat de 50x25x2 ± 5 % mm.
* Montant en tube rond de diamètre 25x1,5 ± 5 % mm.
* L’embase en tube cintré de section elliptique de 60x30x2 ± 5 % mm.
* Les embouts des tubes sont injectés en polyéthylène.
* L’embout d’embase contient un écrou zingué de réglage de vérin.
* Les peignes des montées de câbles ainsi que les vérins de réglage sont injectés en polypropylène pour isolations électrique.

Les enjoliveurs de montées de câbles sont obtenus à partir d’une tôle d’acier St 12-03 d’épaisseur 0,6 mm.  |  |  |
| 4 | **Table optimisé pour micro-ordinateur**- largeur 750 mm ± 5 %, Profondeur 600 mm ± 5 %, hauteur 740 mm ± 5 %composée de:* plateau, deux pieds métalliques en forme de (L) courbe a la base, un voile de fond métallique avec intégration d'une niche avec porte et fermeture à clé profondeur 290 x largeur 500 x hauteur 500 mm ± 5 %
* La niche avec accès utilisateur sous le plateau, est un caisson fermé, avec porte et dos aérée pour logement UC, corps et porte en tôle laminé à froid st12-03 épaisseur 10/10 mm, avec passage câble sur les côtés, pour assurer un fluide électrique entre les deux piètements, à travers le voile et les enjoliveurs.
* Plateau en mélamine épaisseur 19mm avec chants droits en pvc et 2 passes câbles monocorps en PU diam.60 mm minimum
* fixé sur deux piètements qui assurent la stabilité de la table, chacun avec deux traverses supérieures en T soudé sur deux montants et une embase avec deux enjoliveurs démontable.
* composants sont en acier de qualité 102 on distingue :
* Traverses supérieures en T en tube méplat de 50x25x2 ± 5 % mm.
* Montant en tube rond de diamètre 25x1,5 ± 5 % mm.
* L’embase en tube cintré de section elliptique de 60x30x2 ± 5 % mm.
* Les embouts des tubes sont injectés en polyéthylène.
* L’embout d’embase contient un écrou zingué de réglage de vérin.
* Les peignes des montées de câbles ainsi que les vérins de réglage sont injectés en polypropylène pour isolations électrique.

Les enjoliveurs de montées de câbles sont obtenus à partir d’une tôle d’acier St 12-03 d’épaisseur 0,6 mm.  |  |  |
| 5 | **CHAISE DE TRAVAIL**Chaise monocoque polyvalenteCoque en polypropylène renforcéStructure métallique chromée, diam. 18mm +/- 5%, sur 4 pieds Dossier avec ouverture ; facilité à soulever et à déplacer Dimensions ;Hors tout : Largeur : 450mm minimum, Profondeur : 500 mm minimum, Hauteur : 820 mm minimumCoque : Largeur : 440 mm minimum , Profondeur : 480 mm Hauteur 410 mm minimumCette chaise doit être certifiée Ansi Bifma X5.1Embout silencieux. Couleur au choix. |  |  |
| 6 | **Table pour imprimante**Plateau en panneaux de particules recouvert de stratifier, épaisseur 19 mm minimum- Bordures en champ poste formé sur les bords de devant et de derrière, en champ anti-choc en PVC sur les côtés ;- Piétement en acier profile ou en tôles pliées renforcées traité contre la corrosion et peint en époxy Dimensions :Hauteur : 750 mm ± 5 %, Longueur : 800 mm ± 5 %, Largeur :600mm ± 5 % |  |  |
| 7 | **Tabouret atelier électronique*** Tabouret avec dossier, Revêtement tissu couleur gris foncé,
* Siège pivotant 360° avec roulettes et base métalliques chromés
* Hauteur d’assise réglable comprise entre 53 et 70 cm minimum

- Piétement 5 branches monte sur roulettes - Repose-pied |  |  |
| 8 | **Tabouret*** Tabouret avec dossier en bois, multiplis
* Siège pivotant 360° avec roulettes et repose-pied métallique chromée

- Hauteur réglable compris entre 60 et 70 cm minimum- Piétement 5 branches monté sur roulettes - repose pieds |  |  |
| 9 | **Rayonnage métallique*** 2 Echelles, Couleur : au choix
* Hauteur : 2 m ± 10 %, Profondeur : 0,6m ± 10 %
* Tôle : 15/10, Embouts en plastique ABS
* Tablettes :
* 5 Tablettes horizontales renforcées supportant une charge de 250 Kg au min
* Fixation par patte d’accrochage
* Longueur : 2 m ± 10 %
 |  |  |
| 10 | **Rayonnage bibliothèque****Dimensions :** Longueur : 1200 mm± 5 %, Profondeur : 280mm± 5 %, Hauteur : 1200 mm± 5 %* Bois mélamine épaisseur 19mm, couleur au choix 3 étagères**,**  Monté sur vérin
 |  |  |
| 11 | **Table à deux places pour simulation** * Etabli de mécanicien composé d'un piètement acier électro zingué avec peinture époxy,
* d'un plateau stratifié de dimensions :
* Epaisseur : 40 mm ± 5%, Longueur : 2000 mm ± 5 % , Largeur : 750 mm ± 5 %
* Plateau stratifié haute température. Charge 1000kg répartis sur la surface.
* Hauteur 840mm plateau compris. Pied coffre à porte battante.
 |  |  |
| 12 | **Table à deux places électroniques*** Table à deux places équipée de 4 prises de courant 230V monophasés et 2 RJ45 CAT 6, et support de PC
* Couleur gris clair
* Dimensions minimales 1600 x 900 x 760 mm (lxpxh)
 |  |  |
| 13 | **Etagère murale*** Dimension : 1200\*200 mm ± 5 %
* 3 supports mélaminés 20 mm d'épaisseur minimum
* deux faces, Bordé chant en PVC de 2mm minimum d'épaisseur assemblé par collage
* monté sur rail contre mur avec console métallique
* couleur blanche
 |  |  |
| 14 | **Etabli avec support outillage**Un plateau de travail composé :* d’un établi avec plateau stratifié 1500x750mm±5% muni de deux Panneau perforé porte-outils ,
* de 24 Crochets porte-outils

2Panneau jalousie porte-bacs * 6 Bacs 115 x 105mm ±5%
* 6Bacs 105 x 170mm ±5%
* 1Étagère à position réglable
 |  |  |
| 15 | **Servante d’atelier*** Servante d’atelier
* Dimensions : H 850mm x 450 x 580mm. ±5%
* Composé de 2 tiroirs H60mm  ±5%
* 1 tiroir H140mm ±5%
* 1 tiroir H290mm ±5%
* 4 roulettes Ø80mm (2 avec frein)

Tablette 19mm minimum mélaminé́. |  |  |
| 16 | **Etabli de mécanicien*** Dimensions : 2000 x 800 mm ± 10 %
* hauteur 0,85 à 0,9 m.
* Plateau bois massif 50 mm d’épaisseur, renforcé par des tirants
* Structure métallique en tube carre 40x40 renforcé par repose pieds entre les traverses inferieur sur le 2 m.
* Piètement métallique avec 2 traverses de renfort supérieur et inférieur
 |  |  |
| 17 | **Armoire d'outillage**étagères réglables en hauteur au minimum- Charge par étagère : 40 kg au minimum- 2 portes à charnières intérieures- Fermeture à serrure à clés- Epaisseur : 0,6 mm au minimum- Matière Métal- Longueur 100 cm au minimum- Largeur 45 cm au minimumHauteur 180 cm au minimum |  |  |
| 18 | **Armoire métallique** - Armoire métallique haute 2 portes battantes ;- Epaisseur de la tôle : 10/10 minimum ;- 4 tablettes intérieures réglables renforcées;- 5 rangées de classement modulables ;- Fermeture par serrure incorporée de bonne qualité ; Dimensions : * hauteur  : 2000 mm ± 5 %
* Largeur  :1200 mm ± 5 %
* Profondeur  :450 mm ± 5 %

 Couleur : grise perle |  |  |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**Lot 2 : Mobilier de classe et de rangement**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item N°** | **Désignation** | **Unité** | **Qte** | **Prix UnitaireEn HTVA En chiffre** | **Prix Total En HTVA  En chiffre** |
|
|
| 1 | BUREAU formateur | U | 94 |  |  |
| 2 | Table à une place | U | 1160 |  |  |
| 3 | Table pour micro ordinateur | U | 310 |  |  |
| 4 | Table optimisée pour micro-ordinateur | U | 180 |  |  |
| 5 | Chaise de travail | U | 1495 |  |  |
| 6 | Table pour imprimante | U | 22 |  |  |
| 7 | Tabouret atelier électronique | U | 108 |  |  |
| 8 | Tabouret | U | 170 |  |  |
| 9 | Rayonnage métallique | U | 136 |  |  |
| 10 | Rayonnage bibliothèque | U | 116 |  |  |
| 11 | Table à deux places pour simulation  | U | 16 |  |  |
| 12 | Table à deux place électronique | U | 24 |  |  |
| 13 | Etagère murale | U | 8 |  |  |
| 14 | Etabli avec support outillage | U | 17 |  |  |
| 15 | Servante d'atelier | U | 60 |  |  |
| 16 | Etabli de mécanicien | U | 32 |  |  |
| 17 | Armoire d'outillage | U | 97 |  |  |
| 18 | Armoire métallique  | U | 130 |  |  |
| **Montant Total en HTVA** |  |
| **Total de la TVA (Taux 20%)=** |  |
| **Montant Total en TTC =** |  |
| **Montant Total en TTC =** |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ………………………………**

**Signature et cachet du concurrent**

**Lot N°3 : Mobilier d’hôtellerie**

* N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.
* Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.
* Les colonnes « Désignations et caractéristiques techniques » et « Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.
* Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.
* Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

**Lot N°3 : Mobilier d’hôtellerie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item N°** | **Désignation et descriptif technique** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |
| 1 | **Minibar 40 litre** Dimension: H 556 x L 402 x P471- Dégivrage automatique intelligent- Lumière intérieure LED base consommation- Consommation 0,71 KWT/24H- Consommation Puissance: 65 watt- Température intérieure réglable- Joint d'étanchéité en caoutchouc magnétique puissant- Facile de changer le sens d'ouverture- Sans HCFC ni CFC- Certification de gestion environnementale 14001, ROHS et CE- Certification de gestion de qualité ISO 9001- 2 étagères intérieures ajustables- 2 étagères de porte- Niveau sonore :0 db- Fourni avec verrou |  |  |
| 2 | **COUETTE 1500X2400 ± 10 %**Enveloppe en polycoton super silicone ; tissu avec des motifsGarnissage : ouate anti allergique .Poids : 500 g/m² minimum |  |  |
| 3 | **CHALE DE LIT** velours doublure En toile unie 70/150cm |  |  |
| 4 | **OREILLER DE LECTURE**OREILLER BLANC GARNI DE OUATE EN BOULES 900G POLY COTON 50/50 120G/M2 DIMENSION 60/80 CM |  |  |
| 5 | **TAIE D OREILLER DE LECTURE** Taie d'oreiller blanche de lecture avec volant de 05 CM Percale polycoton 50/50 150 G/M²,pour oreiller dimension 60 x 80 cm/70\*90 |  |  |
| 6 | **OREILLER**OREILLER BLANC SYNTHETIQUE AVEC SERTI TOUT AUTOUR 1000G SYNTHETIQUE EFFET DUVET TISSU PERCALE 100% COTON, DIMENSION 50\*70 |  |  |
| 7 | **CHEMIN DE TABLE** Dimension : 400 x 1300 mmEn plyster 100% , 240g/M² |  |  |
| 8 | **Set de table** Dimension : 330 x 450 mmEn plyster 100% , 240g/M² |  |  |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**Lot N°3 : Mobilier d’hôtellerie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item N°** | **Désignation** | **Unité** | **Qte** | **Prix UnitaireEn HTVA En chiffre** | **Prix Total En HTVA  En chiffre** |
|
|
| 1 | Mini bar de 40 litres | U | 120 |  |  |
| 2 | COUETTE 1500X2400 ± 10 % | U | 150 |  |  |
| 3 | CHALE DE LIT  | U | 150 |  |  |
| 4 | OREILLER DE LECTURE | U | 150 |  |  |
| 5 | TAIE D OREILLER DE LECTURE | U | 150 |  |  |
| 6 | OREILLER | U | 250 |  |  |
| 7 | CHEMIN DE TABLE  | U | 60 |  |  |
| 8 | Set de table  | U | 400 |  |  |
| **Montant Total en HTVA** |  |
| **Total de la TVA (Taux 20%)=** |  |
| **Montant Total en HTVA** |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ………………………………**

**Signature et cachet du concurrent**