**ROYAUME DU MAROC**

**MAITRE D’OUVRAGE**

**SOCIETE FONCIERE CMC S.A.**

**MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE**

**OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

**ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL**

**Dossier d’Appel d’offres**

**Ouvert International sur offres de prix**

**N°120/2025**

|  |
| --- |
| Objet de l’Appel d’offres :  La réalisation des travaux d’habillage et traitement de surface destinés à la Cité des Métiers et des Compétences DAKHLA en lot unique. |

**MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

ACTE D'ENGAGEMENT

**A -** **Partie réservée à l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail**

Appel d'offres ouvert international sur offres des prix n°………………du………………….

**Objet du marché : La réalisation des travaux d’habillage et traitement de surface destinés à la Cité des Métiers et des Compétences DAKHLA en lot unique**

du règlement de la Foncière CMC SA, approuvé le 15 Juillet 2025 , relatif aux marchés publics de la Société Foncière CMC SA

**B - Partie réservée au concurrent**

1. **Pour les personnes physiques**

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Pour les personnes morales**

Je (1), soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au capital de : .....................................................................................................

Adresse du siège social de la société....................................................................

Adresse du domicile élu........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°.................................... (2) et (3)

N° de patente........................(2) et (3)

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

* **Montant hors T.V.A :……………..................................................(en lettres et en chiffres)**
* **Taux de la TVA……………………………………………………… ..(en pourcentage)**
* **Montant de la T.V.A. :……………................................................(en lettres et en chiffres)**
* **Montant TTC : ...............................................................................(en lettres et en chiffres)**

La Société Foncière CMC S.A. se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.................................. (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

**Fait à........................le....................**

(Signature et cachet du concurrent)

*(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :*

* mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
* *ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».*

*(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.*

**MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**DECLARATION SUR L’HONNEUR**

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert international, sur offres des prix

Objet du marché : **La réalisation des travaux d’habillage et traitement de surface destinés à la Cité des Métiers et des Compétences DAKHLA en lot unique**

**A - Pour les personnes physiques**

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

**B - Pour les personnes morales**

Je, soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

**- Déclare sur l'honneur** :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 27 du du règlement de la Foncière CMC SA, approuvé le 15 Juillet 2025 , relatif aux marchés publics de la Société Foncière CMC SA;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que Maître d'Ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;

- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 160 du règlement de la Foncière CMC SA.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 152 du règlement de la Foncière CMC SA, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

* + - 1. *Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.*
      2. *à supprimer le cas échéant.*
      3. *Lorsque le CPS le prévoit.*
      4. *à prévoir en cas d'application de l'article 148 du* règlement de la Foncière CMC SA*.*

***(\*)*** *En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.*

**Annexe :**

**Spécifications techniques des fournitures proposées**

**Par le concurrent pour le lot unique**

**La réalisation des travaux d’habillage et traitement de surface destinés à la Cité des Métiers et des Compétences DAKHLA en lot unique.**

*N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.*

*Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.*

*Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.*

***Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de* « *Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’à défaut d’autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises. Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.***

*Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.*

*Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item N°** | | **Désignation et Caractéristiques techniques** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |  |  |
| 1 | | **Ragréage**  Fourniture et pose d’une chape de reprise de niveau auto nivelant pour rattrapage des joints et des niveaux y compris rebouchage des trous et des parois périphériques. Préparation de du sol, grattage, ponçage. |  |  |  |  |
| 2 | | **Revêtement de sol PVC**Fourniture et pose d’un revêtement de sol PVC acoustique type FORBO ou équivalent certifié NF UPEC.A+ : 19 dB en lés de 2 m classé U4 P4 E2/3 C2 type Sarlon ou équivalent trafic 19 dB, doté d’une couche d’usure compacte transparente de 0,67 mm, avec armature en voile de verre sur dossier de mousse renforcée.  Le produit doit bénéficier d’une protection de surface polyuréthane OVERCLEAN XL ou équivalent réduisant l’utilisation de détergent, permettant d’éviter toute métallisation ou entretien par méthode spray, lui conférant ainsi une excellente résistance aux taches. Le prix comprend la découpe, les chutes et la réalisation suivant le motif conçu, il comprend également la remise en état du sol, et forme. |  |  |  |  |
| 3 | | **Revêtement de sol en Dalle PVC acoustiques**  Fourniture et pose d’un revêtement de sol en dalles PVC acoustiques hautes performances, type FORBO Allura Decibel ou équivalent, certifié NF UPEC.A+, avec affaiblissement acoustique ≥ 19 dB, classé U4 P3 E2 C2.  Les dalles (dimensions standards 50 x 50 cm ou 100 x 100 cm selon calepinage) seront constituées :  -d’une couche d’usure transparente compacte de 0,7 mm d'épaisseur,  -d’une structure multicouche renforcée par une armature en voile de verre,  -d’un support acoustique en mousse haute densité assurant le confort à la marche et la réduction phonique.  Le revêtement devra disposer d’un traitement de surface polyuréthane renforcé (PUR) ou OVERCLEAN XL ou équivalent garantissant une excellente résistance aux taches et produits chimiques, supprimant la nécessité de métallisation et facilitant un entretien sans méthode spray.  La pose sera réalisée selon les préconisations du fabricant, sur un support conforme et plan, incluant :  -La préparation du support (ponçage, ragréage si nécessaire),  -La découpe, les chutes, et la pose suivant un calepinage défini,  -Les finitions en périphérie et aux points singuliers.  Le prix comprend l’ensemble de ces prestations, fourniture et pose, prêtes à l’emploi. |  |  |  |  |
| 4 | | **Revêtement de sol en moquette dalle**  Fourniture et pose d’un revêtement de sol en moquette, d’aspect velours tufté bouclé structuré à motifs format 50\*50 cl, fibre aquafil, composition polyamide 100% recyclé teint en masse, Le prix comprend la découpe, les chutes et la réalisation suivant le motif conçu, il comprend également la remise en état du sol, et forme |  |  |  |  |
| 5 | | **Revêtement sol en flotex rouleaux**  Fourniture et pose d’un revêtement de sol textile floqué imprimé classique d’aspect velours ras rouleaux de classement U3 P3 E2 C\* / U3s P3 E2 C\* type FLOTEX (ou équivalent) Colour ou linear. Il amènera une efficacité acoustique de ΔLw = 19 dB. Composé d’environ 80 millions en fibres de polyamide 6.6/m² implantées par flocage électrostatique dans une sous-couche PVC, il aura un traitement antimicrobien Sanitized® incorporé dans la masse ce qui renforcera les performances fongistatiques et bactériostatiques inhérentes à la structure du produit. De par sa composition et sa structure, le produit devra être 100 % imperméable, 100 % imputrescible, lavable à l’eau et résistant aux agents tâchant et détergents (C\*). Le prix comprend la découpe, les chutes et la réalisation suivant le motif conçu, il comprend également la remise en état du sol, et forme |  |  |  |  |
| 6 | | **Revêtement en parquet**  Fourniture et pose d’un revêtement en parquet contre collé, en moyenne, l’épaisseur totale d’un parquet contrecollé est comprise entre 14 mm et 30 mm. Les parquets contrecollés comportent un parement en bois massif de plus de 2,5 mm. Les lames de parquet contrecollé sont généralement conçues pour être assemblées par rainure et languette ou autre système d’emboîtement sur les 4 côtés. Deux techniques de pose peuvent convenir à un parquet contrecollé : flottante ou collée. |  |  |  |  |
| 7 | | **Plinthe en bois**  Fourniture et pose de plinthes périphériques en MDF haute qualité de 10mm d’épaisseur et de 7cm de hauteur, finition laqué suivant choix de l’architecte.  Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, coupes, chutes, colle, pose, finitions, protection jusqu’à la réception provisoire et toutes sujétions. |  |  |  |  |
| 8 | | Plinthe en PVC  Fourniture et pose de Plinthe en PVC moussé semi-rigide de FORBO FLOORING SYSTEMS ou équivalent de hauteur varie entre 7mm et 10mm Epaisseur 15 mm lèvre de finition comprise,  Mode de pose :  Mise en œuvre et type de colle (type PU M25 ou colle de montage ref 3158 ou équivalent) suivant préconisations du fabricant.  Ces plinthes sont à poser après la mise en œuvre du revêtement de sol. Elles peuvent être grugée afin d’effectuer un angle sortant ou rentrant. Une coupe à 45° avec une boite à onglet est également possible avec ce type de plinthe.  Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, coupes, chutes, colle, pose, finitions, protection jusqu’à la réception provisoire et toutes sujétions. |  |  |  |  |
| 9 | | **Plinthe en moquette**  Fourniture et pose de plinthes périphériques en moquette de 7cm de hauteur, finition suivant choix de l’architecte.  Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, coupes, chutes, colle, pose, finitions, protection jusqu’à la réception provisoire et toutes sujétions. |  |  |  |  |
| 10 | | **Habillage en moulure PVC**  Fourniture et pose de moulures PVC d’une épaisseur et de 18mm, et d’une lageur qui varient entre 4cm et 12cm , finition suivant choix de l’architecte.  Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, coupes, chutes, colle, pose, finitions, protection jusqu’à la réception provisoire et toutes sujétions. |  |  |  |  |
| 11 | | **Habillage en moulure plâtre**  Fourniture et pose de moulures en platre d’une épaisseur et de 20mm, et d’une lageur qui varient entre 4cm et 15cm, finition suivant choix de l’architecte. Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, coupes, chutes, colle, pose, finitions, protection jusqu’à la réception provisoire et toutes sujétions. |  |  |  |  |
| 12 | | **Cloison en habito :**  Fourniture et pose d’une cloison en BA13-D72 composé d’une ossature métallique en montant M48, chaque parement est composé de double peaux BA13 HABITO de chaque côté y compris visserie, accessoires, bande à joint, enduit de reprise des joints et des finitions, bande de renfort d’angle et toutes sujétions. |  |  |  |  |
| 13 | | **Revêtement en gazon synthètique**  Fourniture et pose d’un gazon synthétique tufté ou similaire, en Fibre monofilament PE droite & Fibre monofilament PP frisée, résistant aux UV,et d’un type de fil 4.200 / 8 dTex monofilament PE droit & 2.000 / 6 Dtex monofilament PP frisé.  **Qualité de fil :** respecte l'environnement, sans plomb ni cadmium.  **Support primaire :** Tissé noir, 100% PP, résistant aux UV, Velours 135 gr/m2.  **Finition :** Latex noir à base de styrène-butadiène (SBR), avec perforations de drainage, Velours 760 gr/m2.  **Perméabilité à l’eau :** 60 litres/minute/m²  **Hauteur de poil :** 40 mm.  **Couleur :** Mélange vert clair et foncé + thatch jute des champs.  **Largeur du rouleau : Largeur** 200 cm.  Ouvrage payé au mètre carré y compris fourniture, coupes, chutes, colle, pose, finitions, protection jusqu’à la réception provisoire et toutes sujétions. |  |  |  |  |
| 14 | | **Barre de seuils**  Fourniture et pose Seuil de porte demi bombé adhésif de type ROMUS ou équivalent matière aluminium incolore largeur 40 mm longueur.  Une colle adhésive supplémentaire sera à prévoir suivant la recommandation l’architecte de type tec 7 ou Fix-all ou équivalent afin de solidifier l’adhérence au sol.  Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, préparations, coupes, chutes, pose, fixation, nettoyage et toutes sujétions de mise en œuvre. |  |  |  |  |
| 15 | | **Cloison amovible simple vitrage**  Fourniture et pose d’une cloison amovible en verre toute hauteur composée d’un profilé en aluminium type PYXEL SLIM ou équivalent enterré au niveau du sol et visible au niveau du plafond le remplissage est composé de simple vitrage stadip 4.4.2 sans store incorporé, la pose du vitrage est en pose droite bord à bord. La couleur des profils suivant choix de l’architecte. |  |  |  |  |
| 16 | | **Habillage en bois effet 3D**  Fourniture et pose d’un revêtement en bois d’essence suivant détail technique contrecollé sur support en MDF de 20 mm découpé en laser suivant motif, y compris encadrement en bois et fixation au sol et au plafond. L’ensemble suivant plan de détail et schéma en annexe. Coloris et finition au choix de l’architecte. |  |  |  |  |
| 17 | | **Découpe lettrage su HDF**  Fourniture et pose d’un support en panneau de fibre en haute et moyenne densité de différentes format et d’épaisseur variante, le prix comprend la découpe en machine CNC pour des arrêtes net, système de fixation, quincaillerie et accessoires et toutes sujétions de pose. Les jonctions entre panneaux doivent être d’une planéité parfaite et rebouchage en mastic colle, Le prix comprend la manutention, la découpe, les chutes. Echantillon à valider par le client. |  |  |  |  |
| 18 | | **Habillage en bois découpé laser**  Fourniture et pose d’un revêtement en bois d’essence suivant détail technique contrecollé sur support en MDF de 20 mm découpé en laser suivant motif, y compris encadrement en bois et fixation au sol et au plafond. L’ensemble suivant plan de détail et schéma en annexe. Coloris et finition au choix de l’architecte. |  |  |  |  |
| 19 | | **Habillage en allucoband découpé laser**  Fourniture et pose d’un habillage en tole allucoband suivant détails technique, Le prix comprend la fourniture, la découpe au laser ou à la machine CNC, les chutes, la quincaillerie et accessoires de pose ainsi que tout sujétions |  |  |  |  |
| 20 | | **Habillage en plexiglass découpé laser**  Fourniture et pose d’un habillage en plexiglass découpe laser suivant motif fourni y compris structure et fixation pour une installation solide et discrète. Le prix comprend également les motifs et les différentes découpes et la finition de coloris suivant choix de l’architecte. |  |  |  |  |
| 21 | | **Habillage en HPL** :  Fourniture et pose d’un revêtement mural en panneaux composites type FORMICA OU POLYREY ou équivalent posés en bord à bord sans joints apparent par collage directe sur support existant ou en contre collage sur support MDF de minimum 10mm, les planéités accentuées seront reprises en tasseaux de bois, le prix comprend la colle, la découpe, les baguettes d’angle et toutes accessoires. |  |  |  |  |
| 22 | | **Habillage en vinyl imprimé**  Fourniture et pose d’un habillage en impression numérique HD sur vinyle, le prix comprend la préparation du support la pose et la fixation par point d’accrochage ou par collage. |  |  |  |  |
| 23 | | **Habillage en bois OSB** :  Fourniture et pose d’un revêtement en bois reconstitué OSB réalisé en panneau de récupération y compris structure de pose métallique ou en tasseau de bois, le prix comprend également la finition en vernis polyester. |  |  |  |  |
| 24 | | **Habillage en grille** :  Fourniture et pose d’un habillage grille suivant détails technique, . Le prix comprend la fourniture, la découpe au laser ou à la machine CNC, les chutes, la quincaillerie et accessoires de pose ainsi que tout sujétion |  |  |  |  |
| 25 | | **Habillage en panneau perforé à motif** :  Fourniture et pose d’un en panneau perforé en bois suivant détail technique, le prix comprend l’encadrement en bois et/ou fixation au sol et au plafond. L’ensemble suivant plan de détail et schéma en annexe. Coloris et finition au choix de l’architecte. |  |  |  |  |
| 26 | | **Habillage en végétation stabilisée** :  Fourniture et pose d’un mur végétal composé de mousse et/ou plante et de feuillage stabilisé en différents forme et coloris, y compris support de fixation en FOREX et/ou cadre périphérique ou équivalent. Composition suivant choix du client. |  |  |  |  |
| 27 | | **Habillage en panneau effet metal -vaque d'eau 8mm :**  Fourniture et mise en œuvre d’un habillage décoratif mural ou de surface en panneau composite ou résine aspect métal brossé avec motif vague d’eau en relief, de 8 mm d’épaisseur.  Les panneaux devront présenter les caractéristiques suivantes :  Aspect visuel effet métal, finition aluminium brossé, inox ou bronze selon échantillon validé,  Motif ondulé en relief type « vague d’eau », usiné ou moulé,  Épaisseur totale : 8 mm, tolérance ± 0,5 mm,  Structure rigide, type MDF hydrofuge plaqué, résine minérale, ou panneau composite décoratif selon choix esthétique et usage (mural, mobilier, habillage de comptoir, etc.),  Traitement de surface : protection anti-UV et anti-rayures, finition mate ou satinée,  Résistance à l’humidité : adaptée à une pose en pièce sèche ou humide selon type de matériau retenu.  La pose comprend :  La prise de mesures précises sur site,  La découpe sur mesure,  La fixation mécanique ou collée (colle polymère, adhésif double face haute performance ou clips invisibles),  Les finitions en périphérie (profilé, joint, couvre-joint si nécessaire),  La protection du parement jusqu’à réception du chantier.  Le prix inclut la fourniture, la découpe, les fixations, la pose, ainsi que les éventuels accessoires de finition. |  |  |  |  |
| 28 | | **Habillage en panneau de polyuréthane – effet pierre (PU Stone) :**  Fourniture et mise en œuvre d’un habillage mural décoratif en panneaux de polyuréthane haute densité, type PU Stone ou équivalent, reproduisant l’aspect de la pierre naturelle (ardoise, roche, brique, béton, etc.) avec un rendu structuré et réaliste en relief.  Les panneaux devront présenter les caractéristiques suivantes :  Matériau : polyuréthane moulé haute densité, renforcé, léger et résistant,  Aspect de surface : imitation pierre, brique ou roche, texture en relief, finition manuelle ou industrielle avec peinture ou patine durable,  Épaisseur moyenne : entre 20 et 40 mm selon le relief,  Dimensions standards : environ 1200 x 600 mm ou selon fabricant,  Poids léger facilitant la pose sur tout support,  Comportement à l’humidité : matériau hydrophobe, adapté à un usage intérieur, éventuellement en pièces semi-humides,  Classement au feu : M1 ou B-s2,d0 selon produit.  La pose comprend :  Le traçage et calepinage,  La découpe sur mesure à l’aide d’outillage adapté (scie, cutter),  La fixation par collage polymère ou mastic PU sur mur sec et préparé (plâtre, béton, MDF, etc.),  Le traitement des joints éventuels avec mastics colorés ou caches raccords fournis,  La retouche peinture locale si nécessaire pour harmoniser les liaisons entre panneaux,  Les finitions en angle ou en périphérie selon configuration.  Le prix comprend la fourniture, la découpe, la fixation, la pose, ainsi que les finitions nécessaires pour un rendu esthétique homogène et naturel. |  |  |  |  |
| 29 | | **Habillage plâtre 3D**  Fourniture et pose d’un habillage en plâtre à motif en relief. Le prix comprend la fourniture, la découpe, les chutes ainsi que tout sujétions, l’échantillon a validé par l’architecte |  |  |  |  |
| 30 | | **Habillage en miroir teinté**  Fourniture et pose d'une glace miroir teinté à bords droit, de marque SAINT GOBAIN ou similaire, en pose collé sur polyester haute densité y compris film de protection anti éclat, y compris toute sujétion de pose ainsi que les trous de réservation. |  |  |  |  |
| 31 | | **Habillage en liège**  Fourniture et pose d’un revêtement mural en panneaux de liège d’une épaisseur de 3mm en pose collé sur mur y compris préparation du support, finition des joints et baguette supérieur en aluminium dans les coins. |  |  |  |  |
| 32 | | **Habillage en surface écritoire Crystal white, Black, Yellow…**  Fourniture et pose d’une surface d’écriture Crystal en revêtement panneaux laminé de haute pression composé de couche compact pour une épaisseur total de 12mm avec option magnétique avec couche de finition Glossy pour une surface antitache avec une réflexion de lumière d’une valeur de 88,8 résistant aux chocs et nettoyage facile. Le prix comprend la fourniture, la découpe au laser ou à la machine CNC, les chutes, la quincaillerie et accessoires de pose ainsi que tout sujétions, le prix comprend l’impression numérique de motif. Ainsi que toute finition des bordures en toutes natures. Le prix comprend également la manutention, la découpe, les chutes, les habillages des retours et jambages et arrêtes d’angle. Echantillon à valider par le client. |  |  |  |  |
| 33 | | **Vitrophanie**  Fourniture et pose d’un film adhésif anti chaleur anti UV type LLUMAR ou équivalent y compris préparation du support, nettoyage des vitres, découpe et pose |  |  |  |  |
| 34 | | **Habillage en toile tendue imprimé rétro éclairé**  Habillage en toile tendu type BARRISOL ou similaire avec impression numérique suivant motif décoratif, le prix comprend tout accessoires de pose y compris réservations et découpes et lumières indirectes en bande à LED 4000K. |  |  |  |  |
| 35 | | **Habillage en tissu acoustique**  Fourniture et pose d’un habillage en tissu acoustique, pour absorber les ondes sonores, réduisant ainsi la réverbération et améliorant la qualité acoustique d'une pièce. Ces tissus sont souvent utilisés dans des environnements où une bonne acoustique est essentielle, il est composé d’une structure en bois, un absorbant acoustique en fibre végétale écologique, un revêtement en tissu naturel sur la face visible, et un tissu en coton gratté sur la face invisible, le prix  comprend la colle et système de fixation mural et/ou plafond. |  |  |  |  |
| 36 | | **Habillage en papier peint**  Fourniture et pose d’un habillage en papier peint imprimé HD sur mesure, suivant choix de l’architecte, le prix comprend la colle et système de fixation mural et/ou plafond. |  |  |  |  |
| 37 | | **Lame en bois orientable**  Fourniture et pose d’un ensemble de lame en bois carré de 4cm, a système rotative à prévoir au sol et/ou plafond, la finition suivant choix de l’architecte |  |  |
| 38 | | **Habillage mur ou plafond en pregybel**  Faux plafond/ ou habillage lisse composé d'une série de plaques de plâtre PREGYBEL C10N8 vissées sur une série de fourrures S47 espacés de 50cm et suspendues à la dalle à travers des suspentes pivot, tiges filetées M6 et chevilles pour le plafond, ou collé pour l’habillage mural. La jonction des plaques est assurée à l'aide d'une bande a joint papier ou en fibre de verre et un enduit pour joint. Le prix comprend les joints creux et les retombés, le double voile, la double épaisseur les gorges lumineuses et toutes sujétions de pose de découpe et motif décoratif. |  |  |
| 39 | | **Suspension en allucoband perforé circulaire – carré – Rectangulaire**  Fourniture et pose de suspension en allucoband perforé suivant motif du détail technique, le socle en forme carré, ou cercle ou rectangle, acoustique y compris câble de suspension et fixation au plafond |  |  |  |  |
| 40 | | **Suspension acoustique végétal**  Fourniture et pose de suspension acoustique de type TEXAA (ou équivalent) ou sur mesure en forme suivant détails technique, fabriqué en mousse mélamine et d’un revêtement en végétation stabilisée, y compris câble de suspension et fixation au plafond. |  |  |  |  |
| 41 | | **Pavé acoustique 0.60\*0.60 cm**  Fourniture et pose de pavé acoustique de 60\*60 sur mesure en forme carré, fabriqué en mousse mélamine et d’un revêtement en tissu , le prix comprend egalement la colle et sytème de fixation sur dalle modulaires. |  |  |  |  |
| 42 | | **Lettre en végétal**  Fourniture et pose d’un support en panneau de fibre en haute et moyenne densité de différentes format et d’épaisseur variante revêtu d’une mousse végétal, le prix comprend la découpe en machine CNC pour des arrêtes net, système de fixation, quincaillerie et accessoires et toutes sujétions de pose. Les jonctions entre panneaux doivent être d’une planéité parfaite et rebouchage en mastic colle, Le prix comprend la manutention, la découpe, les chutes. Echantillon à valider par le client. |  |  |  |  |
| 43 | | **Citation en néon**  Fourniture et pose d’élément décoratif réalisé en tube fluo type France Néon ou similaire en différent coloris, taille rectangulaire variable entre1000x500mm et 1500x700mm y compris raccordement. |  |  |  |  |
| 44 | | **Fourniture et pose d’un tag petit format**  Réalisation d’un tag décoratif type STREETART réalisé par un artiste confirmé (Référence à fournir) suivant motif approuvé par le client. |  |  |  |  |
| 45 | | **Fourniture et pose d’un tag moyen format**  Réalisation d’un tag décoratif type STREETART réalisé par un artiste confirmé (Référence à fournir) suivant motif approuvé par le client. |  |  |  |  |
|  | |  |  |
| 46 | | **Fourniture et pose d’un tag grand format**  Réalisation d’un tag décoratif type STREETART réalisé par un artiste confirmé (Référence à fournir) suivant motif approuvé par le client. |  |  |  |  |
| 47 | | **Store a enrouleur manuel**  Fourniture et pose d'un store pour intérieur à enroulement manuel sur mesure composé d'un tube d'enroulement en acier galvanisé diamètre à étudier en fonction des longueurs (assurer un diamètre minimal généralisé à tous les stores) fixé sur pattes en acier galvanisé avec projection( à définir en fonction des longueurs et de manière à assurer un enroulement libre) avec cache de finition en thermoplastique antichoc. Le mécanisme à enroulement manuel de type MOTURA ou similaire par chainette à bille en nylon à billes plastiques l’ensemble de couleur unis au choix de l'architecte d’intérieur, arrêt de chaîne et fermoir fourni monté sur tube d’axe avec points de fixations et enroulement d’une toile de type FERRARI SOLTIS de premier choix ou MERMET ou similaire posé avec barre de charge en aluminium thermo laqué. Y compris la fixation mural ou au plafond. La fixation doit répondre à une charge et une forte cadence d'utilisation. L’adjudicateur doit s’assurer des mesures sur sites et prendre en considération les dépassements réglementaires des 4 côtés des ouvertures. |  |  |  |  |
| 48 | | **Peinture vinylique sur mur**  Fourniture et pose d’une peinture Les murs et plafonds intérieurs recevront une peinture ACRYMAT ou équivalent, sur peinture décapée, enduit lisse au mortier, mouluré ou crépis, sans plus-value, exécutée comme suit : Décapage total et systématique de la peinture ; Egrenage.  Brossage. ¬ Impression constituée par une couche d’imperméabilisation COLOPRIM. ¬ Appliquer une couche de COLOVINYL 600 diluée à 10% d’eau, passée au rouleau. ¬ Enduisage et ratissage avec 2 couches croisées de COLENDUIT. ¬ Application d’une couche supplémentaire d’enduit COLOSTOP. ¬ Ponçage. ¬ Application d’une 1ère couche de peinture ACRYMAT diluée à 10%, passées au rouleau, en respectant un temps de séchage de douze heures minimum. ¬ Application d’une 2ème couche de peinture ACRYMAT pure, non diluée, croisées, passées au rouleau, teinte choix des architectes. Cette peinture sera réelle, tous vides déduits, y compris fournitures, façon, échafaudages, main d'œuvre et toutes sujétions. |  |  |  |  |
| 49 | | **Peinture vinylique sur plafond**  Fourniture et pose d’une peinture Les murs et plafonds intérieurs recevront une peinture ACRYMAT ou équivalent, sur peinture décapée, enduit lisse au mortier, mouluré ou crépis, sans plus-value, exécutée comme suit : Décapage total et systématique de la peinture ; Egrenage. Brossage. ¬ Impression constituée par une couche d’imperméabilisation COLOPRIM ou équivalent. ¬ Appliquer une couche de COLOVINYL ou équivalent 600 diluée à 10% d’eau, passée au rouleau. ¬ Enduisage et ratissage avec 2 couches croisées de COLENDUIT ou équivalent. ¬ Application d’une couche supplémentaire d’enduit COLOSTOP ou équivalent. ¬ Ponçage. ¬ Application d’une 1ère couche de peinture ACRYMAT ou équivalent diluée à 10%, passées au rouleau, en respectant un temps de séchage de douze heures minimum. ¬ Application d’une 2ème couche de peinture ACRYMAT ou équivalent pure, non diluée, croisées, passées au rouleau, teinte choix des architectes. Cette peinture sera réelle, tous vides déduits, y compris fournitures, façon, échafaudages, main d'œuvre et toutes sujétions. |  |  |  |  |
| 50 | | **Peinture décorative**  Peinture décoratif type Colorado ou équivalent en effet Béton ciré y compris préparation de surface, application de finition et cirage. |  |  |  |  |
| 51 | | **Baguette en laiton**  Fourniture et pose de baquette en laiton à differentes epaisseur et formes, suivant choix de  l’architecte |  |  |  |  |
| 52 | | **Adaptation CFO/CFA par espace**  Fourniture et pose de tous élément nécessaire en éclairage ou électricité suivant les plans fournis par l’architecte. |  |  |  |  |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**La réalisation des travaux d’habillage et traitement de surface destinés à la Cité des Métiers et des Compétences DAKHLA en lot unique.**

| **Items N°** | **Désignations** | **Unité** | **QTE** | **Prix unitaire**  **En Hors TVA**  **En chiffre** | **Prix total**  **En Hors TVA**  **En chiffre** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ragréage | M2 | 1.400,00 |  |  |
| 2 | Revêtement de sol en PVC | M2 | 700,00 |  |  |
| 3 | Revêtement de sol en Dalle PVC acoustique | M2 | 250,00 |  |  |
| 4 | Revêtement sol en moquette dalle | M2 | 385,00 |  |  |
| 5 | Revêtement sol en FLOTEX rouleaux | M2 | 310,00 |  |  |
| 6 | Revêtement en parquet | M2 | 100,00 |  |  |
| 7 | Plinthe en Bois | ML | 40,00 |  |  |
| 8 | Plinthe en PVC | ML | 250,00 |  |  |
| 9 | Plinthe en moquette | ML | 90,00 |  |  |
| 10 | Habillage en moulure PVC | M2 | 25,00 |  |  |
| 11 | Habillage en moulure platre | M2 | 40,00 |  |  |
| 12 | Cloison en HABITO | M2 | 250,00 |  |  |
| 13 | Revêtement en gazon synthétique | M2 | 60,00 |  |  |
| 14 | Barre de seuils | ML | 50,00 |  |  |
| 15 | Cloison amovible simple vitrage | M2 | 60,00 |  |  |
| 16 | Habillage en bois effet 3D | M2 | 70,00 |  |  |
| 17 | Découpe lettrage sur HDF | U | 350,00 |  |  |
| 18 | Habillage en Bois découpé laser | M2 | 30,00 |  |  |
| 19 | Habillage en Allucoband découpé laser | M2 | 15,00 |  |  |
| 20 | Habillage en plexyglass découpé laser | M2 | 20,00 |  |  |
| 21 | Habillage en HPL | M2 | 10,00 |  |  |
| 22 | Habillage en vinyle imprimé | M2 | 200,00 |  |  |
| 23 | Habillage en bois OSB | M2 | 20,00 |  |  |
| 24 | Habillage en grille | U | 3,00 |  |  |
| 25 | Habillage en panneau perforé a motif | M2 | 20,00 |  |  |
| 26 | Habillage en végétation stabilisée | M2 | 48,00 |  |  |
| 27 | Habillage en panneau effet metal -vaque d'eau 8mm | M2 | 60,00 |  |  |
| 28 | Habillage en panneau de polyurethane PU Stone | M2 | 40,00 |  |  |
| 29 | Habillage en plâtre 3D | M2 | 40,00 |  |  |
| 30 | Habillage en miroir teinté | M2 | 7,00 |  |  |
| 31 | Habillage en liège | M2 | 40,00 |  |  |
| 32 | Habillage en surface écritoire Crystal white, black, yellow… | M2 | 35,00 |  |  |
| 33 | Vitrophanie | M2 | 40,00 |  |  |
| 34 | Habillage en toile tendue imprimé rétro éclairé | M2 | 20,00 |  |  |
| 35 | Habillage en tissu acoustique | M2 | 20,00 |  |  |
| 36 | Habillage en papier peint | M2 | 25,00 |  |  |
| 37 | Lame en bois orientable | U | 26,00 |  |  |
| 38 | Habillage mur ou plafond en PREGYBEL | M2 | 25,00 |  |  |
| 39 | Suspension en alluconband perforé circulaire - Carré - Rectangulaire | U | 10,00 |  |  |
| 40 | Suspension acoustique Végétal | U | 5,00 |  |  |
| 41 | Pavé acoustique 0,60x0,60 | U | 40,00 |  |  |
| 42 | Lettre en végétal | U | 20,00 |  |  |
| 43 | Citation en Neon | M2 | 40,00 |  |  |
| 44 | Fourniture et pose d'un Tag Petit format | U | 5,00 |  |  |
| 45 | Fourniture et pose d'un Tag moyen format | U | 7,00 |  |  |
| 46 | Fourniture et pose d'un Tag grand format | U | 10,00 |  |  |
| 47 | Store à enrouleur manuel | M2 | 1.200,00 |  |  |
| 48 | Peinture vinylique sur mur | M2 | 2.000,00 |  |  |
| 49 | Peinture vinylique sur plafond | M2 | 900,00 |  |  |
| 50 | Peinture décorative | M2 | 300,00 |  |  |
| 51 | Baquette en laiton | ML | 20,00 |  |  |
| 52 | Adaptation CFO/CFA par espace | U | 10,00 |  |  |
| **Montant Total en HTVA=** | | | | |  |
| **Total de la TVA (Taux %)=** | | | | |  |
| **Montant Total en TTC =** | | | | |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet**

**Fait à ……………………… le …………………………**

**Signature et cachet du concurrent**