**ROYAUME DU MAROC**

**MAITRE D’OUVRAGE**

**SOCIETE FONCIERE CMC S.A.**

**MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE**

**OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

**ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL**

**Dossier d’Appel d’offres**

**Ouvert National sur offres de prix**

**N° 294/2025**

|  |
| --- |
| Objet de l’Appel d’offres :  La réalisation des travaux d’habillage et traitement de surface destinés à la Cité des Métiers et des Compétences GUELMIM en lot unique. |

**MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

ACTE D'ENGAGEMENT

**A -** **Partie réservée à l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail**

Appel d'offres ouvert national sur offres des prix n°………………du………………….

**Objet du marché : La réalisation des travaux d’habillage et traitement de surface destinés à la Cité des Métiers et des Compétences GUELMIM en lot unique**

du règlement de la Foncière CMC SA, approuvé le 15 Juillet 2025 , relatif aux marchés publics de la Société Foncière CMC SA

**B - Partie réservée au concurrent**

1. **Pour les personnes physiques**

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Pour les personnes morales**

Je (1), soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au capital de : .....................................................................................................

Adresse du siège social de la société....................................................................

Adresse du domicile élu........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°.................................... (2) et (3)

N° de patente........................(2) et (3)

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

* **Montant hors T.V.A :……………..................................................(en lettres et en chiffres)**
* **Taux de la TVA……………………………………………………… ..(en pourcentage)**
* **Montant de la T.V.A. :……………................................................(en lettres et en chiffres)**
* **Montant TTC : ...............................................................................(en lettres et en chiffres)**

La Société Foncière CMC S.A. se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.................................. (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

**Fait à........................le....................**

(Signature et cachet du concurrent)

*(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :*

* mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
* *ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».*

*(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.*

**MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**DECLARATION SUR L’HONNEUR**

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert national, sur offres des prix

Objet du marché : **La réalisation des travaux d’habillage et traitement de surface destinés à la Cité des Métiers et des Compétences GUELMIM en lot unique**

**A - Pour les personnes physiques**

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

**B - Pour les personnes morales**

Je, soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

**- Déclare sur l'honneur** :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 27 du du règlement de la Foncière CMC SA, approuvé le 15 Juillet 2025 , relatif aux marchés publics de la Société Foncière CMC SA;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que Maître d'Ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;

- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 160 du règlement de la Foncière CMC SA.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 152 du règlement de la Foncière CMC SA, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

* + - 1. *Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.*
      2. *à supprimer le cas échéant.*
      3. *Lorsque le CPS le prévoit.*
      4. *à prévoir en cas d'application de l'article 148 du* règlement de la Foncière CMC SA*.*

***(\*)*** *En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.*

**Annexe :**

**Spécifications techniques des fournitures proposées**

**Par le concurrent pour le lot unique**

**La réalisation des travaux d’habillage et traitement de surface destinés à la Cité des Métiers et des Compétences GUELMIM en lot unique.**

*N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.*

*Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.*

*Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.*

***Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de* « *Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’à défaut d’autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises. Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.***

*Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.*

*Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».*

**NB : Les tolérances de toutes les dimensions sont :**± 5 %

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item N°** | **Désignation et Caractéristiques techniques** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |
| 1 | **Ragréage**  Fourniture et pose d’une chape de reprise de niveau auto nivelant pour rattrapage des joints et des niveaux y compris rebouchage des trous et des parois périphériques. Préparation de du sol, grattage, ponçage. |  |  |
| 2 | **Revêtement de sol pvc hétérogène clipsable :**  Fourniture et mise en œuvre d’un revêtement de sol PVC hétérogène clipsable, d’une épaisseur totale de 6,0 mm, comprenant une couche d’usure transparente de 0,55 mm.  Le produit est destiné à l’équipement de locaux à trafic résidentiel ou tertiaire intense, classé 23/33 selon les normes en vigueur.  Le revêtement présente une efficacité acoustique ΔLw = 22 dB (ISO 10140), ou équivalent, et une réaction au feu Bfl-s1 (EN 13501-1), ou équivalent.  Il est classé antistatique ≤ 2 kV (EN 1815), R10 pour la résistance au glissement (DIN 51130) et T pour le groupe d’usure (EN 649), ou équivalent  Sa stabilité dimensionnelle est inférieure à 0,05 % (ISO 23999 ou équivalent)  Les émissions de COV sont inférieures à 10 µg/m³ à 28 jours (ISO 16000), ou équivalent, garantissant une qualité d’air intérieur optimale.  Le revêtement est disponible en lames et dalles clipsables aux formats 31,7 × 60 cm, 18,7 × 121,2 cm ou 23,7 × 150,5 cm. |  |  |
| 3 | **Revêtement de sol textile en dalles 50 × 50 cm**  Fourniture et mise en œuvre d’un revêtement de sol textile en dalles tuftées bouclées texturées.  Le produit sera constitué de fibres 100 % polyamide (PA6) teintées dans la masse, posées sur un dossier primaire en non-tissé et une sous-couche.  Les dalles seront de format 50 × 50 cm.  Ce revêtement présente une densité sup ou égal 180 000 tufts/m², un poids de fibre de 550 g/m², une épaisseur totale de 6,3 mm et un poids total de 4 100 g/m².  La hauteur de fibre est de 3,0 mm.  Le produit est classé 33 – Commercial élevé selon la norme ISO 1307 ou équivalent. Il est adapté à un usage intensif dans les zones à fort trafic telles que les bureaux, salles de réunion, espaces d’accueil, établissements publics ou commerces.  Le revêtement présente une réaction au feu Bfl-s1 (NF EN 13501-1) et une résistance aux chaises à roulettes conforme à l’EN 985 ou équivalent  L’efficacité acoustique mesurée selon EN ISO 10140 est de ΔLw = 23 dB, et l’absorption acoustique selon EN ISO 354 est de αw = 0,15, ou équivalent. |  |  |
| 4 | **Revêtement sol en rouleaux**  Fourniture et pose d’un revêtement de sol textile floqué imprimé classique d’aspect velours ras rouleaux. D’une efficacité acoustique d’un minimum de ΔLw = 19 dB. Composé d’environ 80 millions en fibres de polyamide 6.6/m² implantées par flocage électrostatique, ou équivalent, dans une sous-couche PVC, il aura un traitement antimicrobien incorporé dans la masse ce qui renforcera les performances fongistatiques et bactériostatiques inhérentes à la structure du produit. De par sa composition et sa structure, le produit devra être 100 % imperméable, 100 % imputrescible, lavable à l’eau et résistant aux agents tâchant et détergents (C\*). Le prix comprend la découpe, les chutes et la réalisation suivant le motif conçu, il comprend également la remise en état du sol, et forme. |  |  |
| 5 | **Plinthe en PVC**  Fourniture et pose de Plinthe en PVC moussé semi-rigide de hauteur varie entre 7cm et 10cm Epaisseur 15 mm lèvre de finition comprise,  Mode de pose :  Mise en œuvre et type de colle suivant préconisations du fabricant.  Ces plinthes sont à poser après la mise en œuvre du revêtement de sol. Elles peuvent être grugée afin d’effectuer un angle sortant ou rentrant. Une coupe à 45° avec une boite à onglet est également possible avec ce type de plinthe.  Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, coupes, chutes, colle, pose, finitions, protection jusqu’à la réception provisoire et toutes sujétions. |  |  |
| 6 | **Plinthe en moquette**  Fourniture et pose de plinthes périphériques en moquette de 7cm de hauteur, finition suivant choix de l’architecte.  Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, coupes, chutes, colle, pose, finitions, protection jusqu’à la réception provisoire et toutes sujétions. |  |  |
| 7 | **Habillage en moulure plâtre (Staff)**  Fourniture et pose de moulures en plâtre d’une épaisseur et de 20mm, et d’une largeur qui varient entre 4cm et 15cm, finition suivant choix de l’architecte.  Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, coupes, chutes, colle, pose, finitions, protection jusqu’à la réception provisoire et toutes sujétions. |  |  |
| 8 | **Cloison en BA13**  Fourniture et pose d’une cloison en BA13 composé d’une ossature métallique en montant M48, chaque parement est composé de double peaux BA13 de chaque côté y compris visserie, accessoires, bande à joint, enduit de reprise des joints et des finitions, bande de renfort d’angle et toutes sujétions. |  |  |
| 9 | **Barre de seuils**  Fourniture et pose Seuil de porte demi bombé adhésif aluminium chromé largeur 40 mm longueur. Une colle adhésive supplémentaire sera à prévoir suivant la recommandation l’architecte afin de solidifier l’adhérence au sol. Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, préparations, coupes, chutes, pose, fixation, nettoyage et toutes sujétions de mise en œuvre. |  |  |
| 10 | **Cloison amovible simple vitrage**  Fourniture et pose d’une cloison amovible en verre toute hauteur composée d’un profilé en aluminium enterré au niveau du sol et visible au niveau du plafond le remplissage est composé de simple vitrage sans store incorporé, la pose du vitrage est en pose droite bord à bord. La couleur des profils suivant choix de l’architecte. |  |  |
| 11 | **Découpe lettrage sur MDF ou HDF**  Fourniture et pose d’un support en panneau de fibre en haute et moyenne densité de différentes format et d’épaisseur qui varie entre 2 et 8 cm peint le prix comprend la découpe en machine CNC pour des arrêtes net, système de fixation, quincaillerie et accessoires et toutes sujétions de pose. Les jonctions entre panneaux doivent être d’une planéité parfaite et rebouchage en mastic colle, Le prix comprend la manutention, la découpe, les chutes. Echantillon à valider par le client. |  |  |
| 12 | **Habillage en bois découpé laser**  Fourniture et pose d’un revêtement en bois d’essence contrecollé sur support en MDF de 20 mm découpé en laser ou CNC suivant motif, et finition voulu y compris encadrement en bois Coloris et finition au choix de l’architecte. |  |  |
| 13 | **Habillage en HPL**  Fourniture et pose d’un revêtement mural en panneaux composites posés en bord à bord sans joints apparent par collage directe sur support existant précédemment traité, ou en contre collage sur support MDF de minimum 10mm, les planéités accentuées seront reprises en tasseaux de bois, le prix comprend la colle, la découpe, les baguettes d’angle et toutes accessoires. |  |  |
| 14 | **Habillage en panneau waves**  Fourniture et mise en œuvre d’un habillage décoratif mural ou de surface en panneau composite ou résine aspect métal brossé avec motif wavy en relief, épaisseur varie entre 8 et 20 mm  Les panneaux devront présenter les caractéristiques suivantes :  Aspect visuel effet métal, finition aluminium brossé, inox ou bronze selon échantillon validé,  Motif ondulé en relief type « vague d’eau », usiné ou moulé,  Épaisseur totale : 8 mm, tolérance ± 0,5 mm,  Structure rigide, type MDF hydrofuge plaqué, résine minérale, ou panneau composite décoratif selon choix esthétique et usage (mural, mobilier, habillage de comptoir, etc.),  Traitement de surface : protection anti-UV et anti-rayures, finition mate ou satinée,  Résistance à l’humidité : adaptée à une pose en pièce sèche ou humide selon type de matériau retenu.  La pose comprend :  La prise de mesures précises sur site,  La découpe sur mesure,  La fixation mécanique ou collée (colle polymère, adhésif double face haute performance ou clips invisibles),  Les finitions en périphérie (profilé, joint, couvre-joint si nécessaire),  La protection du parement jusqu’à réception du chantier.  Le prix inclut la fourniture, la découpe, les fixations, la pose, ainsi que les éventuels accessoires de finition. |  |  |
| 15 | **Habillage en découpe vinyle imprimé**  Fourniture et pose d’un habillage en impression numérique HD découpé sur vinyle, le prix comprend la préparation du support la pose et la fixation par point de repérage ou par collage. |  |  |
| 16 | **Habillage intégral en vinyle**  Fourniture et pose d’un habillage en impression numérique HD sur vinyle, le prix comprend la préparation du support la pose et la fixation par point d’accrochage ou par collage. |  |  |
| 17 | **Habillage en bois OSB** :  Fourniture et pose d’un revêtement en bois reconstitué OSB réalisé en panneau de recyclage y compris structure de pose métallique ou en tasseau de bois, le prix comprend également la finition en vernis polyester. |  |  |
| 18 | **Habillage en végétation stabilisée**  Fourniture et pose d’un mur végétal composé de mousse et/ou plante et de feuillage stabilisé en différents forme et coloris, y compris support de fixation en pvc expansé et/ou cadre périphérique ou équivalent. Composition au choix de l’architecte. |  |  |
| 19 | **Habillage plâtre 3D**  Fourniture et pose d’un habillage en plâtre (staff) à motif en relief. Le prix comprend la fourniture, la découpe, les chutes ainsi que tout sujétions, l’échantillon a validé par l’architecte. |  |  |
| 20 | **Habillage en liège**  Fourniture et pose d’un revêtement mural en panneaux de liège décoratif d’une épaisseur de 3mm en pose collé sur mur y compris préparation du support, finition des joints et baguette supérieur en aluminium dans les coins. |  |  |
| 21 | **Habillage en surface écritoire blanc cristal, noir, jaune…**  Fourniture et pose d’une surface d’écriture blanc cristal en revêtement panneaux laminé de haute pression composé de couche compact pour une épaisseur totale de 12mm avec option magnétique avec couche de finition Glossy pour une surface antitache avec une réflexion de lumière d’une valeur de 88,8 résistant aux chocs et nettoyage facile. Le prix comprend la fourniture, la découpe au laser ou à la machine CNC, les chutes, la quincaillerie et accessoires de pose ainsi que tout sujétions, le prix comprend la découpe numérique de motif. Ainsi que toute finition des bordures en toutes natures. Le prix comprend également la manutention, la découpe, les chutes, les habillages des retours et jambages et arrêtes d’angle. Echantillon à valider par l’architecte. |  |  |
| 22 | **Habillage en toile tendue imprimé**  Habillage en toile polyester tendu avec impression numérique suivant motif décoratif, le prix comprend tout accessoires de pose y compris réservations et découpes et lumières indirectes rétro-éclairage en bande à LED 4000K. |  |  |
| 23 | **Habillage en papier peint**  Fourniture et pose d’un habillage en papier peint intissé imprimé HD sur mesure, suivant choix de l’architecte, le prix comprend la colle et système de fixation mural et/ou plafond. |  |  |
| 24 | **Habillage mur ou plafond en plaques de plâtre**  Faux plafond/ ou habillage lisse composé d'une série de plaques de plâtre R15N1 60\*60 cm vissées sur une série de fourrures espacés de 50cm et suspendues à la dalle à travers des suspentes pivot, tiges filetées M6 et chevilles pour le plafond, ou collé pour l’habillage mural. La jonction des plaques est assurée à l'aide d'une bande a joint papier ou en fibre de verre et un enduit pour joint. Le prix comprend les joints creux et les retombés, le double voile, la double épaisseur les gorges lumineuses et toutes sujétions de pose de découpe et motif décoratif. |  |  |
| 25 | **Pavé acoustique**  Fourniture et pose de pavé acoustique de 60\*60 cm d’une épaisseur variante entre 20 et 40 mm sur mesure en forme carré, fabriqué en mousse mélamine et d’un revêtement en tissu, le prix comprend également la colle et système de fixation sur structure de dalle modulaires. |  |  |
| 26 | **Lettre en végétal**  Fourniture et pose d’un support en panneau de fibre en haute et moyenne densité de différentes format qui varient entre 20 et 80 cm d’hauteur et d’épaisseur qui varie entre 2 et 6 cm revêtu d’une mousse végétal, le prix comprend la découpe en machine CNC pour des arrêtes net, système de fixation, quincaillerie et accessoires et toutes sujétions de pose. Les jonctions entre panneaux doivent être d’une planéité parfaite et rebouchage en mastic colle, Le prix comprend la manutention, la découpe, les chutes. Echantillon à valider par l’architecte. |  |  |
| 27 | **Citation en néon**  Fourniture et pose d’élément décoratif réalisé en tube fluo en différent coloris, taille rectangulaire variable entre1000x500mm et 1500x700mm y compris raccordement. Fixé soit au mur ou sur un support en plexiglass translucide. |  |  |
| 28 | **Fourniture et pose d'un Tag Petit Format**  Réalisation d’un tag décoratif type STREETART **Petit Format maximum 2 m** réalisé par un artiste confirmé (Référence à fournir avant exécution) suivant motif approuvé par l’architecte. |  |  |
| 29 | **Fourniture et pose d'un Tag Moyen Format**  Réalisation d’un tag décoratif type STREETART **Moyen Format maximum 3 m** réalisé par un artiste confirmé (Référence à fournir) suivant motif approuvé par l’architecte. |  |  |
| 30 | **Fourniture et pose d’un tag Grand format**  Réalisation d’un tag décoratif type STREETART **grand format maximum 5 m** réalisé par un artiste confirmé (Référence à fournir) suivant motif approuvé par l’architecte. |  |  |
| 31 | **Store a enrouleur manuel**  Fourniture et pose d'un store pour intérieur à enroulement manuel sur mesure composé d'un tube d'enroulement en acier galvanisé diamètre à étudier en fonction des longueurs fixé sur pattes en acier galvanisé avec projection (à définir en fonction des longueurs et de manière à assurer un enroulement libre) avec cache de finition en thermoplastique antichoc. Le mécanisme à enroulement manuel par chainette métallique à billes plastiques l’ensemble de couleur unis au choix de l'architecte d’intérieur, arrêt de chaîne et fermoir fourni monté sur tube d’axe avec points de fixations et enroulement d’une toile posée avec barre de charge en aluminium thermo laqué. Y compris la fixation murale ou au plafond. La fixation doit répondre à une charge et une forte cadence d'utilisation. L’adjudicateur doit s’assurer des mesures sur sites et prendre en considération les débordements de + ou – 5cm de chaque côté. |  |  |
| 32 | **Peinture acrylique sur mur**  Fourniture et application d'un système de peinture en phase aqueuse, aspect mat profond, spécialement formulé pour les murs intérieurs.  **Préparation des supports :**   * Lessivage et brossage des surfaces existantes si nécessaire. * Ponçage mécanique des anciennes peintures et égrenage. * **Ratissage complet** en deux couches croisées à l'enduit de lissage, suivi d'un ponçage fin, pour obtenir un état de surface lisse (Finition de type Gr1 selon les règles de l'art).   **Système d'application :**   * **Impression :** Une couche de primaire d'accrochage régulateur de porosité, adapté au support (béton ou plaque de plâtre). * **Finition :** Application de **deux couches de peinture acrylique mate**, à fort pouvoir couvrant. La peinture devra présenter un aspect "mat absolu" pour minimiser les spectres de lumière rasante.   **Caractéristiques du produit :**   * **Aspect :** Mat profond (Brillance < 3% sous 85°). * **Environnement :** Classement **A+** (faibles émissions de COV) et absence d'odeur persistante. * **Teinte :** Blanc pur ou teinte au choix de l'architecte.   **Prestations incluses :** Fourniture des peintures et enduits, mise en place d'échafaudages ou plateformes de travail sécurisées, protection totale des sols et des murs, nettoyage. |  |  |
| 33 | **Peinture acrylique mate pour plafonds (Finition soignée)**  Fourniture et application d'un système de peinture en phase aqueuse, aspect mat profond, spécialement formulé pour les plafonds intérieurs.  **Préparation des supports :**   * Lessivage et brossage des surfaces existantes si nécessaire. * Ponçage mécanique des anciennes peintures et égrenage. * **Ratissage complet** en deux couches croisées à l'enduit de lissage, suivi d'un ponçage fin, pour obtenir un état de surface lisse (Finition de type Gr1 selon les règles de l'art).   **Système d'application :**   * **Impression :** Une couche de primaire d'accrochage régulateur de porosité, adapté au support (béton ou plaque de plâtre). * **Finition :** Application de **deux couches de peinture acrylique mate**, à fort pouvoir couvrant. La peinture devra présenter un aspect "mat absolu" pour minimiser les spectres de lumière rasante.   **Caractéristiques du produit :**   * **Aspect :** Mat profond (Brillance < 3% sous 85°). * **Environnement :** Classement **A+** (faibles émissions de COV) et absence d'odeur persistante. * **Teinte :** Blanc pur ou teinte au choix de l'architecte.   **Prestations incluses :** Fourniture des peintures et enduits, mise en place d'échafaudages ou plateformes de travail sécurisées, protection totale des sols et des murs, nettoyage. |  |  |
| 34 | **Peinture acrylique de couleur (Finition soignée)**  Fourniture et application d'un système de peinture en phase aqueuse de haute qualité, dans les teintes choisies par l'architecte (nuanciers type NCS, RAL ou Pantone).  **Préparation des fonds :**   * Lessivage, égrenage et ponçage des supports existants. * **Ratissage complet** en deux couches croisées d’enduit de lissage vinylique ou acrylique, suivi d'un ponçage mécanique fin sous lumière rasante pour garantir l'absence de toute trace d'outil.   **Système d'application (Spécifique teintes) :**   * **Impression :** Une couche de primaire régulateur. Pour les teintes vives ou foncées, le primaire sera **teinté** par le fabricant afin de garantir l'opacité finale. * **Finition :** Application de **deux couches de peinture acrylique de couleur**, aspect **Mat ou Velours** selon la zone. La peinture devra présenter une excellente résistance au lustrage.   **Qualité et Environnement :**   * Pigments stables à la lumière (garantie anti-décoloration). * Peinture certifiée **A+** et Écolabel.   **Prestations incluses :**   * Fourniture de tests de couleurs sur site (échantillons de 1 m2) pour validation finale des teintes sous l'éclairage réel du bâtiment.   Protections, échafaudages, nettoyage final. |  |  |
| 35 | **Adaptation CFO/CFA par espace**  Travaux de modification, d'adaptation et de création des réseaux électriques pour répondre aux nouveaux aménagements.  **A. Courants Forts (CFO) :**   * **Distribution :** Modification et extension des circuits depuis les tableaux existants. Repérage et étiquetage de chaque nouveau circuit. * **Appareillage :** Fourniture et pose de prises de courant (2P+T), prises spécialisées, interrupteurs et variateurs (gamme et coloris au choix de l'architecte). * **Éclairage :** Fourniture, pose et raccordement des luminaires conformément au plan d'implantation. Les luminaires devront être de technologie LED avec drivers compatibles (DALI ou standard selon besoin).   **B. Courants Faibles (CFA) :**   * **VDI (Voix Données Images) :** Création de points d'accès réseau RJ45 catégorie 6A (ou supérieure) incluant câblage, prises murales et brassage en baie informatique. * **Sécurité :** Adaptation du système de détection incendie (SSI) ou du contrôle d'accès si nécessaire, avec test de mise en service.   **Prestations incluses :**   * Dépose des installations obsolètes et mise en sécurité. * Percements, saignées, rebouchages ou passage en goulottes/faux-plafonds. * Réalisation des schémas électriques mis à jour (DOE) et fourniture des certificats de conformité (Consuel si requis). |  |  |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**La réalisation des travaux d’habillage et traitement de surface destinés à la Cité des Métiers et des Compétences GUELMIM en lot unique.**

| **Items N°** | **Désignations** | **Unité** | **QTE** | **Prix unitaire**  **En Hors TVA**  **En chiffre** | **Prix total**  **En Hors TVA**  **En chiffre** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ragréage | M2 | 1800 |  |  |
| 2 | Revêtement de sol pvc hétérogène clipsable | M2 | 800 |  |  |
| 3 | Revêtement sol textile en dalle 50 x 50 cm | M2 | 600 |  |  |
| 4 | Revêtement sol en rouleaux | M2 | 400 |  |  |
| 5 | Plinthe en PVC | ML | 300 |  |  |
| 6 | Plinthe en moquette | ML | 180 |  |  |
| 7 | Habillage en moulure plâtre (staff) | ML | 30 |  |  |
| 8 | Cloison en BA13 | M2 | 170 |  |  |
| 9 | Barre de seuils | ML | 50 |  |  |
| 10 | Cloison amovible simple vitrage | M2 | 40 |  |  |
| 11 | Découpe lettrage sur MDF ou HDF | U | 300 |  |  |
| 12 | Habillage en bois découpé laser | M2 | 70 |  |  |
| 13 | Habillage en HPL | M2 | 10 |  |  |
| 14 | Habillage en panneau waves | M2 | 20 |  |  |
| 15 | Habillage en découpe vinyle imprimé | U | 18 |  |  |
| 16 | Habillage intégral en vinyle | U | 2 |  |  |
| 17 | Habillage en bois OSB | M2 | 40 |  |  |
| 18 | Habillage en végétation stabilisée | M2 | 30 |  |  |
| 19 | Habillage plâtre 3D | M2 | 60 |  |  |
| 20 | Habillage en liège | M2 | 70 |  |  |
| 21 | Habillage en surface écritoire blanc cristal, noir, jaune… | M2 | 46 |  |  |
| 22 | Habillage en toile tendue imprimé | M2 | 14 |  |  |
| 23 | Habillage en papier peint | M2 | 30 |  |  |
| 24 | Habillage mur ou plafond en plaques de plâtre | M2 | 10 |  |  |
| 25 | Pavé acoustique | U | 100 |  |  |
| 26 | Lettre en végétal | U | 30 |  |  |
| 27 | Citation en néon | U | 10 |  |  |
| 28 | Fourniture et pose d'un Tag Petit format | U | 7 |  |  |
| 29 | Fourniture et pose d'un Tag Moyen format | U | 8 |  |  |
| 30 | Fourniture et pose d'un Tag Grand format | U | 8 |  |  |
| 31 | Store a enrouleur manuel | M2 | 1000 |  |  |
| 32 | Peinture acrylique sur mur | M2 | 1200 |  |  |
| 33 | Peinture acrylique mate pour plafonds (Finition soignée) | M2 | 700 |  |  |
| 34 | Peinture acrylique de couleur (Finition soignée) | M2 | 800 |  |  |
| 35 | Adaptation CFO/CFA par espace | U | 8 |  |  |
| **Montant Total en HTVA=** | | | | |  |
| **Total de la TVA (Taux %)=** | | | | |  |
| **Montant Total en TTC =** | | | | |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet**

**Fait à ……………………… le …………………………**

**Signature et cachet du concurrent**