**+ROYAUME DU MAROC**

**MAITRE D’OUVRAGE**

**SOCIETE FONCIERE CMC S.A.**

**MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE**

**OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

**ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL**

**Dossier d’Appel d’offres**

**Ouvert sur offres de prix**

**N° 48/ 2024**

|  |
| --- |
| Objet de l’Appel d’offres :  Acquisition, installation et mise en service des équipements de secteur PECHE destinés à la Cité des métiers et des compétences de la région DAKHLA ; répartie en lot suivant :   * **Lot unique : Ramendeur et Patron de Barque** |

**MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

ACTE D'ENGAGEMENT

**A -** **Partie réservée à l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail**

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………du………………….

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements de secteur PECHE destinés à la Cité des métiers et des compétences de la région DAKHLA ; répartie en lot suivant :

**Lot unique** : …………………………………………………………

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

**B - Partie réservée au concurrent**

1. **Pour les personnes physiques**

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Pour les personnes morales**

Je (1), soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société....................................................................

Adresse du domicile élu........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°.................................... (2) et (3)

N° de patente........................(2) et (3)

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

* **Montant des droits de douanes :…………….........................(en lettres et en chiffres)**
* **Montant total hors T.V.A. :……………….........................................(en lettres et en chiffres)**
* **Taux de la TVA……………………………………………………….………(en pourcentage)**
* **Montant de la T.V.A. :………………................................................(en lettres et en chiffres)**
* **Montant total T.V.A. comprise :....................................................(en lettres et en chiffres)**

La Société Foncière CMC S.A. se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.................................. (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

**Fait à........................le....................**

(Signature et cachet du concurrent)

*(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :*

* mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
* *ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».*

*(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.*

**MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**DECLARATION SUR L’HONNEUR**

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements de secteur PECHE destinés à la Cité des métiers et des compétences de la région DAKHLA ; répartie en lot suivant :

Lot unique : …………………………………………………………

**A - Pour les personnes physiques**

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

**B - Pour les personnes morales**

Je, soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

**- Déclare sur l'honneur** :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que Maître d'Ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;

- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

* + - 1. *Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.*
      2. *à supprimer le cas échéant.*
      3. *Lorsque le CPS le prévoit.*
      4. *à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.*

***(\*)*** *En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.*

**Annexe :**

**Spécifications techniques des fournitures proposées par les concurrents**

*N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.*

*Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.*

*Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.*

*Les marques commerciales,  références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de* « *Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’à défaut d’autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises.  Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.*

*Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.*

*Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».*

**Lot unique : Ramendeur et Patron de Barque**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item N°** | **Désignation et caractéristiques techniques** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |
| **1** | **Barque en polyster (fibre de verre) de 3 tonneaux minimium,** conforme à la directive 94/25, puissance motrice supérieur à 10cv, longueur entre 5 et 6m, largeur 2 m minimium, poids inférieur ou égal à 550 kgs, avec avirons de secours et avec **chariot de transport adequat** | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **2** | **Mini gyrocompas PG500 :** Compatible avec tous les radars pour l'ARPA, fonction "North up" et l'Overlay, la gamme NavNet, FI50, ... 2 axes: capteur FLUXGATE, capteur d'assiette et accéléromètre Sortie Nord magnétique et Nord vrai (connexion au GPS indispensable) 2 sorties NMEA0183, 1 sortie AD1O Taux de sortie NMEA0183 réglable 1Hz/200/100 ms 2,5 W de consommation | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **3** | **Sonde 50B9B - 50kHz - Caoutchouc - câble 15m** | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **4** | **GPS GP39 :** Navigateur GPS donnant un positionnement rapide et précis Ecran 4,2'' LCD couleur d'une grande netteté - IP55 Récepteur GPS 12 canaux combiné à la technologie intégrée SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS) 2 canaux Capacité mémoire : 10 000 waypoints, 100 routes, 3000 traces 1 interface NMEA0183 1 interface USB pour sauvegarde/chargement des données Antenne GPA-C01 avec son câble 10m Alimentation 12 ou 24Vdc 7 affichages dont 2 personnalisables | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **5** | **Sondeur**  Numéro de pixels : 640x480 (VGA)La fréquence : 50 et 200 kHz Transducteur : 600 W Échelle de portée : 2-1200 m Longueur d'impulsion et PRR : 0,1-3 ms,  Max 3 000 impulsions/min Mode d'affichage : Fréquence unique (50 ou 200 kHz), Double fréquence, Zoom, Données de navigation, A-scope, Zoom marqueur, Zoom inférieur, Verrouillage du fond, Discrimination du fond, ACCU-FISH™ Changement de gamme : Extension bottom-lock : 2-10 m Extension sectionnelle : 2-1200 m Imperméabilisation : IP55 Source de courant : 12-24 VCC, 13 W Taille : 207 (H) x 170 (L) x 132 (P) Poids : Support de montage 1,3 kg 2,9 lb | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **6** | **TRANSDUCEUR AIR MAR B45** - Puissance : 600W - Fréquence : 50/200kz - Installation sur le bateau : Traversante - RefAirmar : B45 - Matière : Bronze - Fonction : Profondeur  - Nombre d'éléments : 1 - Largeur Faisceau : 50 kHz/45°- 200 kHz/12° - Indice Q : 50 kHz/28 - 200 kHz/31 - Profondeur maximum : 50 kHz/235 à 353m - 200 kHz/118 à 206m - Angle d'inclinaison : Pente coque jusque 28° avec sabot - Dimensions : Diamètre 22mm - Hauteur Filetage 116mm - Poids : 1 kg | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **7** | **Réflecteurs radar type octaèdre - 45 cm** Modèles pliables en aluminium Pour une performance optimisée, le réflecteur radar doit être monté en position de "récupération d'eau de pluie" Dimensions 340 x 340 x 470 mm Poids 1000 grammes Surface de réflexion max 7 m2 Conformité ISAF/RORC : diagonale > 456 mm | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **8** | **Compas Magnétique:** Rose Graduée tous les 5°, Ø apparent 130 mm. Rappel des caps tous les 30°. Capot de protection escamotable en 3 parties coulissantes. Livré en standard en version à encastrer, il peut être monté sur étrier grâce au kit étrier optionnel. Equipage magnétique monté sur amortisseur. 1 ligne de foi Compensation De série Eclairage LED 12-24 V Homologation SOLAS/MED 96/98 | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **9** | **Talkie–Walkie**: FONCTIONNALITÉS : Radio mobile professionnelle (PMR); Quantité de canaux: 16 canaux; Affichage: LED rétroéclairé. Port USB : Oui Type de connecteur USB : Micro USB; Nombre de batteries rechargeable prises en charge: 2; Quantité de tons: 20; Interrupteur marche / arrêt: Oui; Alerte vibrante: Oui; Verrouillage du clavier: Oui Livré avec Clip de ceinture, des Piles incluses, Chargeur, 2 batteries incluses et Manuel en français. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **10** | **EPIRB 406 MHZ:** avec système de largage hydrostatique avec GPS intégré agrée OMI (radiobalise de localisation des sinistres) | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **11** | **TV: Caractéristiques :**  TV smart, Taille 65 pouce, Port USB : min 2 port avec support mobile + clé USB 32GB | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **12** | **Passerelle en bois pour les instruments de navigation**  en bois sous forme de passerelle pour les instruments de navigation  Longueur 80cm (+/-5%)  Profondeur 65 m (+/-5%)  Hauteur 150 cm avec une inclinaison de 45° (+/-5%)  Epaisseur de 30 cm (longueur totale 140 cm) |  |  |
| **13** | **Caisses isothermes** (utilisée en pêche artisanale) |  |  |
| **14** | **Moteur hors-bord 25 cv 2 temps:** Puissance 25 cv 2 temps Alimentation : essence 2 cylindres Plage de régime à plein gaz : 5000 à 6000 tr/min avec support | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **15** | **Moteur hors-bord 40 cv 2 temps:** Puissance minimum 40 cv 2 temps 2 cylindres Arbre Long Plage de régime à plein gaz : 5000 à 6000 tr/min Energie : Essence; avec support | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **16** | **Maquette de moteur marin hors-bord:** Spécifications techniques : - Moteur de hors-bord à 2 temps - 2 cylindres - Entrainement par un moto réducteur 220V  tournant à faible vitesse - Refroidissement par eau avec pompe centrifuge - Inverseur mécanique - L'ensemble est sectionné à des fins pédagogiques et peint en différentes couleurs afin que l'on puisse mieux en distinguer les divers composants, les coupes, les circuits d'alimentation, de lubrification et de refroidissement etc. - L'ensemble est placé sur un support à roues pivotantes facilitant tout déplacement de celui-ci. - Dimensions et poids : environ 80x80x150 cm - 60 Kg | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **17** | **Boite à pharmacie, premiers secours d'urgence** Elle est composée des éléments suivants : 1 paquet de 5 compresses de gaze stériles, taille moyenne Chlorhexidine en solution aqueuse unidose 0,05 % 1 coussin hémostatique 2 rouleau de 4 m de bande de crêpe (largeur 10 cm) 1 rouleau de 4 m de bande auto-adhésive (largeur 10 cm) 1 boîte de pansements adhésifs en 3 tailles 4 paires de gants d'examen non stériles 1 couverture de survie |  |  |
| **18** | **Gilet de sauvetage gonflable** (selon les normes ISO 12402), avec appareil de gonflement manuelle et automatique hydraustatique , Flottabilité au minimuim : 150N |  |  |
| **19** | **Bouée couronne** avec système lumineux et corde 3m Equipée de 4 bandes rétro-réfléchissantes et Flottabilité au minimum : 144 N. |  |  |
| **20** | **Piles** **de secours portatif** |  |  |
| **21** | **Tensiomètre digital:** Brassard souple de 20 à 40 cm. - Ecran LCD numérique (5,7 x 9 cm). - Indicateur d'arythmie. - Auto-vérification de la position du brassard. - Mémoire 2 utilisateurs : 2 x 120 mesures. - Moyenne des 3 dernières mesures. - Affichage date et heure. - Plage de mesure tension artérielle : 0-280 mm Hg. - Mesure de la pression systolique ou diastolique. Précision : pression +/- 3 mm Hg / impulsion +/- 5%. - Plage de mesure pouls : 40- 199 bpm. Précision : +/- 5%. - Indicateur batterie faible. - Arrêt automatique après 1min d'inactivité. - Alimentation par piles | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **22** | **Thermomètre médical étanche:** Permet une mesure précise de la température Etanchéité permettant la décontamination par trempage. - En plastique ABS avec écran LCD. - Sonde étanche.  - Mesure entre 32°C et 42.9°C. - Précision : +/- 0.1°C. - Affichage en degré Celsius. - Arrêt automatique en cas de non utilisation. - Avec alarme sonore indiquant la fin de la prise de température.  - Fonctionne avec pile 1,5V (fournie), autonomie 200 h. Pour un usage oral, axillaire et rectal. Livré avec étui rigide de rangement. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **23** | **GPS portable :** Récepteur haute sensibilité à son antenne pour un positionnement plus rapide et performant, écran antireflet de 2,6 puces ; double système d’alimentation (batterie NiMH ou piles AA)+câble de chargement/données, mémoire interne 8 Go+ lecteur de carte micro SD | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **24** | **Vires palangres: Force kg : 150** Vitesse m / min : 0 à 60 Débit l / min : 10 Pression en service : 126 bars Pression max : 140 bars Puissance : 2.7 CV Dimensions : 85 x26 x 69 cm Poids : environ 40 kg | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **25** | **Vires filets Hydraulique:** conçu pour tous les types de filets maillants et trémails. Il est équipé d'une bobine en V de diamètre 600mm, largeur 490mm, avec des palettes facilitant l'entrainnement et la retenus des filets. Construit en aluminium traité et inox, il est équipé d'un distributeur hydraulique avec limiteur de pression. Caractéristiques: force 400kg, vitesse 55m/min; Débit 24l/min et puissance 5CV. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée** |  |
| **26** | **Vires lignes 12V Moteur high Torque:** pour cordes de 4mm à 10 mm, traction jusqu'à 90kg, vitesse de traction jusqu'à 45m/min, matériau est résistant à l'eau de mer | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée** |  |
| **27** | **Aiguilles de ramendage (navettes):** Un ensemble complet de 16 aiguilles de différentes tailles pour construire et réparer la chasse des filets, la pêche, la protection ou d'autres types de réseaux. Le lot est composé de 16 aiguilles de chaque modèle ayant les caractéristiques suivantes : Nº0 106mm Nº1 120mm Nº2 133MM Nº3 144MM Nº4 152MM Nº5 172MM Nº6 186MM Nº7 200MM Nº8 215MM Nº9 235MM NºA 132MM NºB 142MM Nº150 183MM Nº200 225MM Nº250 263MM Nº300 313MM Fait de plastique acétal matériau pratiquement incassable caractérisé par la flexibilité, la dureté et la résistance aux rayons UVA. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée** |  |
| **28** | Filets chalut- Alèzes PE / diamètre Ø 2,5 mm / Maillage : 120 MM - Couleur Vert |  |  |
| **29** | Filets chalut- Alèzes PE / diamètre Ø 2,5 mm / Maillage : 100 MM - Couleur Vert |  |  |
| **30** | Filets chalut- Alèzes PE / 380 / 27 - Maillage : 80 MM - Couleur Vert |  |  |
| **31** | Filets chalut- Alèzes PE / 380/ 45 - Maillage : 80 MM - Couleur Vert |  |  |
| **32** | Filets chalut- Alèzes PE / 380/ 45 - Maillage : 60 MM - Couleur Vert |  |  |
| **33** | Filets chalut- Alèzes PA Nylon / 05 mm - Maillage 80 mm - Couleur blanc |  |  |
| **34** | Filets chalut- Alèzes: PE / diamètre Ø 1,7 mm / Maillage : 150 MM - Couleur Jaune |  |  |
| **35** | Filets chalut- Alèzes: PE / diamètre Ø 1,7 mm / Maillage : 200 MM - Couleur Jaune |  |  |
| **36** | Filet de poche de chalut: PE/ diamètre Ø 05 mm / Maillage 50 MM - Couleur Violet |  |  |
| **37** | Cordage mixte semi-métallique ( La maillette ) 16 mm - RLX de 200 Mètres |  |  |
| **38** | Cordage mixte semi-métallique ( La maillette ) 24 mm-RLX de 200 Mètres |  |  |
| **39** | Cordage PP Nylon ( Fourrage) 12 mm - 50 KG |  |  |
| **40** | Cordage Polysteel 24 mm -RLX de 160 Mètres |  |  |
| **41** | Flotteurs: diamètre Ø 135 mm |  |  |
| **42** | Flotteurs: diamètre Ø 150 mm |  |  |
| **43** | Flotteurs: diamètre Ø 200 mm |  |  |
| **44** | Fil nylon 4840 / 3 - Couleur Blanc -Bobines / 1 Kg |  |  |
| **45** | Fil nylon 4840 / 4 - Couleur Blanc -Bobines / 1 Kg |  |  |
| **46** | Fil PE 380 D / 27 PLY - Couleur Vert -Bobines / 1 Kg |  |  |
| **47** | Fil PE 380 D / 21 PLY - Couleur Bleu -Bobines / 1 Kg |  |  |
| **48** | Fil PE diamètre Ø 2,6 mm - Couleur Jaune -Bobines / 1 Kg |  |  |
| **49** | Fil PE diamètre Ø 2,1 mm - Couleur Jaune - Bobines / 1 Kg |  |  |
| **50** | Nappe de Filet maillant droit simple: Maille 70 mm / 210 d / 09 PLY, Nylon, Longueur : 100 metre / 100 maille blanche |  |  |
| **51** | Cordes: PE Ǿ 6mm / PE Ǿ 8mm / PE Ǿ 12mm, RLX de 100 M |  |  |
| **52** | Flotteurs: ovoïde plastique dure, Diamètre 60 mm, Flottabilité 125 Gr, sac de 100 pièces |  |  |
| **53** | Plomb olive ouverte (45 mm / 20 mm) 120 Grammes |  |  |
| **54** | Fils: 210 d / 15 PLY bobine de fil 250 Grames \*2 blanc |  |  |
| **55** | Bouée de balisage: 1.20 m tube PVC 35 mm flotteur 2 Kg de flotabilite pavillon de couleur rouge |  |  |
| **56** | Nappe de Filet trémail : Maille 200 mm / 210 d / 09 PLY, Nylon, Longueur : 100 M vert |  |  |
| **57** | Nappe de Filet trémail : Maille 55 mm / 210 d / 06 PLY, Nylon, Longueur: 100 M |  |  |
| **58** | Cordes: en PE de diamètre Ǿ 6mm / PE Ǿ 8mm, 100 M |  |  |
| **59** | Plomb olive ouverte (40 mm / 20 mm) 100 Gr - 150 Gr |  |  |
| **60** | Fils: 210 d / 18 PLY 250 Grammes , Nylon, Couleur: vert bobine 250 grammes |  |  |
| **61** | Bouée de balisage: 1.20 m tube PVC 35 mm flotteur 2 kg de flotabilite pavillon de couleur rouge |  |  |
| **62** | Ligne mère palangre: Fils PE Ф =4 mm/ PE Ǿ 6mm / PE Ǿ 8mm, 100 Mètres |  |  |
| **63** | Hameçons N° 0 - 01 Sachet de 200 pièces |  |  |
| **64** | Hameçons N°5 - 01 Sachet de 200 pièces |  |  |
| **65** | Hameçons N°6 - 01 Sachet de 200 pièces |  |  |
| **66** | Hameçons N° 0/3 - 01 Sachet de 200 pièces |  |  |
| **67** | Hameçons N° 0/4 - 01 Sachet de 200 pièces |  |  |
| **68** | Hameçons N° 0/5 - 01 Sachet de 200 pièces |  |  |
| **69** | Monofilament Ф =0.70 mm/ 500 Mètres |  |  |
| **70** | Monofilament Ф =0.80 mm/ 500 Mètres |  |  |
| **71** | Monofilament Ф =0.90 mm/ 500 Mètres |  |  |
| **72** | Monofilament Ф =1.00 mm/ 500 Mètres |  |  |
| **73** | Monofilament Ф =1.20 mm/ 500 Mètres |  |  |
| **74** | Monofilament Ф =1.40 mm/ 500 Mètres |  |  |
| **75** | Monofilament Ф =1.60 mm/ 500 Mètres |  |  |
| **76** | Monofilament Ф =2.00 mm/ 500 Mètres |  |  |
| **77** | Monofilament Ф =2.20 mm/ 500 Mètres |  |  |
| **78** | Fils 210 d / 18 PLY , Nylon PA , Bobine / 1 Kg |  |  |
| **79** | Fils 210 d / 21 PLY , Nylon PA , Bobine / 1 Kg |  |  |
| **80** | Fils 2.6 mm x 100 mm |  |  |
| **81** | Fils 2.0 mm x 80 mm |  |  |
| **82** | Emerillons N° 2 - 01 Sachet de 200 pièces |  |  |
| **83** | Emerillons N° 3 - 01 Sachet de 200 pièces |  |  |
| **84** | Emerillons N° 6 - 01 Sachet de 200 pièces |  |  |
| **85** | Bouée de balisage: 1.20 m tube PVC 35 mm flotteur 2 kg de flotabilite pavillon de couleur rouge |  |  |
| **86** | Torche de repérage : Lampe flash à éclat - étanche - 1,5 V |  |  |
| **87** | Plomb 100 Grammes |  |  |
| **88** | Manille INOX Ø 8 mm - pièces |  |  |
| **89** | Bac à Palangres - Matière: Plastique |  |  |
| **90** | Filet tressé / PA 24 mm / R 6500 tex - Alèze |  |  |
| **91** | Filets Rachel sans nœuds / PA 14 mm / R 607 tex - Alèze |  |  |
| **92** | Filets Rachel / PA 14 mm / R 607 tex - Alèze |  |  |
| **93** | Filet toronné / PA 16 mm / R 470 tex -Alèze |  |  |
| **94** | Filet toronné / PA 16 mm / R 300 tex - Alèze |  |  |
| **95** | Filet toronné / PA 24 mm / R 380 tex -Alèze |  |  |
| **96** | Filet toronné / PA 65 mm / R 2277 tex -Alèze |  |  |
| **97** | Cordage PA / 12 mm -RLX |  |  |
| **98** | Cordage PA / 14 mm - RLX |  |  |
| **99** | Cordage PA / 10 mm - RLX |  |  |
| **100** | Cordage PA / 08 mm -01 RLX |  |  |
| **101** | Flotteurs EVA - 130 mm / 80 mm |  |  |
| **102** | Flotteurs EVA - 140 mm / 80 mm |  |  |
| **103** | Plomb - Plomb ouverte (60 mm / 30 mm) 260 Grammes |  |  |
| **104** | Fil en PA 210 d / 15 PLY - bobine de 01 KG rouge |  |  |
| **105** | Fil en PA 210 d / 21 PLY - bobine de 01 KG rouge |  |  |
| **106** | Fil nylon 4840 / 4 - Couleur Blanc - 01 Bobine de 01 Kg |  |  |
| **107** | **Outil de mesure de maillage:** appareil de mesure automatique du maillage des filets de pêche. |  |  |
| **108** | **Poulies en acier inoxydable** de qualité marine avec manchon en nylon: Utiliser avec une ligne allant jusqu'à 6 mm pour les systèmes de chariots d'ancrage. |  |  |
| **109** | **Grappins 10 kg:** Les griffes se replient 2 à 2 pour le rangement |  |  |
| **110** | **Ancre12 kg**: En acier très résistant, galvanisées au feu et très épaisses, elles offrent des prestations haut de gamme sur tout type de fond avec corde d'amarrage |  |  |
| **111** | **Epissoires de ramendage:** En inox grand format |  |  |
| **112** | **Couteaux:** Couteaux en acier inoxydable, min 100mm de longueur, pliable |  |  |
| **113** | **Tréteau :**  Fixé sur mur en inox (Logueur environ 2m) |  |  |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**Lot unique : Ramendeur et Patron de Barque**

| **Items N°** | **Désignations** | **Unité** | **(1)**  **QTE** | **(2)**  **Prix unitaire**  **HT/HDD/HTVA** | **(3)**  **Prix total HT/HDD/HTVA**  **(3) = (1) x (2)** | **(4)**  **Droits de Douanes sur (3)** | **(5)**  **Prix total**  **Hors TVA**  **(5) =(3)+(4)** | **(6)**  **TVA**  **Appliquée**  **sur (5)** | **(7)**  **Montant TTC**  **(7) = (5)+(6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Barque en polyster (fibre de verre) de 3 tonneaux minimiumavec chariot de transport adequat | unité | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Mini gyrocompas PG500 : | unité | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Sonde 50B9B - 50kHz - Caoutchouc - câble 15m | unité | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | GPS GP39 | unité | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Sondeur | unité | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | TRANSDUCEUR AIR MAR B45 | unité | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Réflecteurs radar type octaèdre - 45 cm | unité | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Compas Magnétique | unité | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Talkie–Walkie | unité | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **10** | EPIRB 406 MHZ | unité | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **11** | TV | unité | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **12** | Passerelle en bois pour les instruments de navigation | unité | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **13** | Caisses isothermes (utilisée en pêche artisanale) | unité | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **14** | Moteur hors-bord 25 cv 2 temps | unité | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **15** | Moteur hors-bord 40 cv 2 temps: | unité | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **16** | Maquette de moteur marin hors-bord: | unité | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **17** | Boite à pharmacie, premiers secours d'urgence | unité | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **18** | Gilet de sauvetage gonflable | unité | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **19** | Bouée couronne | unité | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **20** | Piles de secours portatif | unité | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **21** | Tensiomètre digital | unité | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **22** | Thermomètre médical étanche | unité | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **23** | GPS portable | unité | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **24** | Vires palangres: Force kg : 150 | unité | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **25** | Vires filets Hydraulique | unité | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **26** | Vires lignes 12V Moteur high Torque | unité | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **27** | Aiguilles de ramendage (navettes) | paquet | **22** |  |  |  |  |  |  |
| **28** | Filets chalut- Alèzes PE / diamètre Ø 2,5 mm / Maillage : 120 MM - Couleur Vert | Alèze | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **29** | Filets chalut- Alèzes PE / diamètre Ø 2,5 mm / Maillage : 100 MM - Couleur Vert | Alèze | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **30** | Filets chalut- Alèzes PE / 380 / 27 - Maillage : 80 MM - Couleur Vert | Alèze | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **31** | Filets chalut- Alèzes PE / 380/ 45 - Maillage : 80 MM - Couleur Vert | Alèze | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **32** | Filets chalut- Alèzes PE / 380/ 45 - Maillage : 60 MM - Couleur Vert | Alèze | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **33** | Filets chalut- Alèzes PA Nylon / 05 mm - Maillage 80 mm - Couleur blanc | Alèze | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **34** | Filets chalut- Alèzes: PE / diamètre Ø 1,7 mm / Maillage : 150 MM - Couleur Jaune | Alèze | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **35** | Filets chalut- Alèzes: PE / diamètre Ø 1,7 mm / Maillage : 200 MM - Couleur Jaune | Alèze | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **36** | Filet de poche de chalut: PE/ diamètre Ø 05 mm / Maillage 50 MM - Couleur Violet | Alèze | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **37** | Cordage mixte semi-métallique ( La maillette ) 16 mm - RLX de 200 Mètres | RLX de 200 Mètres | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **38** | Cordage mixte semi-métallique ( La maillette ) 24 mm-RLX de 200 Mètres | RLX de 200 Mètres | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **39** | Cordage PP Nylon ( Fourrage) 12 mm - 50 KG | 50kg | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **40** | Cordage Polysteel 24 mm -RLX de 160 Mètres | RLX de 160 Mètres | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **41** | Flotteurs: diamètre Ø 135 mm | Unité | **40** |  |  |  |  |  |  |
| **42** | Flotteurs: diamètre Ø 150 mm | Unité | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **43** | Flotteurs: diamètre Ø 200 mm | Unité | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **44** | Fil nylon 4840 / 3 - Couleur Blanc -Bobines / 1 Kg | Bobines de 1 Kg | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **45** | Fil nylon 4840 / 4 - Couleur Blanc -Bobines / 1 Kg | Bobines de 1 Kg | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **46** | Fil PE 380 D / 27 PLY - Couleur Vert -Bobines / 1 Kg | Bobines de 1 Kg | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **47** | Fil PE 380 D / 21 PLY - Couleur Bleu -Bobines / 1 Kg | Bobines de 1 Kg | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **48** | Fil PE diamètre Ø 2,6 mm - Couleur Jaune -Bobines / 1 Kg | Bobines de 1 Kg | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **49** | Fil PE diamètre Ø 2,1 mm - Couleur Jaune - Bobines / 1 Kg | Bobines de 1 Kg | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **50** | Nappe de Filet maillant droit simple: Maille 70 mm / 210 d / 09 PLY, Nylon, Longueur : 100 metre / 100 maille blanche | alèze | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **51** | Cordes: PE Ǿ 6mm / PE Ǿ 8mm / PE Ǿ 12mm, RLX de 100 M | RLX de 100 Mètres | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **52** | Flotteurs: ovoïde plastique dure, Diamètre 60 mm, Flottabilité 125 Gr, sac de 100 pièces | Sac de 100 pièces | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **53** | Plomb olive ouverte (45 mm / 20 mm) 120 Grammes | Sac de 10 pièces | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **54** | Fils: 210 d / 15 PLY bobine de fil 250 Grames \*2 blanc | bobines | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **55** | Bouée de balisage: 1.20 m tube PVC 35 mm flotteur 2 Kg de flotabilite pavillon de couleur rouge | Unité | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **56** | Nappe de Filet trémail : Maille 200 mm / 210 d / 09 PLY, Nylon, Longueur : 100 M vert | alèze de 100m | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **57** | Nappe de Filet trémail : Maille 55 mm / 210 d / 06 PLY, Nylon, Longueur: 100 M | alèze de 100m | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **58** | Cordes: en PE de diamètre Ǿ 6mm / PE Ǿ 8mm, 100 M | 100m | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **59** | Plomb olive ouverte (40 mm / 20 mm) 100 Gr - 150 Gr | Sac de 10 pièces | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **60** | Fils: 210 d / 18 PLY 250 Grammes , Nylon, Couleur: vert bobine 250 grammes | bibine de 250g | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **61** | Bouée de balisage: 1.20 m tube PVC 35 mm flotteur 2 kg de flotabilite pavillon de couleur rouge | unité | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **62** | Ligne mère palangre: Fils PE Ф =4 mm/ PE Ǿ 6mm / PE Ǿ 8mm, 100 Mètres | unité | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **63** | Hameçons N° 0 - 01 Sachet de 200 pièces | Sachet de 200 pièces | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **64** | Hameçons N°5 - 01 Sachet de 200 pièces | Sachet de 200 pièces | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **65** | Hameçons N°6 - 01 Sachet de 200 pièces | Sachet de 200 pièces | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **66** | Hameçons N° 0/3 - 01 Sachet de 200 pièces | Sachet de 200 pièces | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **67** | Hameçons N° 0/4 - 01 Sachet de 200 pièces | Sachet de 200 pièces | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **68** | Hameçons N° 0/5 - 01 Sachet de 200 pièces | Sachet de 200 pièces | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **69** | Monofilament Ф =0.70 mm/ 500 Mètres | unité | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **70** | Monofilament Ф =0.80 mm/ 500 Mètres | unité | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **71** | Monofilament Ф =0.90 mm/ 500 Mètres | unité | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **72** | Monofilament Ф =1.00 mm/ 500 Mètres | unité | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **73** | Monofilament Ф =1.20 mm/ 500 Mètres | unité | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **74** | Monofilament Ф =1.40 mm/ 500 Mètres | unité | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **75** | Monofilament Ф =1.60 mm/ 500 Mètres | unité | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **76** | Monofilament Ф =2.00 mm/ 500 Mètres | unité | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **77** | Monofilament Ф =2.20 mm/ 500 Mètres | unité | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **78** | Fils 210 d / 18 PLY , Nylon PA , Bobine / 1 Kg | Bobine / 1 Kg | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **79** | Fils 210 d / 21 PLY , Nylon PA , Bobine / 1 Kg | Bobine / 1 Kg | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **80** | Fils 2.6 mm x 100 mm | unité | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **81** | Fils 2.0 mm x 80 mm | unité | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **82** | Emerillons N° 2 - 01 Sachet de 200 pièces | Sachet de 200 pièces | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **83** | Emerillons N° 3 - 01 Sachet de 200 pièces | Sachet de 200 pièces | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **84** | Emerillons N° 6 - 01 Sachet de 200 pièces | Sachet de 200 pièces | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **85** | Bouée de balisage | unité | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **86** | Torche de repérage : Lampe flash à éclat - étanche - 1,5 V | unité | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **87** | Plomb 100 Grammes | Unité | **20** |  |  |  |  |  |  |
| **88** | Manille INOX Ø 8 mm - pièces | unité | **20** |  |  |  |  |  |  |
| **89** | Bac à Palangres - Matière: Plastique | unité | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **90** | Filet tressé / PA 24 mm / R 6500 tex - Alèze | Alèze | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **91** | Filets Rachel sans nœuds / PA 14 mm / R 607 tex - Alèze | Alèze | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **92** | Filets Rachel / PA 14 mm / R 607 tex - Alèze | Alèze | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **93** | Filet toronné / PA 16 mm / R 470 tex -Alèze | Alèze | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **94** | Filet toronné / PA 16 mm / R 300 tex - Alèze | Alèze | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **95** | Filet toronné / PA 24 mm / R 380 tex -Alèze | Alèze | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **96** | Filet toronné / PA 65 mm / R 2277 tex -Alèze | Alèze | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **97** | Cordage PA / 12 mm -RLX | RLX | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **98** | Cordage PA / 14 mm - RLX | RLX | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **99** | Cordage PA / 10 mm - RLX | RLX | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **100** | Cordage PA / 08 mm -01 RLX | RLX | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **101** | Flotteurs EVA - 130 mm / 80 mm | unité | **40** |  |  |  |  |  |  |
| **102** | Flotteurs EVA - 140 mm / 80 mm | unité | **40** |  |  |  |  |  |  |
| **103** | Plomb - Plomb ouverte (60 mm / 30 mm) 260 Grammes | unité | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **104** | Fil en PA 210 d / 15 PLY - bobine de 01 KG rouge | bobine de 01 KG | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **105** | Fil en PA 210 d / 21 PLY - bobine de 01 KG rouge | bobine de 01 KG | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **106** | Fil nylon 4840 / 4 - Couleur Blanc - 01 Bobine de 01 Kg | bobine de 01 KG | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **107** | Outil de mesure de maillage | unité | **6** |  |  |  |  |  |  |
| **108** | Poulies en acier inoxydable | unité | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **109** | Grappins 10 kg | unité | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **110** | Ancre12 kg | unité | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **111** | Epissoires de ramendage | unité | **20** |  |  |  |  |  |  |
| **112** | Couteaux | unité | **20** |  |  |  |  |  |  |
| **113** | Tréteau : | unité | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **MONTANT TOTAL =** | | | |  |  |  |  |  |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ………………………**

**Signature et cachet du concurrent**