|  |  |
| --- | --- |
| **OFPPT** |  |
|  | **Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail** |

**Dossier d’Appel D’offres**

**Ouvert sur offres de prix**

**N° 82/ 2022**

|  |
| --- |
| **Financement : Projets OFPPT Hors Coopération** |

|  |
| --- |
| Objet de l’Appel d’offres :  Acquisition, installation et mise en service des équipements de la cuisine destiné aux INTERNATS SOUK LARBAA & TIT MELLIL, répartie en lot suivant :   * Lot 1 : Matériel de cuisson, Fours et Petit matériel de cuisine * Lot 2 : EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES * Lot 3 : Petits matériels de cuisine * Lot 4 : Matériel de rangement ,de distribution et de self- service * Lot°5 : Matériel de laverie * Lot 6 : MATERIEL DE LA BUANDERIE * Lot 7 : Petits Matériel de cuisine et de Restaurant |

**MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

ACTE D'ENGAGEMENT

**A -** **Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail**

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………du………………….

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements de la cuisine destiné aux INTERNATS SOUK LARBAA & TIT MELLIL, répartie en lot suivant :

• Lot … :

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

**B - Partie réservée au concurrent**

1. **Pour les personnes physiques**

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Pour les personnes morales**

Je (1), soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société....................................................................

Adresse du domicile élu........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°.................................... (2) et (3)

N° de patente........................(2) et (3)

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

* **Montant total hors T.V.A. :………………..................................................(en lettres et en chiffres)**
* **Taux de la TVA……………………………………………………….………(en pourcentage)**
* **Montant de la T.V.A. :………………...........................................................(en lettres et en chiffres)**
* **Montant total T.V.A. comprise :..................................................................(en lettres et en chiffres)**

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.................................. (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

**Fait à........................le....................**

(Signature et cachet du concurrent)

*(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :*

* mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
* *ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».*

*(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.*

**MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**DECLARATION SUR L’HONNEUR**

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements de la cuisine destiné aux INTERNATS SOUK LARBAA & TIT MELLIL, répartie en lot suivant :

• Lot … :

**A - Pour les personnes physiques**

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

**B - Pour les personnes morales**

Je, soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

**- Déclare sur l'honneur** :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article

24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

* + - 1. *Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.*
      2. *à supprimer le cas échéant.*
      3. *Lorsque le CPS le prévoit.*
      4. *à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.*

***(\*)*** *En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.*

**Annexe :**

**Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour les lots :**

**Lot 1 : Matériel de cuisson, Fours et Petit matériel de cuisine**

*N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.*

*Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.*

*Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.*

*Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.*

*Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».*

| **Item N°** | **Désignation et caractéristiques techniques** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **FOURNEAU SIMPLE SERVICE 4 FEUX A GAZ SUR FOUR A GAZ GN 2/1.**  **Marque :**  **Référence :**  Série 900  Construction :  • En acier inox AISI 304  • Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 20/10minimum  • Dimensions : 800X900, Hauteur : 850 mm minimum.  • Piètement en acier inox réglable en hauteur  • allumage électrique 220v + Terre – 50 Hz  • Raccordement (Mise) à la terre  Brûleurs :  • Puissance totale des 4 brûleurs réglables : 40Kw minimum  • Veilleuse d’allumage protégée  • Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur  • Brûleurs à feux vifs traitée « étanches » couronne en laiton (à très haut rendement)  • Grilles en Inox  Four à gaz :  • Puissance : 8.5Kw minimum  • Dimensions intérieures du four GN 2/1  • Chambre de cuisson en acier inoxydable.  • Sol en fonte  • Porte en acier inoxydable de 40 mm d’épaisseur.  • Brûleur en INOX avec dispositif de sécurité de la flamme  • Thermostat réglable de 120 à 180 °C  • Equipé d’une grille GN 2/1  Livré avec le minimum standard (supports, plaques & Grilles GN 2/1) | Marque :  Référence :  Caractéristique proposée : |  |
| **2** | **MARMITE GAZ CHAUFFE DIRECTE**  **Marque :**  **Référence :**  Série 900  capacité : 80 litres minimum  En acier inox AISI 304  Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 20/10minimum.  Dimensions : 800X900, Hauteur : 850 mm minimum.  Piètement en acier inox réglable en hauteur  Raccordement à la terre  Puissance : 15 KW minimum  Alimentation EC/EF  allumage électrique Mono 220 V + Terre, 50 Hz .  visserie en acier inoxydable AISI 304 non apparente  Récipient de cuisson en inox AISI 304 épaisseur mini 15/10,  Fond en acier inox AISI 316 épaisseur mini 20/10.  Fond penté vers orifice de vidange  Couvercle en acier inoxydable AISI 304 de 15/10ème d’épaisseur minimum |  |  |
| **3** | **SAUTEUSE BASCULANTE GAZ PROPANE**  **Marque :**  **Référence :**  Série : 900  • En acier inox AISI 304  • Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 20/10minimum  • Dimensions : 800X900, Hauteur : 850 mm minimum.  • Visserie en acier inoxydable AISI 304 non apparente  • Piètement en acier inox réglable en hauteur  • Raccordement (mise) à la terre  • Capacité utile : 60 Litres minimum  • Gaz Propane  • Puissance : 20 KW minimum  • Réchauffement uniforme du fond avec brûleurs en acier inoxydable à plusieurs flammes  • Allumage électrique par trains d’étincelles 220 V  • Veilleuse de sécurité  • Régulation thermostatique de sécurité sur fond de cuve  • Cuve inox avec fond bi métal : acier doux épaisseur 8 mm + 2 mm d’acier inoxydable minimum  • Virole en acier inoxydable de 20/10ème de mm d’épaisseur minimum  • Bec verseur  • Couvercle en acier inoxydable de 20/10ème de mm d’épaisseur monté sur charnières, équilibré avec poignée de manœuvre, permettant l’ouverture en toutes positions  • Basculement mécanique avec volant pour le levage de la cuve avec poignée rentrante,  • Alimentation en EF avec robinet |  |  |
| **4** | **PLAQUE GRILLADE GAZ PROPANE SUR PLACARD A 1 PORTE**  **Marque :**  **Référence :**  Série 900  • En acier inox AISI 304  • Panneaux avant en inox AISI 304 épaisseur 20/10 minimum  • allumage électrique 220v + Terre – 50 Hz  • Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 20/10minimum.  • Dimensions : 400X900, Hauteur : 850 mm minimum.  • Piètement en acier inox réglable en hauteur  • Puissance : 12 KW minimum  • Raccordement (Mise) à la terre  • Tiroir de propreté amovible en acier inoxydable AISI 304 (capacité min 1.5 litres)  • Régulation thermostatique de 90° à 270°C avec sécurité de surchauffe  • Placard avec 1 porte  • Surface de cuisson légèrement inclinée avec trou d’évacuation 15 mm minimum |  |  |
| **5** | **FRITEUSE 1 BAC A GAZ PROPANE SUR PLACARD A 1 PORTE**  **Marque :**  **Référence :**  Série 900  Construction :  • En acier inox AISI 304  • Dimensions : 400X900, Hauteur : 850 mm minimum.  • Piètement en acier inox réglable en hauteur  • Friteuse gaz à 01 bac  Caractéristique du bac :  • Capacité 12 L minimum  • allumage électrique 220v + Terre – 50 Hz  • Raccordement (Mise) à la terre  • Cuve en V avec zone froide  • Couvercle amovible en acier inoxydable avec poignée de manutention  • Température réglable jusqu’à 190°C max  • Dispositif de sécurité des flammes  • Thermostat de protection contre la surchauffe  • Panier à frites en acier inoxydable avec poignée de manutention  • Robinet de vidange d’huile dans un bac de vidange en dessous de la cuve  • Puissance : 12 KW minimum  • Placard avec 1 porte |  |  |
| **6** | **BAIN MARIE AVEC COMMANDE**  **Marque :**  **Référence :**  Série : 900  • GN1 +1/3  • En acier inox AISI 304  • Puissance : 2.7+2.7 Kw minimum  • Hautes prestation garantes par le système de chauffage qui enveloppe à l’extérieur toute la surface de cuve  • Alimentation électrique Triphasé 380 ou 400 V+N+T, 50 Hz  • Dimensions : 800X900, Hauteur : 850 mm minimum.  • Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 20/10minimum  • Panneaux avant et latéraux en inox AISI 304  • Cuve en acier inoxydable AISI 316, facile à nettoyer  • Robinet de chargement de l’eau avec commande sur la planche de bord et trop plein dans la cuve.  • Robinet d’évacuation à bille positionné à l’intérieur du compartiment et contrôlé par une poignée athermique  • Placard avec 2 portes |  |  |
| **7** | **SALAMANDRE ELECTRIQUE MANUELLE**  **Marque :**  **Référence :**  Construction en acier inox AISI 304.  Dim : 600 x 590 x 590 mm minimum (+/-10%)  Puissance : 3 KW minimum, réglable  Le pont supérieur est mobile et glisse le long des glissières  Contrôle de la température par régulateur d'énergie.  Grille avec butée de sécurité pour éviter les chutes accidentelles  2 zones de cuisson indépendantes gérées par 2 régulateurs d'énergie séparés  Bac de récupération amovible en acier inoxydable  Alimentation monophasée 220 V - 50 Hz |  |  |
| **8** | **PLACARDS A ROBINETTERIE GAZ PROPANE**  **Marque :**  **Référence :**  Construction conforme aux prospections générales et normes en vigueur  Placard servant pour la mise en place des détendeurs et vannes de gaz calibrés suivant les besoins  Habillage intérieur et pieds en inox AISI 304 épaisseur 15/10 minimum  2Portes ouvrantes à la française  Dimensions : 400x1800x900  Avec Equipements des accessoires de gaz soit :   * Détente primaire : 1 prokit général de sécurité avec détendeur – vanne d’arrêt – voyant liquide – lyres de raccordement bouteilles – tube cuivre et accessoires de raccordement. * Détente secondaire : 1 rampe cuivre - 5 détendeurs – 6 vannes d’arrêt – 1 Détecteur de fuite – 1 Electrovanne – 5 flexibles de raccordement appareils – tube cuivre et accessoires de raccordement * Détecteur de fuite de gaz selon les normes en vigueur |  |  |
| **9** | **HOTTE D’EXTRACTION CENTRALE**  **Marque :**  **Référence :**  Description de la hotte  • Construction entièrement en acier inoxydable AISI 304 de 15/10è d'épaisseur minimum  • Sans aucune boulonnerie apparente sur la façade et les joues latérales  • Gaine porte filtres placés sur la partie haute formant caisson de reprise d'air y compris gouttière de récupération des graisses sur toute la longueur.  • filtres à choc de 500 x 500 x 20 mm en acier inoxydable, nombre en fonction de la longueur de la hotte  • Système d’éclairage de la hotte d’extraction  Description de Caisse d’extraction :  **Marque :**  **Référence :**  • Installation sur la terrasse ;  • Fabrication en tôle galvanisée ;  • Isolation thermo-acoustique ;  • Ouvertures latérales interchangeables ;  • Protection par disjoncteur ;  • Commande à doubles vitesses ;  Accessoires nécessaires par hotte :  - 20 m linéaire de conduite diamètre 400 mm  - Coudes, couronnes de fixation nécessaires  - Système de fixation des hottes tenant compte des charges admissibles des plafonds  Travaux d’installation et de branchement électrique de l’éclairage et le caisson d’extraction avec commandes.  Travaux de construction des supports en béton et éventuellement métallique pour installer les caissons**.**  Y compris toutes suggestions selon les règles de l’art  Dimensions de la hotte L x l x h : 2800x2400x650 mm  Caisson d’extraction : AT 18/18 Minimum  **Nbre de filtres 8**  **Nbre éclairage : 4** |  |  |
| **10** | **CANIVEAU DE SOL AVEC CAILLEBOTIS**  **Marque :**  **Référence :**  Dimensions : 400X400 mm  ⦁ Inox AISI 304 décapé, passivé.  ⦁ Livré complet avec protection chantier et accessoire de pose.  ⦁ Système télescopique, avec platine de reprise de l’étanchéité sur dalle.  ⦁ Ne comporte aucune zone de rétention d’eau.  ⦁ Solution entièrement inspectable.  ⦁ Accès PMR, couverture antidérapante R12 avec bords non coupants.  ⦁ Classe L15.  ⦁Couverture caillebotis antidérapante avec crantage double à maille sécurité 19x19 et finition décapée, passivé.  ⦁ Mise à la terre pour caillebotis ;  ⦁ Panier amovible indépendant de la cloche siphoïde et positionné au-dessus de la garde d’eau.  ⦁ Cuve équipée d’un remplissage sous bordure en EPDM, posé en usine pour une meilleure résistance à la charge.  ⦁ Fond de la cuve conçu avec 4 pentes de 1% minimum.  ⦁ Boitier siphon télescopique équipé d’une platine pour reprise de l’étanchéité sur dalle, avec cloche inversée électropolie démontable permettant un débit important.  ⦁ Evacuation verticale et centrée en sortie DN 110mm pour un débit minimal de 4 l/s.  ⦁ Pieds de réglage rapide pour mise à niveau par rapport au sol fini  · sortie verticale avec bonde siphoïde |  |  |
| **11** | **CANIVEAU DE SOL AVEC CAILLEBOTIS**  **Marque :**  **Référence :**  Dimensions : 1200X400 mm  ⦁ Inox AISI 304 décapé, passivé.  ⦁ Livré complet avec protection chantier et accessoire de pose.  ⦁ Système télescopique, avec platine de reprise de l’étanchéité sur dalle.  ⦁ Ne comporte aucune zone de rétention d’eau.  ⦁ Solution entièrement inspectable.  ⦁ Accès PMR, couverture antidérapante R12 avec bords non coupants.  ⦁ Classe L15.  ⦁ Couverture caillebotis antidérapante avec crantage double à maille sécurité 19x19 et finition décapée, passivé.  ⦁ Mise à la terre pour caillebotis ;  ⦁ Panier amovible indépendant de la cloche siphoïde et positionné au-dessus de la garde d’eau.  ⦁ Cuve équipée d’un remplissage sous bordure en EPDM, posé en usine pour une meilleure résistance à la charge.  ⦁ Fond de la cuve conçu avec 4 pentes de 1% minimum.  ⦁ Boitier siphon télescopique équipé d’une platine pour reprise de l’étanchéité sur dalle, avec cloche inversée électropolie démontable permettant un débit important.  ⦁ Evacuation verticale et centrée en sortie DN 110mm pour un débit minimal de 4 l/s.  ⦁ Pieds de réglage rapide pour mise à niveau par rapport au sol fini  · sortie verticale avec bonde siphoïde |  |  |
| **12** | **MIXEUR PLONGEANT DEMONTABLE**  **Marque :**  **Référence :**  Longueur du tube de plongée : 500mm minimum  Vitesse variable électronique avec autorégulation  Puissance : 650 W minimum  Vitesse variable maximum 10 000 tr/min en plongée.  Le moteur est doté d'un système de refroidissement et protégé contre la surchauffe (en cas d'utilisation intensive prolongée).  Alimentation monophasée 220 V+T  Total Watts : 0.60 kW minimum |  |  |
| **13** | **FOUR MIXTE A VAPEUR DIRECTE**  **Marque :**  **Référence :**  CARACTERISTIQUES  06 Niveaux GN 1/1  Construction en acier inox.  • Interface digitale avec boutons rétroéclairés LED  • Générateur de vapeur intégré pour un contrôle très précis de l'humidité et de la température en fonction des réglages choisis  • Porte double vitrage avec isolation thermique  • Certification contre les projections d'eau, IPX5, pour un nettoyage facile.  •Commandes Digitale  •Système d’évacuation rapide de l’humidité  •Autoreverse (répartition de l’air dans la chambre avec inversion automatique du sens de rotation du ventilateur).  •Éclairage de la chambre de cuisson.  •Refroidissement rapide à porte ouverte  •Puissance électrique 11 KW minimum  •Mise en veille automatique pour diminuer les consommations d'énergies.  •Alimentation triphasée 380 v ou 400 V - 50 hz  MODES DE CUISSON  • Cycle de convection sec et chaud (25 ° C à 300 ° C): idéal pour une cuisson à faible humidité.  • Cycle mixte (25 ° C à 300 ° C) : combinaison de la chaleur par convection et de la vapeur pour obtenir un environnement de cuisson à humidité contrôlée, accélérant le processus de cuisson et réduisant la perte de masse.  • Cycle de vapeur basse température (25 ° C à 99 ° C): idéal pour le sous-vide, la remise en température et la cuisson délicate. Cycle vapeur (100 ° C): fruits de mer et légumes. Vapeur à haute température (25 ° C à 130 ° C).  ÉQUIPEMENTS DE SECURITE  •Thermostat de sécurité de la chambre de cuisson.  •Sécurité contre la surpression et la dépression dans la chambre de cuisson.  •Relais thermique de sécurité du moteur.  •Système automatique de refroidissement des composants et du logement des commandes  ACCESSOIRES STANDARDS:  • 6 Grilles GN 1/1  • Kit pour produits détergents (Lavage et rinçage).  •Sonde de température centrale à capteur unique  •Port USB pour télécharger les données HACCP  •système de nettoyage automatique et intégré avec détartrage intégré du générateur de vapeur. 5 cycles automatiques (doux, moyen, fort, extra fort, rinçage uniquement)  •Adoucisseur cartouche pour four mixte (pour une utilisation intense de la vapeur)  Supports munis de pieds avec porte-plaques GN 1/1 incorporé  Hotte aspirante intégrée au four, Avec un Système de ventilation complet qui élimine le besoin pour un conduit d'évacuation avec raccordement externe. La hotte et le four doivent être synchronisés : la hotte s'allume/s'éteint lorsque le four démarre/s'arrête. Basée sur l’activité réelle du four la hotte active automatiquement la puissance de ventilateur moyenne/faible pour l'absorption des odeurs.  1 prise de courant intégrée |  |  |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**Lot 1 : Matériel de cuisson, Fours et Petit matériel de cuisine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Items** | **Désignations et caractéristiques techniques** | **Unité** | **Total** | **Prix UnitaireEn Hors TVA** | | **Prix Totale En Hors TVA** |
|  | **En lettre** | **En chiffre** |
| **1** | **FOURNEAU SIMPLE SERVICE 4 FEUX A GAZ SUR FOUR A GAZ GN 2/1.** | **U** | **04** |  |  |  |
| **2** | **MARMITE GAZ CHAUFFE DIRECTE** | **U** | **02** |  |  |  |
| **3** | **SAUTEUSE BASCULANTE GAZ PROPANE** | **U** | **02** |  |  |  |
| **4** | **PLAQUE GRILLADE GAZ PROPANE SUR PLACARD A 1 PORTE** | **U** | **02** |  |  |  |
| **5** | **FRITEUSE 1 BAC A GAZ PROPANE SUR PLACARD A 1 PORTE** | **U** | **02** |  |  |  |
| **6** | **BAIN MARIE AVEC COMMANDE SUR PLACARD A 2 PORTES** | **U** | **02** |  |  |  |
| **7** | **SALAMANDRE ELECTRIQUE MANUELLE** | **U** | **02** |  |  |  |
| **8** | **PLACARDS A ROBINETTERIE GAZ PROPANE** | **U** | **02** |  |  |  |
| **9** | **HOTTE D’EXTRACTION CENTRALE** | **U** | **02** |  |  |  |
| **10** | **CANIVEAU DE SOL AVEC CAILLEBOTIS 400X400 mm** | **U** | **19** |  |  |  |
| **11** | **CANIVEAU DE SOL AVEC CAILLEBOTIS 1200X400 mm** | **U** | **04** |  |  |  |
| **12** | **MIXEUR PLONGEANT DEMONTABLE** | **U** | **02** |  |  |  |
| **13** | **FOUR MIXTE A VAPEUR DIRECTE** | **U** | **02** |  |  |  |
| **MONTANT TOTAL En DH HTVA** | | | | |  |  |
| **Taux TVA (En %)** | | | | |  |  |
| **TOTAL TTC** | | | | |  |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ………………………………**

**Signature et cachet du concurrent**

**LOT N° 2 : EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES**

*N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.*

*Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.*

*Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.*

*Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.*

*Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».*

| **Item N°** | **Désignation et caractéristiques techniques** |
| --- | --- |
| **1** | **ARMOIRE VERTICALE NEGATIVE, FROID VENTILE CAPACITE 700 L**  **Marque : ASBER, EDESA, AFI COLLIN LUCY ou équivalent**  **Référence :**   * Température de -18°C à -22° C * Capacité : 700L. Norme HACCP * Nombre de porte : 01 (Porte GN 2/1). * 60 mm d’épaisseur, sans CFC, Isolation en polyuréthane haute densité (40kg/m3), injectée sous haute pression * Portes en acier inoxydable avec poignée ergonomique * Portes à charnières avec retour automatique * Les portes ont une position de séjour de 120° et se ferment automatiquement à moins de 90° * Les charnières de portes réversibles * Le contrôle numérique intuitif permet d’ajuster les paramètres de température facilement et rapidement * Bouton lumineux de démarrage-Arrêt * « Ventilation Gill » sur le panneau avant * Le système de réfrigération monobloc compact assemblé dans le haut de la machine permet un accès facile pour l’entretien * Le système intelligent de tirage forcé assure une température homogène dans un compartiment réfrigéré * L’interrupteur de porte arrête le ventilateur lorsque la porte est ouverte pour éviter que l’air froid ne sorte de l’intérieur, économisant ainsi de l’énergie * Le dégivrage à gaz chaud gaz * Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur. La hauteur des pieds peut être ajustée individuellement ( 125mm-200mm) pour permettre un nettoyage pratique * Les grilles métalliques revêtues de plastique permettent le stockage de différents types d’emballages et ont une capacité de chargement maximale de 40Kg * Joint de porte magnétique pour garder une hygiène maximale et maintenir les propriétés isolantes * Panneau inférieur estampé avec drain d’eau spécialement conçu pour rendre les opérations de nettoyage plus rapides et plus faciles * 23 positions au niveau de la grille   Convient pour les récipients alimentaires GN 2/1 ou 2x GN 1/1   * Equipé de 03 Grilles GN 2/1 par porte complète * Gaz Réfrigérant : R290, R134A, R600 ou similaire. Puissance absorbé : 720 Kw +/-10% * Tension d’alimentation : 230 V 1+N – 50Hz |
| **2** | **ARMOIRE VERTICALE POSITIVE, FROID POSITIF CAPACITE 700 L**  **Marque : ASBER, EDESA, AFI COLLIN LUCY ou équivalent**  **Référence :**   * Température de -2°C à +8° C * Capacité : 700L. Norme HACCP * Nombre de porte : 01 (Porte GN 2/1) * 60 mm d’épaisseur, sans CFC, Isolation en polyuréthane haute densité (40kg/m3), injectée sous haute pression * Portes en acier inoxydable avec poignée ergonomique * Portes à charnières avec retour automatique * Les portes ont une position de séjour de 120° et se ferment automatiquement à moins de 90° * Les charnières de portes réversibles * Le contrôle numérique intuitif permet d’ajuster les paramètres de température facilement et rapidement * Bouton lumineux de démarrage-Arrêt * « Ventilation Gill » sur le panneau avant * Le système de réfrigération monobloc compact assemblé dans le haut de la machine permet un accès facile pour l’entretien * Le système intelligent de tirage forcé assure une température homogène dans un compartiment réfrigéré * L’interrupteur de porte arrête le ventilateur lorsque la porte est ouverte pour éviter que l’air froid ne sorte de l’intérieur, économisant ainsi de l’énergie * Evaporation automatique de l’eau de dégivrage * Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur. La hauteur des pieds peut être ajustée individuellement (125mm-200mm) pour permettre un nettoyage pratique * Les grilles métalliques revêtues de plastique permettent le stockage de différents types d’emballages et ont une capacité de chargement maximale de 40Kg * Joint de porte magnétique pour garder une hygiène maximale et maintenir les propriétés isolantes * Panneau inférieur estampé avec drain d’eau spécialement conçu pour rendre les opérations de nettoyage plus rapides et plus faciles * 23 positions au niveau de la grille   Convient pour les récipients alimentaires GN 2/1 ou 2x GN 1/1   * Equipé de 03 Grilles GN 2/1 par porte complète * Gaz Réfrigérant : R290, R134A, R600 ou similaire * Température de fonctionnement de -2°C à +8°C * Puissance absorbée : 210W minimum * Tension d’alimentation : 230 V – 50Hz |
| **3** | **ARMOIRE VERTICALE POSITIVE, FROID POSITIF CAPACITE 1400 L**  **Marque : ASBER, EDESA, AFI COLLIN LUCY ou équivalent**  **Référence :**   * Température de -2°C à +8° C * Capacité : 1400L. Norme HACCP * Nombre de porte : 01 (Porte GN 2/1) * Portes en acier inoxydable avec poignée ergonomique * Portes à charnières avec retour automatique * Les portes ont une position de séjour de 120° et se ferment automatiquement à moins de 90° * Les charnières de portes réversibles * Le contrôle numérique intuitif permet d’ajuster les paramètres de température facilement et rapidement * Bouton lumineux de démarrage-Arrêt * « Ventilation Gill » sur le panneau avant * Le système de réfrigération monobloc compact assemblé dans le haut de la machine permet un accès facile pour l’entretien * Le système intelligent de tirage forcé assure une température homogène dans un compartiment réfrigéré * L’interrupteur de porte arrête le ventilateur lorsque la porte est ouverte pour éviter que l’air froid ne sorte de l’intérieur, économisant ainsi de l’énergie * Evaporation automatique de l’eau de dégivrage * Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur. La hauteur des pieds peut être ajustée individuellement (125mm-200mm) pour permettre un nettoyage pratique * Les grilles métalliques revêtues de plastique permettent le stockage de différents types d’emballages et ont une capacité de chargement maximale de 40Kg * Joint de porte magnétique pour garder une hygiène maximale et maintenir les propriétés isolantes * Panneau inférieur estampé avec drain d’eau spécialement conçu pour rendre les opérations de nettoyage plus rapides et plus faciles * 23 positions au niveau de la grille   Convient pour les récipients alimentaires GN 2/1 ou 2x GN 1/1   * Equipé de 03 Grilles GN 2/1 par porte complète * Gaz Réfrigérant : R290, R134A, R600 ou similaire * Température de fonctionnement de -2°C à +8°C * Puissance absorbée : 200W minimum * Tension d’alimentation : 230 V – 50Hz |
| **4** | **CHAMBRE FROIDE MODULAIRE POSITIVE**  **Marque : DAGARD, COLDKIT, ARNEG ou équivalent**  **Référence :**   * Chambre modulaire à clé. * Dimensions ± 10 % : L= 2 x P = 2 x H = 2.2 m * Cloisons isothermes toute hauteur * Réaction au feu du panneau : S3 Bs2d0 * Avec porte pivotante de réfrigération avec passage libre de1900x800x100mm * Revêtement laminé alimentaire intérieur, extérieur - Couleur blanche * Isolation en mousse de polyuréthane haute densité * Chambres froides positives, avec sol (panneaux de 60 mm épaisseur minimum), panneaux commerciaux laqués/laqué. * Sol avec couverture inox antidérapante * Fermeture à clé et poignées dé condamnables de l’intérieur * Eclairage intérieur par interrupteur extérieur avec voyant * Contrôle de la température par thermomètre digital pour toute la chambre froide * Voyant de mise sous tension avec alarme visuelle et sonore en cas d’arrêt et de remontée de la température * Dégivrage automatique * Les eaux de condensation des chambres froides sont évacuées vers le réseau d’eaux usées par siphonage * Réseau PVC minimum * Groupe hermétique tropicalisé installé à distance (chiffré à 10 mètres) – Puissance 1,6 Kw minimum * Alimentation Mono 220 V - 50 Hz * Fourni avec : 04 Kit de rayonnage intégré de 1000x1600x400 mm de profondeur |
| **5** | **CHAMBRE FROIDE MODULAIRE NEGATIVE**  **Marque : DAGARD, COLDKIT, ARNEG ou équivalent**  **Référence :**   * Chambre modulaire à clé. * Dimensions ± 10 % : L= 2 x P = 2 x H = 2.2 m * Cloisons isothermes toute hauteur * Réaction au feu du panneau : S3 Bs2d0 * Avec porte pivotante de réfrigération avec passage libre de1900x80x100 mm * Revêtement laminé alimentaire intérieur, extérieur - Couleur blanche * Isolation en mousse de polyuréthane haute densité sans CFC (plafond, parois latérale, sol) * Chambres froides négatives, avec sol (panneaux de 100 mm épaisseur minimum), panneaux commerciaux laqués/laqué. * Sol avec couverture inox antidérapante * Fermeture à clé et poignées dé condamnables de l’intérieur * Eclairage intérieur par interrupteur extérieur avec voyant * Contrôle de la température par thermomètre digital pour toute la chambre froide * Voyant de mise sous tension avec alarme visuelle et sonore en cas d’arrêt et de remontée de la température * Dégivrage automatique * Les eaux de condensation des chambres froides sont évacuées vers le réseau d’eaux usées par siphonage * Groupe hermétique tropicalisé installé à distance (chiffré à 10 mètres) – Puissance 2 Kw minimum * Alimentation Mono 220 V - 50 Hz * Fourni avec : 04 Kit de rayonnage intégré de 1000x1600x400 mm de profondeur |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**LOT N° 2 : EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Items** | **Désignations et caractéristiques techniques** | **Unité** | **total** | **Prix unitaire HTVA** | | **Prix total HTVA** |
| **En lettre** | **En chiffre** |
| **1** | **ARMOIRE NEGATIVE FROID VENTILE CAPACITE 700 L** | **U** | **04** |  |  |  |
| **2** | **ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE CAPACITE 700 L** | **U** | **03** |  |  |  |
| **3** | **ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE – CAPACITE 1400 Litres** | **U** | **02** |  |  |  |
| **4** | **CHAMBRE FROIDE MODULAIRE POSITIVE** | **U** | **02** |  |  |  |
| **5** | **CHAMBRE FROIDE MODULAIRE NEGATIVE** | **U** | **02** |  |  |  |
| **MONTANT TOTAL =** | | | | |  |  |
| **Taux TVA (En %)** | | | | |  |  |
| **TOTAL TTC** | | | | |  |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ………………………………**

**Signature et cachet du concurrent**

**Lot 3 : Petits matériels de cuisine**

*N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.*

*Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.*

*Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.*

*Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.*

*Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».*

|  |  |
| --- | --- |
| **Item N°** | **Désignation et caractéristiques techniques** |
| **1** | **FOUR MICRO-ONDES MECANIQUE**  **Marque :**  **Référence :**  Diamètre plateau 24,5 cm minimum  Capacité 20 l minimum.  Puissance 700 watts minimum  Programmateur mécanique |
| **2** | **POUBELLE 120 litres**  À couvercle  La couleur selon le choix du maitre d'ouvrage  Avec bac en plastique 120 litres |
| **3** | **POUBELLE ROULANTE EN PLASTIQUE**  De capacité minimal 1100 litres  La couleur selon le choix du maitre d'ouvrage |
| **4** | **BALANCE A PLATEAU RENFORCE**  **Marque :**  **Référence :**  Portée : 300 Kg.  Précision : inférieure à 100g  Ecran LCD rétroéclairé  Capteur ZEMIC en aluminium  Protection IP65 u (protection contre l’intrusion de poussière et d’eau).  Plateau et colonne en acier inoxydable, châssis en inox  Température de fonctionnement jusqu’au 40°C minimum  Autonomie de 65 heures minimum  Interface RS-232 (ou autre) cela permet de transférer les données du poids à un ordinateur |
| **5** | **TRANCHEUR**  **Marque :**  **Référence :**  De construction en acier inoxydable avec bâti en aluminium anodisé  Transmission par courroie  Alimentation 220 V - 50 Hz  Diamètre de la lame 250 mm,  Affûteur incorporé.  Couteau de fabrication en acier chromé dur  Moteur avec ventilation assurant une température basse lors du fonctionnement  Réglage d'épaisseur,  Transmission par courroie  Livré avec :  démonte lame  et aiguiseur |
| **6** | **BLENDER ELECTRIQUE**  **Marque :**  **Référence :**  Bol gradué : 1,25 L   2 vitesses pour une maîtrise facile de votre préparation : 13000 tr/min et 16000 tr/min.  Couteaux résistants en acier inoxydable.  Pièces amovibles pour un nettoyage facile : bol, couvercle, écrou, joint, moyeu porte-couteaux.  Moteur protégé par un protecteur thermique intégré au bobinage  Capacité : 1,5 litres minimum |
| **7** | **PRESSE AGRUME CUVE**  **Marque :**  **Référence :**  Construction Socle résistant en fonderie d'aluminium.  Cuve amovible incassable en polycarbonate alimentaire.  Livré avec 3 ogives amovibles pour citrons, citrons verts, oranges et pamplemousses.  Grille filtre à pépins amovible.  Presse agrume professionnel avec moteur asynchrone robuste et silencieux.  Vitesse : 1500 Tr/MN  Puissance : 130 Watts minimum  Dimensions : 230x300x350mm +/-10% |
| **8** | **EPLUCHEUSE A LEGUMES**  **Marque :**  **Référence :**  Fabrication entièrement en inox  Panneau de commande étanche à bouton tactile IP55 (Protégé contre les infiltrations de poussière limitées et Protégé contre les jets d’eau à basse pression)  Capacité tubercules 10 kgs +/-10%  Production horaire : 160 - kg/heure +/-10%  Minuterie avec décompte numérique.  Des détecteurs magnétiques arrêtent la machine lorsque le couvercle et/ou la porte sont ouverts.  Livré avec plateau et cylindre abrasifs  Table filtre montée pour éplucheuse, Construction inox avec tablette permettant de positionner un bac GN de récupération des légumes. Bac amovible très résistant avec panier filtre en maille.  Alimentation électrique 380 V  Puissance 300 W minimum  Plateau émerisé pour pommes de terre |
| **9** | **COMBINE CUTTER COUPE LEGUMES A 5 DISQUES,**  **Marque :**  **Référence :**  CUTTER  Cuve en inox  Capacité : 6 litres minimum  Variateur de vitesse : 3 vitesses minimum  Dispositif IP24 sur toute la machine  Système d'inclinaison amélioré pour une meilleure stabilité.  Panneau de commande tactile plat, étanche IPX5 (IP55).pour protection contre l’eau  Capacité de production minimale : 550 - kg/heure  Alimentation : 220 V - 50 Hz  Sécurité magnétique pour le bol et thermique pour le moteur  COUPE LEGUME TOUT INOX  Fonctionnement silencieux  Livré avec les lames ci-après et qui doivent être obligatoirement en inox :  1 éminceur 3 mm  1 trancheur 8 mm  1 bâtonnet 4\*4  1 râpe 3 mm  1 cube 10 mm |
| **10** | **BATTEUR MELANGEUR 05 L**  **Marque :**  **Référence :**  05 Litres minimum  Cuve inox  1 prise de courant intégrée  Puissance : 250 w  Alimentation : 220 V + T - 50 Hz  Avec variateur de vitesse  Avec grille protection de cuve  Livré avec :  Fouet,  Batteur plat  Crochet |
| **11** | **BALANCE ELECTRONIQUE A précision**  **Marque :**  **Référence :**  Portée de 10 KG  Précision à 2 grammes  Fonctionnement sur secteur 220 v - 50 Hz  1 prise de courant intégrée |
| **12** | **ESSOREUSE A SALADE 10L ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**Lot 3 : Petits matériels de cuisine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Désignations et caractéristiques techniques** | **Unité** | **total** | **Prix unitaire HTVA** | | **Prix total HTVA** |
| **En lettre** | **En chiffre** |
| **1** | **FOUR MICRO-ONDES MECANIQUE** | **U** | **02** |  |  |  |
| **2** | **POUBELLE 120 LITRES** | **U** | **10** |  |  |  |
| **3** | **POUBELLE ROULANTE EN PLASTIQUE** | **U** | **03** |  |  |  |
| **4** | **BALANCE A PLATEAU RENFORCE** | **U** | **02** |  |  |  |
| **5** | **TRANCHEUR** | **U** | **02** |  |  |  |
| **6** | **BLENDER ELECTRIQUE** | **U** | **04** |  |  |  |
| **7** | **PRESSE AGRUME CUVE** | **U** | **02** |  |  |  |
| **8** | **EPLUCHEUSE A LEGUMES** | **U** | **02** |  |  |  |
| **9** | **COMBINE CUTTER COUPE LEGUMES A 05 DISQUES** | **U** | **02** |  |  |  |
| **10** | **BATTEUR MELANGEUR 05 L** | **U** | **04** |  |  |  |
| **11** | **BALANCE ELECTRONIQUE A PRECISION** | **U** | **04** |  |  |  |
| **12** | **ESSOREUSE A SALADE 10 L ± 10 %** | **U** | **04** |  |  |  |
| **MONTANT TOTAL =** | | | | |  |  |
| **Taux TVA (En %)** | | | | |  |  |
| **TOTAL TTC** | | | | |  |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ………………………………**

**Signature et cachet du concurrent**

**Lot N° 4 : Matériel de rangement ,de distribution et de self- service**

*N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.*

*Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.*

*Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.*

*Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.*

*Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».*

| **Item N°** | **Désignation et caractéristiques techniques** |
| --- | --- |
| **1** | **MEUBLE BAIN MARIE A EAU SUR MEUBLE CHAUD**  **Marque :**  **Référence :**  Dimensions : L x P x H hors tout 1500x700x900 mm  • Appareillage doit être obligatoirement certifié CE (présentation du certificat)  •   entièrement en acier inoxydable AISI 304.Acier utilisé sera inox de qualité alimentaire (dessus et cuivre) 12/10 minimum  •    Dessus de meuble en acier inoxydable épaisseur mini 12/10 de mm avec bords arrondis   * Plinthe en inox Colonnette en inox de Ø 32 minimum sur toute la longueur fixée sur piètement * Piétements réglables en hauteur en acier inoxydable AISI 304, hauteur 850mm * Température de fonctionnement peut atteindre 90°C minimum * Habillage côtés et façade en stratifié sur panneau phénolique épaisseur 10 mm avec protection de tous les angles (verticaux et horizontaux) en acier inox * Compartiment technique intégré pour branchement électrique * Meubles chauds comportant un dispositif de marche/arrêt avec voyant de mise sous tension sur chaque zone de chauffe   •   Rampe à plateau en acier inox à trois tubes   * La rampe doit être fixée sur le châssis au travers la façade * Pare-haleine courbée et pare haleine frontale pour une meilleure protection des aliments.   •   Eclairage du meuble par lampes incorporé   * Rampe à plateaux profondeur 300 mm minimum   • Cuve rayonnée, épaisseur 2 mm, profondeur 200 mm maximum pour 4 bacs GN 1/1  • Chauffage par résistances blindées.  • Thermostat de régulation électronique à affichage digital et réglage par touches sensitives.  • Remplissage d’eau par vanne manuel avec contrôle du niveau.   * Vidange d’eau par trop-plein amovible   •   Alimentation triphasée : 400 V+N+T - 50 Hz  •   Puissance totale 5 Kw minimum pour un meilleur rendement  • Livré avec 4 bacs GN 1/1  1 prise de courant intégrée et protégée contre les projections d’eau |
| **2** | **VITRINE REFRIGEREE AVEC CUVE SUR MEUBLE REFRIGERE**  **Marque :**  **Référence :**  Dimensions : 1500X700X1800mm  • Appareillage doit être obligatoirement certifié CE (présentation du certificat)  •   entièrement en acier inoxydable AISI 304.Acier utilisé sera inox de qualité alimentaire (dessus et cuivre) 12/10 minimum  •    Dessus de meuble en acier inoxydable épaisseur mini 12/10 de mm avec bords arrondis   * Plinthe en inox Colonnette en inox de Ø 32 minimum sur toute la longueur fixée sur piètement * Piétements réglables en hauteur en acier inoxydable AISI 304, hauteur 850mm * Alimentation : Mono 230 V+T * Puissance totale : 0,6Kw * Dégivrage automatique * Piétements réglables en hauteur en acier inoxydable hauteur 850mm * Habillage de façade et latéraux stratifié, couleur au choix * Eclairage intégrée en série * Rampe à plateau en acier inox à trois tubes * La rampe doit être fixée sur le châssis au travers la façade   **VITRINES**   * Vitrines réfrigérées en glace sécurit avec pare-haleine * Réglage de la température par thermostat digital * Température : +4°/+10°C * Vitrine avec 3 étagères, réfrigération par évaporateur ventilé * Vitrine avec clapets en polycarbonate côté client, portes coulissantes côté service   **Cuve :**   * Température : +4°/+10°C * Cuve soudée et rayonnée pour un nettoyage facile, adapte pour bacs GN h. max 200mm * Isolation par mousse de polyuréthane à haute densité sans CFC et HCFC * Cuve réfrigéré courbée sur tous les coté pour faciliter le nettoyage   Ouvrage payé à L’unité, y/c raccordement et toutes sujétions de fourniture et de pose  Livré avec :  •3 étagères en verre démontables type glace securit ou similaire  • Lumière intérieure, basse consommation  PLAQUE FROIDE  •Réfrigération grâce à un serpentin en cuivre  •Plaque froide isolée avec du polyuréthane écologique injecté densité 40kg/m3  RESERVE FROIDE  •Réserve inférieure réfrigérée  •Panneau de commande additionnel pour la réserve avec thermostat +2°/+10°C  •isolation avec du polyuréthane écologique injecté densité 40kg/m3  • Réfrigération ventilée  Livré avec glissières extractibles |
| **3** | **CHARIOT CHAUFFE ASSIETTES**  **Marque :**  **Référence :**  Construction entièrement en Inox AISI 304  Porte-assiette à niveau constant  Alimentation : Mono 230 V+T, 50 Hz  Contenance 2 piles de 100 à 120 assiettes environ (Diam 220 mm)  Chauffage par résistances blindées T° 80 maxi - puissance : 1300 W minimum  Commande par boîtier étanche avec témoin M/A et protection électrique IP 459  Meubles de distribution équipés avec roues pivotantes à platine Ø125 mm inox dont 2 à frein sur pieds réglables en hauteur  Habillages extérieurs (façades avant et arrière et portillons) en acier inoxydable AISI 304, épaisseur mini 10/10de mm  Couverture de protection  Système élévateur par ressorts ajustables aux poids Réels |
| **4** | **DISTRIBUTEUR A PLATEAUX, COUVERT, PAINS ET VERRES**  **Marque :**  **Référence :**  Dim : 1500 x 700 x 1500 mm minimum  Construction entièrement en acier inoxydable AINSI 304  Piétements en acier inoxydable AISI 304 hauteur 850mm  Présentoir à couverts et à pain, à la partie supérieure 3 bacs en polycarbonate 2x3 GN 1/3 - 100pour les couverts+ en dessous 2 bacs GN 2/1 200 pour le pain |
| **5** | **BACS MANUTENTION PLEIN AVEC COUVERCLE CONTACT ALIMENTAIRE POUR LA DISTRIBUTION**  **Marque :**  **Référence :**  Qualité : HDPE  Dimensions : 600X400X200  Couleur blanche |
| **6** | **BACS MANUTENTION PLEIN AVEC COUVERCLE CONTACT ALIMENTAIRE POUR LA DISTRIBUTION**  **Marque :**  **Référence :**  Qualité : HDPE  Dimensions : 600X400X300  Couleur blanche |
| **7** | **BACS MANUTENTION PLEIN AVEC COUVERCLE CONTACT ALIMENTAIRE POUR LA DISTRIBUTION**  **Marque :**  **Référence :**  Qualité : HDPE  Dimensions : 600X400X200  Couleur grise |
| **8** | **BACS MANUTENTION PLEIN AVEC COUVERCLE CONTACT ALIMENTAIRE POUR LA DISTRIBUTION**  **Marque :**  **Référence :**  Qualité : HDPE  Dimensions : 600X400X300  Couleur grise |
| **9** | **TABLE DE TRAVAIL MOBILE**  **Marque :**  **Référence :**  •        Tout inox AISI 304  •        épaisseur 15/10 minimum  •        Dim : 1000X700, hauteur 850 mm minimum  •        Bord tombé de 40mm minimum avec contrepli  •        4 roulettes dont 2 avec freins   * Totalement arrondis et bord relevé arrière de 100 mm de hauteur au minimum avec retour incliné de 20mm au minimum. * Insonorisation par panneau stratifié double face totalement étanche et protégé par une tôle en acier inoxydable * AISI 304 couvrant totalement le panneau stratifié.   En dessous :  •        un bloc de rangement gastro 5 niveaux GN 1/1  •        une étagère basse |
| **10** | **TABLE De CHEF AVEC BAC GAUCHE**  **Marque :**  **Référence :**  •      Tout inox AISI 304  •      épaisseur 15/10 minimum   * Prévoir Robinet mélangeur   •      Dimensions : 1400X700 hauteur 850 mm  •      Doublé par panneau hydrofuge stratifié de 19 mm d’épaisseur minimum et collé  •      Bac de de 400x400 mm avec bonde surverse crépine et siphon en alliage chromé avec culot démontable  •      Avec passage de robinetterie (EC/EF)   * Totalement arrondis et bord relevé arrière de 100 mm de hauteur au minimum avec retour incliné de 20mm au minimum.   En dessous :  •      une étagère basse |
| **11** | **CHARIOT DE SERVICE**  **Référence :**  •        En acier inox 18/10 épaisseur 10/10 minimum  •        3 niveaux 900x600x900 mm  •        4 roues pivotantes dont deux avec frein |
| **12** | **ECHELLE DE DEBARASSAGE :**   * En inox 18/10 * 12 niveaux de glissisères au pas de 100 mm minimum * 4 roulettes pivotantes dont 02 à frein * Buttoirs d’angle en cauotchouc * 02 parois latérales habillées en mélamine |
| **13** | **SOCLE ROULANT A ROUES NYLON ET CHAPE INOX**  **Marque :**  **Référence :**  •Dimensions : 600 x 400 mm |
| **14** | **DIABLE**  **Marque :**  **Référence :**  •        à haut dossier  •        force 250 Kg  •        Roues à bandage caoutchouc  •        Hauteur 1300 mm (+/-10%)  •        Largeur des bavettes 300 mm  •       Peinture époxy |
| **15** | **CHARIOT DE DISTRIBUTION :**  Fourniture et la mise en place d’un chariot de distribution ayant principalement les caractéristiques suivantes :  En acier inoxydable de dimension : 1000 x 500 x 900 mm composé de :  - 2 bacs " Gastronome" ½ profondeurs 150 avec poignées en inox 316 qualité alimentaire.  - 3 bacs " Gastronome" ½ profondeurs 150 avec poignées en inox 316 qualité alimentaire.  - compartiment pour assiettes.  - plateaux tôle inox 316.  - roulettes pivotantes dont deux avec freins |
| **16** | **ARMOIRE DE RANGEMENT EN INOX**  **Marque :**  **Référence :**  •        en acier inox, portes coulissantes  •        Dimensions L : 1600 X P:700 X H : 1800 mm± 10 %  •        sur roulettes |
| **17** | **Rayonnage avec étagères en INOX 05 Niveaux**  **Marque :**  **Référence :**  **•** en acier inox 304  •        Dimensions : 1000X500, hauteur : 1800 mm ± 10 % |
| **18** | **Etagère mobile en PVC 05 Niveaux**  **Marque :**  **Référence :**  Dimensions : L1000XP500XH1800  04 Roues nylon  Chope Inox avec blocage sur 02 Roues |
| **19** | **Echelle Basse GN1/1 DE 10 Niveaux 04 ROULETTES PIVOTANTES**  **Marque :**  **Référence :**   * Tout en Inox   • Entrée 325 mm butées avant arrière  • 4 Roulettes pivotantes nylon avec pare chocs |
| **20** | **ECHELLE HAUTE GN 1/1 DE 20 NIVEAUX 04 ROULETTES PIVOTANTES**  **Marque :**  **Référence :**  • Tout en Inox  • Entrée 325 mm butées avant arrière  4 Roulettes pivotantes nylon avec pare chocs |
| **21** | **BILLOT EN POLYPROPYLENES**  **Marque :**  **Référence :**  •        Sur pied inox AISI 304,  •        Billot en polypropylènes hauteur entre 100 et 150 mm,  •        Dimension totale L 1200 x P 600 x h 850 mm |
| **22** | **TABLE DE DEBARASSAGE INOX AVEC TROU VIDE ORDURE 1000X700**  **AVEC SAC POUBELLE AMOVIBLE**  **Marque :**  **Référence :** |
| **23** | **PLONGE BATTERIE INOX 2 BACS AVEC EGOUTTOIR**  **Marque :**  **Référence :**  •        Tout inox AISI 304  •        épaisseur 15/10 minimum  •        Dimensions : 1600 x 700 mm hauteur 850 mm  •        2 bacs de 400X400 ou 500 x 500 mm  •        Dosseret arrière  •        Bord tombé droit avec retour d'équerre sur l'avant et les cotés  •        Dessus chaudronné en extrémité, sans pièces d'obturation sur chaque côté des bords tombés et sur les extrémités des dosserets  •        Habillage inox cache bacs sur les 3 faces  •        Douchette avec flexible sur mélangeur mono trou  •        Bande surverse crépine en laiton  •        Ceinture haute en tôle pliée inox 18/10  •        Pièces de jonction en ABS avec dispositif de serrage des consoles par 2 vis inox  •        Piètement en acier inoxydable AISI 304  •        Etagère basse  •        Vérins de mise à niveau en ABS |
| **24** | **LAVE-MAINS TOUT INOX SUSPENDU**  **Marque :**  **Référence :**   * Commande à genou   •        Clapet anti retour dosseret avant et arrière  •        Cuve inox AISI 304 avec habillage sur 3 faces  •        Commande de l'eau mitigée au genou sur panneau de façade articulé  •        Dosseret arrière inox avec distributeur de savon liquide  •        Mélangeur d'eau mitigée avec robinet à col de cygne  Livré avec :   * Distributeur de serviettes papier, * Distributeur de savon, * Brosse à ongle * Poubelle pour les serviettes |
| **25** | **POSTE MOBILE DE DESINFECTION**  **Marque :**  **Référence :**  **Fixe équipé de :**  •        tuyau qualité alimentaire longueur 15 m  •        Doseur : réglage de la concentration par buses calibrées  •        un pistolet antichoc  •        Distributeur de produit  •        support inox bidon, 10kg   * Disconnecteur NF protégeant le réseau d’eau potable * Fixation murale |
| **26** | **CHARIOT DE TRANSPORT D’ASSIETTES**  **Marque :**  **Référence :**  Dimensions : 990 x 780 x 750 mm  4 roues pivotantes de diamètre 125 mm dont  2 à frein, en polyamide  Chariot de transport d'assiettes en acier inoxydable. Capacité environ  400 assiettes standards  Livré avec 2 grilles de séparations anti-chute et une housse de protection lavable  Le fond du chariot est incliné pour éviter toute chute |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**Lot N° 4 : Matériel de rangement ,de distribution et de self- service**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Désignations et caractéristiques techniques** | **Unité** | **total** | **Prix unitaire HTVA** | | **Prix total HTVA** |
| **En lettre** | **En chiffre** |
| **1** | **MEUBLE BAIN MARIE A EAU SUR MEUBLE CHAUD** | **U** | **2** |  |  |  |
| **2** | **VITRINE REFRIGEREE AVEC CUVE SUR MEUBLE REFRIGERE** | **U** | **2** |  |  |  |
| **3** | **CHARIOT CHAUFFE ASSIETTES** | **U** | **2** |  |  |  |
| **4** | **DISTRIBUTEURS A PLATEAUX, COUVERTS, PAINS ET VERRES** | **U** | **3** |  |  |  |
| **5** | **BACS MANUTENTION AVEC COUVERCLE Couleur blanche 600X400X200** | **U** | **10** |  |  |  |
| **6** | **BACS MANUTENTION AVEC COUVERCLE Couleur blanche 600X400X300** | **U** | **10** |  |  |  |
| **7** | **BACS MANUTENTION AVEC COUVERCLE Couleur grise 600X400X200** | **U** | **10** |  |  |  |
| **8** | **BACS MANUTENTION AVEC COUVERCLE Couleur grise 600X400X300** | **U** | **10** |  |  |  |
| **9** | **TABLE DE TRAVAIL MOBILE** | **U** | **16** |  |  |  |
| **10** | **TABLE DE CHEF AVEC BAC GAUCHE** | **U** | **04** |  |  |  |
| **11** | **CHARIOT DE SERVICE** | **U** | **03** |  |  |  |
| **12** | **ECHELLE DE DEBARASSAGE** | **U** | **04** |  |  |  |
| **13** | **SOCLE ROULANT A ROUES NYLON ET CHAPE INOX** | **U** | **02** |  |  |  |
| **14** | **DIABLE** | **U** | **02** |  |  |  |
| **15** | **CHARIOT DE DISTRIBUTION** | **U** | **02** |  |  |  |
| **16** | **ARMOIRE DE RANGEMENT EN INOX** | **U** | **06** |  |  |  |
| **17** | **RAYONNAGE AVEC ETAGERE EN INOX 05 Niveaux** | **U** | **04** |  |  |  |
| **18** | **Etagère mobile en PVC 05 Niveaux** | **U** | **06** |  |  |  |
| **19** | **Echelle Basse GN1/1 DE 10 Niveaux 04 ROULETTES PIVOTANTES** | **U** | **04** |  |  |  |
| **20** | **Echelle HAUTE GN1/1 DE 20 Niveaux 04 ROULETTES PIVOTANTES** | **U** | **02** |  |  |  |
| **21** | **BILLOT EN POLYPROPYLENES** | **U** | **02** |  |  |  |
| **22** | **TABLE DE DEBARASSAGE AVEC TROU VIDE ORDURE INOX PLATEAUX DE 04 POSTES 1000X700 AVEC SAC POUBELLE AMOVIBLE** | **U** | **02** |  |  |  |
| **23** | **PLONGE BATTERIE INOX 2 BACS AVEC EGOUTTOIR** | **U** | **05** |  |  |  |
| **24** | **LAVE-MAINS TOUT INOX SUSPENDU** | **U** | **05** |  |  |  |
| **25** | **POSTE MOBILE DE DESINFECTION** | **U** | **07** |  |  |  |
| **26** | **CHARIOT DE TRANSPORT ASSIETTES** | **U** | **03** |  |  |  |
| **MONTANT TOTAL =** | | | | |  |  |
| **Taux TVA (En %)** | | | | |  |  |
| **TOTAL TTC** | | | | |  |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ………………………………**

**Signature et cachet du concurrent**

**Lot°5 : Matériel de laverie**

*N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.*

*Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.*

*Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.*

*Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.*

*Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».*

| **Item N°** | **Désignation et caractéristiques techniques** |
| --- | --- |
| **1** | **LAVE VAISSELLE A CAPOT**  **Marque :**  **Référence :**  Dimensions des paniers utilisés : 500 x 500 mm  Hauteur De chargement : 400 mm minimum  Position du tableau de commande en angle permettant une installation selon les contraintes du chantier.  Protection IP 25 contre les jets d'eau  Capacité horaire de 80 casiers ou 1.440 assiettes  Arrêt automatique du cycle à l'ouverture du capot.  Construction entière en inox AISI 304 simple paroi  Dispositifs de protection contre les surchauffes et le manque d'eau  Surchauffeur atmosphérique puissance 9 KW minimum,  Doté d’une pompe de lavage  Doté d’une pompe de rinçage  Table prélavage inox avec douchette de dimensions :1200 mmx700mmx850mm  Table de sortie machine à laver 700mmx700mmx850mm  Dotée d’un adoucisseur automatique de 7l minimum  Alimentation : triphasée 380 v + N + T - 50 Hz,  Accessoires :  Dispositif de distribution des liquides de manière automatique |
| **2** | **LAVE VERRE**  **Marque :**  **Référence :**  Capacité panier de 500X500  Capacité de production : 30 paniers par heure  Puissance électrique : 3KW minimum  Température d’alimentation d’eau peut atteindre 50°C  Température de lavage 55-65°C  Température de rinçage 75°C  Capacité du réservoir du lavage : 30 litres minimum  Un panneau de commande simple avec affichage numérique  Distributeur de produit de rinçage intégré  Disposé d’un système de pause après le lavage et avant le rinçage pour garantir qu'aucune goutte d'eau ne tombe sur les articles à la fin du cycle de rinçage.  Chaudière intégrée : 5 litres minimum pour un usage intensif  Electricité monophasé 230 V/1 ph/50 Hz |
| **3** | **CASIER POUR 16 COMPATIMENTS**  **Hauteur maximum : 17.6 cm**  **Diamètre maximum : 10.9 cm**  **DIM : 500X500**  En matériaux convient aux produits alimentaires  Hauteur du casier est adaptée exactement sur la hauteur du verre.  Muni d'un cloisonnement dans le casier de base et le bord supérieur.  Résistant aux produits de lavage et aux températures élevées.  Matériau hydrophobe pour faciliter la déviation de l'eau au cours du lavage.. |
| **4** | **CASIER POUR 36 COMPARTIMENTS**  **Hauteur maximum : 24.1 cm**  **Diamètre maximum : 7.2 cm**  **DIM : 500X500**  En matériaux convient aux produits alimentaires  Hauteur du casier est adaptée exactement sur la hauteur du verre.  Muni d'un cloisonnement dans le casier de base et le bord supérieur.  Résistant aux produits de lavage et aux températures élevées.  Matériau hydrophobe pour faciliter la déviation de l'eau au cours du lavage. |
| **5** | **CASIER A 18 ASSIETTES PLATES**  **DIAMETRE DES ASSIETTES : 240MM**  En matériaux convient aux produits alimentaires  Hauteur du casier est adaptée exactement sur la hauteur des assiettes  Muni d'un cloisonnement dans le casier de base et le bord supérieur.  Résistant aux produits de lavage et aux températures élevées.  Matériau hydrophobe pour faciliter la déviation de l'eau au cours du lavage. |
| **6** | **CASIER A PLATEAUX**  **Dimensions : 500 x 500**  **7 rangers**  Résistant aux produits de lavage et aux températures élevées.  Matériau hydrophobe pour faciliter la déviation de l'eau au cours du lavage. |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**Lot°5 : Matériel de laverie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Désignations et caractéristiques techniques** | **Unité** | **total** | **Prix unitaire HTVA** | | **Prix total HTVA** |
| **En lettre** | **En chiffre** |
| **1** | **LAVE VAISSELLE A CAPOT** | **U** | **02** |  |  |  |
| **2** | **LAVE VERRE** | **U** | **02** |  |  |  |
| **3** | **CASIER POUR 16 COMPARTIMENTS** | **U** | **04** |  |  |  |
| **4** | **CASIER POUR 36 COMPARTIMENTS** | **U** | **04** |  |  |  |
| **5** | **CASIER A 18 ASIETTES PLATES** | **U** | **04** |  |  |  |
| **6** | **CASIERS A PLATEAUX** | **U** | **04** |  |  |  |
| **MONTANT TOTAL =** | | | | |  |  |
| **Taux TVA (En %)** | | | | |  |  |
| **TOTAL TTC** | | | | |  |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ………………………………**

**Signature et cachet du concurrent**

**LOT N°6 : MATERIEL DE LA BUANDERIE**

*N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.*

*Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.*

*Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.*

*Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.*

*Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».*

|  |  |
| --- | --- |
| **Item** | **DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES** |
| **1** | **LAVEUSE ESSOREUSE SIMPLE ESSORAGE**  **Marque :**  **Référence :**  Chargement frontal  Capacité : 24 kg minimum ;  Vitesse d’essorage : 490 tr/min minimum  Facteur G de 100  Dessus en acier inoxydable. Façade et panneaux latéraux en peinture gris anthracite  Tambour obligatoirement en inox  Bac à lessive norme à 3 compartiments sur le dessus de la laveuse,  Prédisposition pour le raccordement des pompes à lessive  Variateur de vitesse à fréquence  Programmateur Control  Chauffage électrique, puissance : 18Kw minimum  Alimentation électrique triphasée 380 V + T + N - 50 Hz  Laveuse essoreuse à Super essorage pour réduire l’humidité résiduelle et le temps de séchage.  Le Programmateur électronique est un microcontrôleur qui fonctionne à travers l’écran tactile  Niveau acoustique dB(A) < 50.  Certification CE, WRAS. |
| **2** | **SECHOIR DE LINGE**  **Marque :**  **Référence :**  Capacité : 16 KG  Tambour acier inoxydable  Programmateur : easy control  Tambour en acier inox  Tambour inverseur pour un meilleur séchage  Combinaison d’un flux d’air axial et radial conçu pour maximiser et optimiser le flux d'air à l'intérieur du tambour  Dotée de variateur de fréquence facile à programmer et remplacer indépendamment du moteur.  - Transfert maximal de chaleur  - Faible consommation d‘énergie  - Temps de séchage réduit  Chauffage électrique puissance : 21Kw minimum ;  Alimentation électrique triphasée 380 V + T + N - 50 Hz |
| **3** | **CHARIOT A LINGE SALE A 2 SACS**  **Marque :**  **Référence :**  Tube acier époxy  2 portes sacs avec couvercle  4 roues pivotantes |
| **4** | **CHARIOT A LINGE PROPRE**  **Marque :**  **Référence :**  En polypropylène monobloc Dimensions l 600 X L 800 X H 1200 mm minimum  4 portes permettant un accès des 2 côtés  2 roues fixes  3 rayons de rangements espacés de 250 mm minimum  Fermeture aimantée |
| **5** | **TABLE DE REPASSAGE UNIVERSELLE.**  **Marque :**  **Référence :**  Table aspirantes, soufflantes et chauffées électriquement.  Réglage par thermostat  Avec : aspirateur, ventilateur et repose fer en acier INOX 304.,  Surface de repassage 120 x 80 cm (+/-10%)  Chaudière automatique et électrique au contrôle électronique d’une capacité minimale de 5 litres  Bras orientable et aspirant avec jeannette repassage manches  Groupe fer vaporisant avec fer électro-vaporisant.  Volt. 230-1-50 Hz |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**LOT N°6 : MATERIEL DE LA BUANDERIE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Désignations et caractéristiques techniques** | **Unité** | **total** | **Prix unitaire HTVA** | | **Prix total HTVA** |
| **En lettre** | **En chiffre** |
| 1 | **LAVEUSE ESSOREUSE SIMPLE ESSORAGE** | **U** | **01** |  |  |  |
| 2 | **SECHOIR DE LINGE** | **U** | **01** |  |  |  |
| 3 | **CHARIOT A LINGE SALE** | **U** | **01** |  |  |  |
| 4 | **CHARIOT A LINGE PROPRE** | **U** | **01** |  |  |  |
| 5 | **TABLE DE REPASSAGE UNIVERSELLE** | **U** | **01** |  |  |  |
| **MONTANT TOTAL =** | | | | |  |  |
| **Taux TVA (En %)** | | | | |  |  |
| **TOTAL TTC** | | | | |  |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ………………………………**

**Signature et cachet du concurrent**

Lot 7 : Petits Matériel de cuisine et de Restaurant

*N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.*

*Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.*

*Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.*

*Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.*

*Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».*

|  |  |
| --- | --- |
| **Qté** | **Désignation et Caractéristiques Techniques** |
| 1 | **Araignée acier inoxydable**  **Marque :**  **Référence :**  Diam 110 à 140 mm  En Acier inoxydable 18/10 |
| 2 | **Assiette plate en porcelaine GM**  **Marque :**  **Référence :**  Couleur blanche  Diam 240 mm ± 5 % |
| 3 | **Assiette creuse en porcelaine 23 cm minimum**  **Marque :**  **Référence :** |
| 4 | **Assiette gastro 26 cm**  **Marque :**  **Référence :** |
| 5 | **Bac gastronorme inox GN 1/1. Hauteur 100 mm minimum**  **Marque :**  **Référence :**  Qualité Inox 18/10 |
| 6 | **Bac gastronorme inox GN 1/2. Hauteur 100 mm minimum**  **Marque :**  **Référence :**  Qualité Inox 18/10 |
| 7 | **Bac gastronorme inox GN 1/3. Hauteur 100 mm minimum**  **Marque :**  **Référence :**  Qualité Inox 18/10 |
| 8 | **Bac gastronorme polycarbonates GN 1/6 avec couvercle**  **Marque :**  **Référence :** |
| 9 | **Bac gastronorme polycarbonates GN 1/2 ; 4L avec couvercle**  **Marque :**  **Référence :** |
| 10 | **Bac gastronorme polycarbonates GN ½ ; 2,4 L avec couvercle**  **Marque :**  **Référence :** |
| 11 | **Bac gastronorme perforé en inox pour four à vapeur GN 1/2 2,4 L avec couvercle**  **Marque :**  **Référence :**  Qualité Inox 18/10 |
| 12 | **BAIN MARIE EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 140 H 140 C 2.1 LTR ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 13 | **BAIN MARIE EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 160 H 160 C 3.2 LTR ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 14 | **BAHUT EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 200 H 165 C 4.8 LTR ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 15 | **BAIN MARIE EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 240 H 200 C 7.6 LTR ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 16 | **Beurrier 06 cm/4cl ± 10 % en porcelaine blanche**  **Marque :**  **Référence :** |
| 17 | **Boîte à épices compartiments**  **Marque :**  **Référence**  6 compartiments.  Dimensions : Long 30.5 cm x Larg 14.7 cm x Haut 9.3 cm ± 10 % |
| 18 | **Bol porcelaine blanche**  **Marque :**  **Référence :**  **de type éco Ø 130 mm ± 10 %** |
| 19 | **Bouilloire en aluminium**  **Marque :**  **Référence :**  capacité : 4 l minimum **± 10 %** |
| 20 | **BRAISIERE CYLINDRIQUE EN INOX Ø 280 H 180 11 LTR ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 21 | **BRAISIERE CYLINDRIQUE EN INOX Ø 400 H 070 34 LTR ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 22 | **Brosses en Inox**  **Marque :**  **Référence :**  **Manche en bois** |
| 23 | **Calotte inox Ø 320 mm ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 24 | **Carafe à eau base carrée**  **Marque :**  **Référence :** |
| 25 | **Ciseaux de cuisine en acier inoxydable**  **Marque :**  **Référence :** |
| 26 | **Corbeille à pain en ronde Ø 200mm minimum**  **Marque :**  **Référence :** |
| 27 | **Coupe œufs en quartiers**  **Marque :**  **Référence :** |
| 28 | **Coupe œufs en rondelles**  **Marque :**  **Référence :** |
| 29 | **Coupe pain**  **Marque :**  **Référence :** |
| 30 | **Coupelle à sucre**  **Marque :**  **Référence :** |
| 31 | **Couscoussier Inox avec Couvercle**  **Marque :**  **Référence :**  Diamètre : 28 cm minimum  Hauteur : 14 cm ± 10 %  Capacité : 10 litres minimum |
| 32 | **Couscoussier Inox avec Couvercle**  **Marque :**  **Référence :**  Capacité : 36 litres minimum  Hauteur : 40 cm ± 10 %  Diamètre : 36 cm ± 10 % |
| 33 | **Couteau à désosser**  **Marque :**  **Référence :**  Largeur 13 cm minimum  Lame courte et rigide en acier inoxydable  Manche riveté  Mitre carrée |
| 34 | **Couteau à poisson**  **Marque :**  **Référence :**  Lame en acier inoxydable |
| 35 | **Couteau batte**  **Marque :**  **Référence :**  En acier inoxydable  **Manche en POM** |
| 36 | **Couteau de cuisine**  **Marque :**  **Référence :**  Largeur 15 cm minimum  Lame courte et rigide en acier inoxydable ,  Manche riveté ,  Mitre carrée |
| 37 | **Couteau de table monobloc de type éco**  **Marque :**  **Référence :**  En inox 18/10 |
| 38 | **Couteau d'office**  **Marque :**  **Référence :**  Largeur 7 cm minimum  Lame courte et rigide en acier inoxydable  Manche riveté ; mitre carrée**.** |
| 39 | **Couvercle gastronorme inox GN 1/1 sans poignée**  **Marque :**  **Référence :**  Qualité Inox 18/10 |
| 40 | **Couvercle gastronorme inox GN 1/2 sans poignée**  **Marque :**  **Référence :**  Qualité Inox 18/10 |
| 41 | **Couvercle gastronorme inox GN 1/3 sans poignée**  **Marque :**  **Référence :**  Qualité Inox 18/10 |
| 42 | **Cuillère à café de type éco**  **Marque :**  **Référence :**  En inox 18/10 |
| 43 | **Cuillère de table de type éco**  **Marque :**  **Référence :**  En inox 18/10 |
| 44 | **Dérouleur ficelle sur table**  **Marque :**  **Référence :** |
| 45 | **Distributeur papier alu / film**  **Marque :**  **Référence :** |
| 46 | **Ecailleur à poisson**  **Marque :**  **Référence :**  En acier inoxydable |
| 47 | **Ecumoire inox monobloc Ø de 80mm ± 5 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 48 | **Egouttoir en inox pour bac gastronorme GN 1/1**  **Marque :**  **Référence :** |
| 49 | **Egouttoir en inox pour bac gastronorme GN ½**  **Marque :**  **Référence** |
| 50 | **FAITOUT EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 280 H 140 C 8.90 LTR ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 51 | **FAITOUT EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 320 H 160 C 12.80 LTR ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 52 | **FAITOUT EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 400 H 200 C 25 LTR ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 53 | **Fouet tout inox longueur de 200 à 250 mm**  **Marque :**  **Référence :**  En acier inoxydable 18/10 |
| 54 | **Fourchette 2 dents**  **Marque :**  **Référence :**  En acier inoxydable  Longueur 270 mm minimum |
| 55 | **Fourchette chef 2 dents**  **Marque :**  **Référence :**  Longueur 180 mm minimum |
| 56 | **Fourchette de table de type éco**  **Marque :**  **Référence :** |
| 57 | **Fusil mèche ronde**  **Marque :**  **Référence :**  En acier inoxydable  Longueur Mèche de 30 cm minimum  Manche noire  Mèche Ronde |
| 58 | **Grille pâtisserie inox 600 x 400 mm**  **Marque :**  **Référence :** |
| 59 | **Grille pâtisserie inox de 530 x 325 mm**  **Marque :**  **Référence :** |
| 60 | **Huilier vinaigrier**  **Marque :**  **Référence :** |
| 61 | **Jeu de 5 casseroles en inox**  **Marque :**  **Référence :**  Diamètres : **14, 16, 18, 20 et 22 cm** **± 10 %** |
| 62 | **LOUCHES INOX, Série : 0,05L , 0,12L, 0,25L, 1L ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :**  En acier inoxydable 18/10 |
| 63 | **Mandoline**  **Marque :**  **Référence :**  En acier inoxydable 18/10 |
| 64 | **Marmite traiteur en inox**  **Marque :**  **Référence :**  triple fond (inox/alu/inox)  avec couvercle de :  - Ø : 24 cm **± 10 %**  - hauteur : 24 cm ± 10 %  - capacité : 10.8 litres minimum |
| 65 | **Marmite traiteur en inox**  **Marque :**  **Référence :**  triple fond (inox/alu/inox)  avec couvercle de :  - Ø : 36 cm **± 10 %**  - hauteur : 36 cm ± 10 %  - capacité : 36 litres minimum |
| 66 | **Marmite traiteur en inox**  **Marque :**  **Référence :**  triple fond (inox/alu/inox)  avec couvercle de :  - Ø : 50 cm **± 10 %**  - hauteur : 50 cm ± 10 %  - capacité : 98 litres minimum: |
| 67 | **Mesure litre**  **Marque :**  **Référence :**  Doseur , verseur gradué en acier inoxydable  Contenance 100 cl |
| 68 | **Moulin à légumes**  **Marque :**  **Référence :**  En acier inoxydable 18/10  Fourni avec 03 Grilles |
| 69 | **Nappe en plastique :**  Dim : 1500 x 100 mm |
| 70 | **Ouvre boîte**  **Marque :**  **Référence :**  Tête porte-couteau facilement amovible  Convient pour tous types de boîtes,  Tête et poignée en matériau composite.  Muni d'un socle à serre-joint pouvant aussi être vissé |
| 71 | **Panière à pain**  **Marque :**  **Référence :**  En roseau rond et carré |
| 72 | **PASSOIRE EN INOX AVEC ANSE Ø 450 H 220 C 24 LTR ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 73 | **PASSOIRE EN INOX AVEC ANSE Ø 500 H 235 C 32 LTR ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 74 | **PASSOIRE A GRAS A QUEUE EN INOX Ø 240 H 110 C 3 LTR ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 75 | **PASSOIRE A GRAS A QUEUE EN INOX Ø 280 H 125C 5 LTR ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 76 | **PASSOIRE A PIEDS EN INOX Ø 360 H 180 C 15 LTR ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 77 | **PASSOIRE A PIEDS EN INOX Ø 400 H 190 C 20 LTR ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 78 | **Percolateur**  **Marque :**  **Référence :**  An acier inoxydable  Capacité : 15 à 20 l  Fonctionnement automatique et maintien du café à la température de service  Avec indicateur de niveau  Puissance : 800w minimum  Alimentation : 220V-50Hz |
| 79 | **Planche à découper**  **Marque**  **Référence**  En polyéthylènes 500 haute densité  Dimensions 600x400 mm  Couleur : Blanche |
| 80 | **Planche à découper**  **Marque**  **Référence**  En polyéthylènes 500 haute densité  Dimensions 600x400 mm  Couleur : Rouge |
| 81 | **Planche à découper**  **Marque**  **Référence**  En polyéthylènes 500 haute densité  Dimensions 600x400 mm  Couleur : verte |
| 82 | **Planche à découper**  **Marque**  **Référence**  En polyéthylènes 500 haute densité  Dimensions 600x400 mm  Couleur : Marron |
| 83 | **Planche à découper**  **Marque**  **Référence**  En polyéthylènes 500 haute densité  Dimensions 600x400 mm  Couleur :Jaune |
| 84 | **Planche à découper en bois**  **Marque :**  **Référence :** |
| 85 | **Plaque à pâtisserie tôle acier noir bord pincé 600X400mm**  **Marque :**  **Référence :** |
| 86 | **PLAQUE A DEBARRASSER L 450 LG 300 H 50 ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 87 | **PLAQUE A DEBARRASSER L 500 LG 350 H 50 ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 88 | **PLAQUES A ROTIR INOX L 450 MM Lg 360 MM H 85 ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 89 | **PLAQUES A ROTIR INOX L 450 MM Lg 400 H 90 ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 90 | **Plat ovale inox 18/10 Aile sans motif**  **Marque :**  **Référence :**  **Dimension 270X175mm ± 10 %** |
| 91 | **Plat ovale inox 18/10 Aile sans motif**  **Marque :**  **Référence :**  **Dimension 340X220mm ± 10 %** |
| 92 | **Plateau polypropylène NSF**  **Marque :**  **Référence :**  Dimensions 260x360 mm minimum |
| 93 | **Plateau rond de service antidérapant**  **Marque :**  **Référence :**  Diamètre : 400 mm minimum |
| 94 | **Poêle tôle bleue à crêpe Ø 240 mm ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 95 | **Poêle tôle bleue Ø 280 MM H 45 MM ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 96 | **Poêle tôle bleue Ø 320 MM H 50 MM ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 97 | **POT A LAIT 1 L**  **Marque :**  **Référence :** |
| 98 | **POT A CAFE 1 L**  **Marque :**  **Référence :** |
| 99 | **Rack Egouttoir pour 06 planches à Découper**  **Marque :**  **Référence :**  En fil d’acier inoxydable  Facilite le séchage  Assure une bonne ventilation des plaques stockées  Facilite le rangement et la préhension  Epaisseur maximale d’accueil des planches : 35 mm |
| 100 | **Racloir à planches polyéthylène**  **Marque :**  **Référence :**  Lame interchangeable et réversible en acier trempé |
| 101 | **Ramasse couverts plastique**  **Marque :**  **Référence :** |
| 102 | **Ramequin en porcelaine diam 80 mm minimum**  **Marque :**  **Référence :** |
| 103 | **Râpe à muscade**  **Marque :**  **Référence :**  En acier inoxydable |
| 104 | **Rondeau avec couvercle Ø 360 H 120 12L ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 105 | **Rondeau avec couvercle Ø 450 H 130 16 L ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 106 | **Rondeau avec couvercle Ø 500 H 165 32 L ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 107 | **Rouleau à pâtisserie nylon 500 Ø 45mm ± 5 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 108 | **Rouleau pic-vite**  **Marque :**  **Référence :** |
| 109 | **Saupoudreuse**  **Marque :**  **Référence :**  Saupoudreuse à couvercle perforé  En acier inoxydable  Couvercle à baïonnette  Contenance 0.25 cl **± 10 %** |
| 110 | **Saupoudreuse à sucre**  **Marque :**  **Référence :** |
| 111 | **Scie à viande**  **Marque :**  **Référence :** |
| 112 | **Seau plastique Avec anse**  **Marque :**  **Référence :**  Matière PP  Avec couvercle, qualité alimentaire  Forme cylindrique, ColorisBlanc pour corps et couvercles  Capacités 10 L minimum |
| 113 | **Set de table en plastique lessivable**  **Marque :**  **Référence :** |
| 114 | **Série 04 CHINOIS EN INOX 18-20-24-26 ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 115 | **Série DE 02 BASSINES INOX ROND FOND PLAT 25-35 ± 10 %**  **Marque :**  **Référence :** |
| 116 | **Serviette de cuisine**  **Marque :**  **Référence :**  Couleur blanche  Dim : 500x500 mm |
| 117 | **Sous tasse à café en porcelaine grand feu inaltérable**  **Marque :**  **Référence :** |
| 118 | **Sous tasse à café crème en porcelaine grand feu inaltérable**  **Marque :**  **Référence :** |
| 119 | **SPATULES EN POLYCARBONATE DIFFERENTES DIMENSIONS ( 5 dim)**  **Marque :**  **Référence :** |
| 120 | **Sucrier doseur de sucre**  **Marque :**  **Référence :** |
| 121 | **Tamis tout inox**  **Marque :**  **Référence :**  Diam : 310 mm – Maille : 30 mm ± 10 % |
| 122 | **Tasse à café en porcelaine grand feu inaltérable**  **Marque :**  **Référence :** |
| 123 | **Tasse à café crème en porcelaine grand feu inaltérable**  **Marque :**  **Référence :** |
| 124 | **Théière inox**  **Marque :**  **Référence :**  Capacité : 1 litre minimum |
| 125 | **Thermomètre sonde, sonde en acier inoxydable de -30°C à 120°C ± 10 %**  **Marque :**  **Référence** |
| 126 | **Thermos**  **Marque :**  **Référence :**  En inox  Capacité : 1 litre minimum |
| 127 | **Verre à thé décor type Maroc**  **Marque :**  **Référence :** |
| 128 | **Verre gigogne 22 cl**  **Marque :**  **Référence :** |
| 129 | **Verre trempé de type éco empilable**  **Marque :**  **Référence :** |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

Lot 7 : Petits Matériel de cuisine et de Restaurant

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Désignations et caractéristiques techniques** | **Unité** | **total** | **Prix unitaire HTVA** | | **Prix total HTVA** |
| **En lettre** | **En chiffre** |
| 1 | **Araignée acier inoxydable** | **U** | **10** |  |  |  |
| 2 | **Assiette plate en porcelaine GM** | **U** | **280** |  |  |  |
| 3 | **Assiette creuse en porcelaine 23 cm minimum** | **U** | **280** |  |  |  |
| 4 | **Assiette gastro 26 cm** | **U** | **280** |  |  |  |
| 5 | **Bac gastronorme inox GN 1/1. Hauteur 100 mm minimum** | **U** | **20** |  |  |  |
| 6 | **Bac gastronorme inox GN 1/2. Hauteur 100 mm minimum** | **U** | **20** |  |  |  |
| 7 | **Bac gastronorme inox GN 1/3. Hauteur 100 mm minimum** | **U** | **20** |  |  |  |
| 8 | **Bac gastronorme polycarbonates GN 1/6 avec couvercle** | **U** | **20** |  |  |  |
| 9 | **Bac gastronorme polycarbonates GN 1/2 ; 4L avec couvercle** | **U** | **20** |  |  |  |
| 10 | **Bac gastronorme polycarbonates GN ½ ; 2,4 L avec couvercle** | **U** | **20** |  |  |  |
| 11 | **Bac gastronorme perforé en inox pour four à vapeur GN 1/2 2,4 L avec couvercle** | **U** | **20** |  |  |  |
| 12 | **BAIN MARIE EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 140 H 140 C 2.1 LTR ± 10 %** | **U** | **10** |  |  |  |
| 13 | **BAIN MARIE EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 160 H 160 C 3.2 LTR ± 10 %** | **U** | **10** |  |  |  |
| 14 | **BAHUT EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 200 H 165 C 4.8 LTR ± 10 %** | **U** | **10** |  |  |  |
| 15 | **BAIN MARIE EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 240 H 200 C 7.6 LTR ± 10 %** | **U** | **10** |  |  |  |
| 16 | **Beurrier 06 cm/4cl ± 10 % en porcelaine blanche** | **U** | **80** |  |  |  |
| 17 | **Boîte à épices compartiments** | **U** | **04** |  |  |  |
| 18 | **Bol porcelaine blanche** | **U** | **280** |  |  |  |
| 19 | **Bouilloire en aluminium** | **U** | **08** |  |  |  |
| 20 | **BRAISIERE CYLINDRIQUE EN INOX Ø 280 H 180 11 LTR ± 10 %** | **U** | **08** |  |  |  |
| 21 | **BRAISIERE CYLINDRIQUE EN INOX Ø 400 H 070 34 LTR ± 10 %** | **U** | **08** |  |  |  |
| 22 | **Brosses en Inox** | **U** | **04** |  |  |  |
| 23 | **Calotte inox Ø 320 mm ± 10 %** | **U** | **20** |  |  |  |
| 24 | **Carafe à eau base carrée** | **U** | **60** |  |  |  |
| 25 | **Ciseaux de cuisine en acier inoxydable** | **U** | **04** |  |  |  |
| 26 | **Corbeille à pain en ronde Ø 200mm minimum** | **U** | **60** |  |  |  |
| 27 | **Coupe œufs en quartiers** | **U** | **04** |  |  |  |
| 28 | **Coupe oeufs en rondelles** | **U** | **04** |  |  |  |
| 29 | **Coupe pain** | **U** | **04** |  |  |  |
| 30 | **Coupelle à sucre** | **U** | **60** |  |  |  |
| 31 | **Couscoussier Inox avec Couvercle** | **U** | **04** |  |  |  |
| 32 | **Couscoussier Inox avec Couvercle** | **U** | **04** |  |  |  |
| 33 | **Couteau à désosser** | **U** | **04** |  |  |  |
| 34 | **Couteau à poisson** | **U** | **04** |  |  |  |
| 35 | **Couteau batte** | **U** | **04** |  |  |  |
| 36 | **Couteau de cuisine** | **U** | **06** |  |  |  |
| 37 | **Couteau de table monobloc de type éco** | **U** | **280** |  |  |  |
| 38 | **Couteau d'office** | **U** | **40** |  |  |  |
| 39 | **Couvercle gastronorme inox GN 1/1 sans poignée** | **U** | **20** |  |  |  |
| 40 | **Couvercle gastronorme inox GN 1/2 sans poignée** | **U** | **20** |  |  |  |
| 41 | **Couvercle gastronorme inox GN 1/3 sans poignée** | **U** | **20** |  |  |  |
| 42 | **Cuillère à café de type éco** | **U** | **280** |  |  |  |
| 43 | **Cuillère de table de type éco** | **U** | **280** |  |  |  |
| 44 | **Dérouleur ficelle sur table** | **U** | **02** |  |  |  |
| 45 | **Distributeur papier alu / film** | **U** | **04** |  |  |  |
| 46 | **Ecailleur à poisson** | **U** | **04** |  |  |  |
| 47 | **Ecumoire inox monobloc Ø de 80mm ± 5 %** | **U** | **20** |  |  |  |
| 48 | **Egouttoir en inox pour bac gastronorme GN 1/1** | **U** | **10** |  |  |  |
| 49 | **Egouttoir en inox pour bac gastronorme GN ½** | **U** | **10** |  |  |  |
| 50 | **FAITOUT EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 280 H 140 C 8.90 LTR ± 10 %** | **U** | **06** |  |  |  |
| 51 | **FAITOUT EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 320 H 160 C 12.80 LTR ± 10 %** | **U** | **06** |  |  |  |
| 52 | **FAITOUT EN INOX AVEC COUVERCLE Ø 400 H 200 C 25 LTR ± 10 %** | **U** | **06** |  |  |  |
| 53 | **Fouet tout inox longueur de 200 à 250 mm** | **U** | **20** |  |  |  |
| 54 | **Fourchette 2 dents** | **U** | **10** |  |  |  |
| 55 | **Fourchette chef 2 dents** | **U** | **08** |  |  |  |
| 56 | **Fourchette de table de type éco** | **U** | **280** |  |  |  |
| 57 | **Fusil mèche ronde** | **U** | **04** |  |  |  |
| 58 | **Grille pâtisserie inox 600 x 400 mm** | **U** | **20** |  |  |  |
| 59 | **Grille pâtisserie inox de 530 x 325 mm** | **U** | **20** |  |  |  |
| 60 | **Huilier vinaigrier** | **U** | **40** |  |  |  |
| 61 | **Jeu de 5 casseroles en inox** | **U** | **12** |  |  |  |
| 62 | **LOUCHES INOX, Série : 0,05L , 0,12L, 0,25L, 1L** | **U** | **10** |  |  |  |
| 63 | **Mandoline** | **U** | **04** |  |  |  |
| 64 | **Marmite traiteur en inox** | **U** | **06** |  |  |  |
| 65 | **Marmite traiteur en inox** | **U** | **06** |  |  |  |
| 66 | **Marmite traiteur en inox** | **U** | **06** |  |  |  |
| 67 | **Mesure litre** | **U** | **04** |  |  |  |
| 68 | **Moulin à légumes** | **U** | **06** |  |  |  |
| 69 | **Nappe en plastique (Unité)** | **U** | **100** |  |  |  |
| 70 | **Ouvre boîte** | **U** | **04** |  |  |  |
| 71 | **Panière à pain** | **U** | **40** |  |  |  |
| 72 | **PASSOIRE EN INOX AVEC ANSE Ø 450 H 220 C 24 LTR ± 10 %** | **U** | **10** |  |  |  |
| 73 | **PASSOIRE EN INOX AVEC ANSE Ø 500 H 235 C 32 LTR ± 10 %** | **U** | **10** |  |  |  |
| 74 | **PASSOIRE A GRAS A QUEUE EN INOX Ø 240 H 110 C 3 LTR ± 10 %** | **U** | **10** |  |  |  |
| 75 | **PASSOIRE A GRAS A QUEUE EN INOX Ø 280 H 125C 5 LTR ± 10 %** | **U** | **10** |  |  |  |
| 76 | **PASSOIRE A PIEDS EN INOX Ø 360 H 180 C 15 LTR ± 10 %** | **U** | **10** |  |  |  |
| 77 | **PASSOIRE A PIEDS EN INOX Ø 400 H 190 C 20 LTR ± 10 %** | **U** | **10** |  |  |  |
| 78 | **Percolateur** | **U** | **04** |  |  |  |
| 79 | **Planche à découper couleur Blanche** | **U** | **10** |  |  |  |
| 80 | **Planche à découper couleur Rouge** | **U** | **04** |  |  |  |
| 81 | **Planche à découper couleur Verte** | **U** | **04** |  |  |  |
| 82 | **Planche à découper couleur Marron** | **U** | **04** |  |  |  |
| 83 | **Planche à découper couleur Jaune** | **U** | **04** |  |  |  |
| 84 | **Planche à découper en bois** | **U** | **04** |  |  |  |
| 85 | **Plaque à pâtisserie tôle acier noir bord pincé 600X400mm** | **U** | **20** |  |  |  |
| 86 | **PLAQUE A DEBARRASSER L 450 LG 300 H 50 ± 10 %** | **U** | **20** |  |  |  |
| 87 | **PLAQUE A DEBARRASSER L 500 LG 350 H 50 ± 10 %** | **U** | **10** |  |  |  |
| 88 | **PLAQUES A ROTIR INOX L 450 MM Lg 360 MM H 85** | **U** | **10** |  |  |  |
| 89 | **PLAQUES A ROTIR INOX L 450 MM Lg 400 H 90** | **U** | **10** |  |  |  |
| 90 | **Plat ovale inox 18/10 Aile sans motif** | **U** | **20** |  |  |  |
| 91 | **Plat ovale inox 18/10 Aile sans motif** | **U** | **20** |  |  |  |
| 92 | **Plateau polypropylène NSF** | **U** | **240** |  |  |  |
| 93 | **Plateau rond de service antidérapant** | **U** | **40** |  |  |  |
| 94 | **Poêle tôle bleue à crêpe Ø 240 mm ± 10 %** | **U** | **10** |  |  |  |
| 95 | **Poêle tôle bleue Ø 280 MM H 45 MM ± 10 %** | **U** | **10** |  |  |  |
| 96 | **Poêle tôle bleue Ø 320 MM H 50 MM ± 10 %** | **U** | **10** |  |  |  |
| 97 | **Pot à lait 1L** | **U** | **40** |  |  |  |
| 98 | **Pot à Café 1L** | **U** | **40** |  |  |  |
| 99 | **Rack Egouttoir pour 06 planches à Découper** | **U** | **04** |  |  |  |
| 100 | **Racloir à planches polyéthylène** | **U** | **02** |  |  |  |
| 101 | **Ramasse couverts plastique** | **U** | **04** |  |  |  |
| 102 | **Ramequin en porcelaine diam 80 mm minimum** | **U** | **280** |  |  |  |
| 103 | **Râpe à muscade** | **U** | **04** |  |  |  |
| 104 | **Rondeau avec couvercle Ø 360 H 120 12L ± 10 %** | **U** | **06** |  |  |  |
| 105 | **Rondeau avec couvercle Ø 450 H 130 16 L ± 10 %** | **U** | **06** |  |  |  |
| 106 | **Rondeau avec couvercle Ø 500 H 165 32 L ± 10 %** | **U** | **06** |  |  |  |
| 107 | **Rouleau à pâtisserie nylon 500 Ø 45mm ± 5 %** | **U** | **04** |  |  |  |
| 108 | **Rouleau pic-vite** | **U** | **02** |  |  |  |
| 109 | **Saupoudreuse** | **U** | **04** |  |  |  |
| 110 | **Saupoudreuse à sucre** | **U** | **02** |  |  |  |
| 111 | **Scie à viande** | **U** | **04** |  |  |  |
| 112 | **Seau plastique Avec anse** | **U** | **20** |  |  |  |
| 113 | **Set de table en plastique lessivable** | **U** | **400** |  |  |  |
| 114 | **Série 04 CHINOIS EN INOX 18-20-24-26** | **U** | **10** |  |  |  |
| 115 | **Série DE 02 BASSINES INOX ROND FOND PLAT 25-35 minimum** | **U** | **10** |  |  |  |
| 116 | **Serviette de cuisine** | **U** | **200** |  |  |  |
| 117 | **Sous tasse à café en porcelaine grand feu inaltérable** | **U** | **280** |  |  |  |
| 118 | **Sous tasse à café crème en porcelaine grand feu inaltérable** | **U** | **280** |  |  |  |
| 119 | **SPATULE EN POLYCARBONATE DIFFERENTES DIMENSIONS** | **U** | **40** |  |  |  |
| 120 | **Sucrier doseur de sucre** | **U** | **40** |  |  |  |
| 121 | **Tamis tout inox** | **U** | **20** |  |  |  |
| 122 | **Tasse à café en porcelaine grand feu inaltérable** | **U** | **280** |  |  |  |
| 123 | **Tasse à café crème en porcelaine grand feu inaltérable** | **U** | **280** |  |  |  |
| 124 | **Théière inox** | **U** | **40** |  |  |  |
| 125 | **Thermomètre sonde, sonde en acier inoxydable de -30°C à 120°C ± 10 %** | **U** | **08** |  |  |  |
| 126 | **Thermos** | **U** | **40** |  |  |  |
| 127 | **Verre à thé décor type Maroc** | **U** | **280** |  |  |  |
| 128 | **Verre gigogne 22 cl** | **U** | **280** |  |  |  |
| 129 | **Verre trempé de type éco empilable** | **U** | **280** |  |  |  |
| **MONTANT TOTAL =** | | | | |  |  |
| **Taux TVA (En %)** | | | | |  |  |
| **TOTAL TTC** | | | | |  |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ………………………………**

**Signature et cachet du concurrent**