**ROYAUME DU MAROC**

**MAITRE D’OUVRAGE**

**SOCIETE FONCIERE CMC S.A.**

**MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE**

**OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

**ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL**

**Dossier d’Appel d’offres**

**Ouvert sur offres de prix**

**N° 112 / 2022**

|  |
| --- |
| Objet de l’Appel d’offres :  Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur de la réparation des engins à moteurs destinés aux Cités des métiers et des compétences :   * Lot N ° 1 : Kit d'assemblage et de réparation Diesel * Lot N ° 2 : Equipements et engins agricole pour maintenance |

**MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

ACTE D'ENGAGEMENT

**A -** **Partie réservée à l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail**

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………du………………….

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur de la réparation des engins à moteurs destinés aux Cités des métiers et des compétences :

**Lot N ° …..** : …………………………………………………………

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

**B - Partie réservée au concurrent**

1. **Pour les personnes physiques**

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Pour les personnes morales**

Je (1), soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société....................................................................

Adresse du domicile élu........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°.................................... (2) et (3)

N° de patente........................(2) et (3)

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

**- Montant hors Taxes Hors Droits de Douanes et Hors TVA :................ (en lettres et en chiffres)**

**- Montant des droits de douanes ……………………………… ……….. (en lettres et en chiffres)**

**- Montant total hors T.V.A.:………………..................................................(en lettres et en chiffres)**

**- Taux de la TVA…………………………………………………………(en pourcentage)**

**- Montant de la T.V.A.:……………….................................................(en lettres et en chiffres)**

**- Montant total T.V.A. comprise :..................................................................(en lettres et en chiffres)**

La Société Foncière CMC S.A. se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.................................. (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

**Fait à........................le....................**

(Signature et cachet du concurrent)

*(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :*

* mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
* *ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».*

*(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.*

**MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**DECLARATION SUR L’HONNEUR**

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur de la réparation des engins à moteurs destinés aux Cités des métiers et des compétences :

Lot N° … : …………………………………………………………

**A - Pour les personnes physiques**

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

**B - Pour les personnes morales**

Je, soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

**- Déclare sur l'honneur** :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que Maître d'Ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;

- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

* + - 1. *Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.*
      2. *à supprimer le cas échéant.*
      3. *Lorsque le CPS le prévoit.*
      4. *à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.*

***(\*)*** *En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.*

**Annexe :**

**Spécifications techniques des fournitures proposées par les concurrents**

**Lot N°1 : Kit d'assemblage et de réparation Diesel**

| **Items** | **Désignations et caractéristiques techniques** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Kit d'assemblage &désassemblage pompes HP**  ·         Kit d’assemblage & désassemblage des pompes Common rail haute pression Bosch CP1/CP2/CP3/CP4  ·         Kit d’assemblage & désassemblage des pompes Common rail haute pression Delphi CRSP  ·         Kit d’assemblage & désassemblage des pompes Common rail haute pression Siemens DCP  ·         Kit d’assemblage & désassemblage des pompes Common rail haute pression Denso HP0/HP4  ·         Kit d’assemblage & désassemblage des pompes Common rail haute pression CATERBILLARD  ·         Etabli de travail pour un diéséliste | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **2** | **Kit d’assemblage : désassemblage injecteurs CR**  ·         Kit d’assemblage & désassemblage des injecteurs Common rail Bosch  ·         Kit d’assemblage & désassemblage des injecteurs Common rail Delphi  ·         Kit d’assemblage & désassemblage des injecteurs Common rail Denso  ·         Kit d’assemblage & désassemblage des injecteurs Common rail VDO | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **3** | **Kit de réparation 3eme niveau**  ·         Logiciel pour indications les valeurs de test et de réglage d’injecteur avec base de données de chaque injecteur  ·         Mesure et réglage de levée de l’aiguille d’injecteur  ·         Mesure et réglage de la force de ressort d’injecteur  ·         Mesure et réglage de la force de ressort de la bobine  ·         Comparateur numérique communique avec logiciel  ·         Clé dynamométrique avec base de données communique avec logiciel  ·         Un simulateur pour l’impulsion électrique de l’électrovanne  ·         Différents cales avec différents d’épaisseurs pour réparation injecteur Common rail  ·         Etau rotatif pour fixation lors de montage et démontage d’injecteur | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**Lot N°1 : Kit d'assemblage et de réparation Diesel**

| **Items N°** | **Désignations** | **Unité** | **(1)**  **QTE** | **(2)**  **Prix unitaire**  **HT/HDD/HTVA** | **(3)**  **Prix total HT/HDD/HTVA**  **(3) = (1) x (2)** | **(4)**  **Droits de Douanes sur (3)** | **(5)**  **Prix total**  **Hors TVA**  **(5) =(3)+(4)** | **(6)**  **TVA**  **Appliquée**  **sur (5)** | **(7)**  **Montant TTC**  **(7) = (5)+(6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Kit d'assemblage &désassemblage pompes HP** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Kit d’assemblage : désassemblage injecteurs CR** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Kit de réparation 3eme niveau** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **MONTANT TOTAL =** | | | | |  |  |  |  |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ………………………**

**LOT N°2 : Equipements et engins agricole pour maintenance**

| **Items** | **Désignations et caractéristiques techniques** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Tracteur**  • Equipé de moteur diesel : de 4 cylindres, à injection directe.  • Puissance : 49,5 CV. à 2.800 tr/mn. minimum  • Direction hydrostatique (assistée)  • Freins à disque : à bain d'huile  •Transmission : synchronisée avec inverseur. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **2** | **Tracteur fruitier**  • 2 Roues motrices minimum  • Moteur DIESEL, injection directe  • Puissance 47 CV minimum  • 3 Cylindres minimum  • Cylindrée : 2 litres minimum  • Direction hydrostatique  • Filtre à air à bain d’huile  • Equipé de stabilisateurs et barre oscillante | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **3** | **Covercrop à 14 disques portés**  • Nombre de disque : 14 Disques portés  • Disque Ø 56 cm minimum  • A bain de graisse  • 2 trains  • 4 paliers  • poids 460 kg minimum  • Largeur de travail : 1m60 minimum | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **4** | **charrue à disques**  • Nombre de disque minimum : 3 disques  • Porté trois points  • Disque de diamètre 60 cm minimum  • Retournement hydraulique | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **5** | **vibroculteur**   Largeur de travail minimale  : 2m50  • Nombre de dents minimum  : 20 dents  • Avec Herse à Rouleaux | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **6** | **Chisel 5 dents**  • Châssis en tube d’acier carré de 80x80 (au minimum)  • Bras carré de 35 mm en acier traité (au minimum)  • Avec roues de contrôle de profondeur  • Socs réversibles en acier  • Ecartement entre dents réglables  • Largeur de travail de1m20 minimum | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **7** | **Semoir 3m combiné (céréales et légumineuses)**  • porté trois points  • 19 Rangs à deux descentes  • Largeur de travail : 3 m minimum  • Equipé de herse arrière, effaceurs traces de roues  • Compteur d’hectares et traceurs  • Combinée (engrais et semence) | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **8** | **Semoir semis direct 3m**  • largeur de travail 3 mètres minimum, écartement 16 cm minimum  •Trémie combiné (semence+ engrais. Capacité 420 litres minimum de chaque côté  •Variateur de vitesses  •Distributeur réglable pour tout type de semences  •Auget de contrôle et kit calibration dosage  •Plateforme d’accès à la trémie  •Herse à dents  •Machine porté / HP tracteur : à partir de 90 HP ( ou équivalent)  •Élément ouvreur : à soc  •Réglage de la profondeur de semis | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **9** | **Bineuse**  • Châssis rigide  • Nombre de rang : 4 rangs minimum  • Avec disques protège plants  • Avec Fertiliseur  • 5 butteurs | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **10** | **Epandeur d'engrais 800L hydraulique**  • Double disque capacité 800 litres minimum  • Double disque d’épandage en acier inoxydable  • Largeur d’épandage jusqu’à 18 m  • Agitateur  • Tamis Anti-Mottes | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **11** | **pulvérisateur 600L**  • Capacité : 600 L minimum  • Porté trois points  • Avec pompe Haute Pression 50 bars minimum  • Tuyau aspiration 5 m minimum avec crépine et cardan  • Agitateur hydraulique  • Rampe à céréale 10 m minimum  • 2 lances et 20 mètres de tuyaux | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **12** | **Presse à paille à fil de fer**  • Semi-portée  • Largeur du ramasseur : 160 cm minimum  • Transmission à cardan homocinétique,  • Course / coups du piston cm/ n.mn : 66-100  • Pick-up avec roue jauge,  • Piston de compression sur galets  • Longueur des balles : 30 à 130 cm  • Poids de la balle fourrage : 25-35 kg  1) Embrayage à friction  2) Boulon de sécurité sur le volant  3) Roue libre et courroie de transmission | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **13** | **Faucheuse à lame**  • Double lame  • Largeur de travail : 1,50 m minimum  • Largeur de coupe : 1,50 m minimum  • Largeur de l’andain : 0,50 m minimum  • Puissance requise à partir de 50 CV | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **14** | **Râteau faneur**  • 4 Etoiles à 30 dents minimum  • Largeur de travail : 2,50 m minimum  • Largeur de l’andain : 0,75 m minimum  • Poids : 150 kg minimum | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **15** | **Ensileuse à 2 rangs**  • Type : à Mais  • Nombre de Rangs : deux rangs | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **16** | **Pulvérisateur avec rampe herbicide**  • Capacité: 500 litres minimum  • Pompe haute pression  • Membranes : 3 membranes minimum  • Débits : 80 litres/mn minimum  • Rampe herbicide hydraulique de 3 à 5 m  • Avec cuve de rinçage de circuit | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **17** | **Épandeur de fumier**  • Capacité 3.5 m3 minimum  • Caisse monobloc  • Entraînement de tapis mécanique  • 1 hérisson horizontal  • 2 Chaînes d’entraînement  • Béquille d’appui réglable en hauteur  • Barre de signalisation lumineuse  • Chaînes de convoyage en acier  • Régulation hydraulique de la vitesse d’avancement de la chaîne  • Actionnement hydraulique de la chaîne de convoyage | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **18** | **Atomiseur 1000L**  • Capacité : 1.000 litres minimum  • 3 membranes – 80 litres/mn minimum  • Cuve renforcée avec indicateur vertical de niveau  • Cuve de rinçage supplémentaire.  • Double agitateur : Assurant un mélange efficace à moyenne et à basse pression. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **19** | **Remorque**  • Capacité : 5 Tonnes minimum  • Basculante  • Modèle : semi-portée  • 2 Roues  • Dimension : 2.8 x 1.8 x 0.45m minimum | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **20** | **Vibreur manuel de récolte des olives**  • Système d’alimentation : batterie rechargeable 12 V  • Rallonge télescopique en aluminium : réglable 150-220 cm  • Batterie avec autonomie de 8 h de travail minimum | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **21** | **Mélangeuse distributrice**  • capacité 6 m3 minimum  • vis hacheuses et mélangeuses en acier à haute résistance  • Décharge latérale directe à gauche, sans tapis  • Prédisposition pour la deuxième décharge  • Prises de connexion hydraulique au traceur, avec distributeur à leviers, système « pull-push »  • Réducteur épicycloïdal avec prise de force directe  • Structure en tôle d’acier à haute résistance  • Lames hacheuses pivotantes en forme d’étoile  • Trappe arrière pour charger les produits en poudre ou granulé | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

* Lot N°2 : Equipements et engins agricole pour maintenance

| **Items N°** | **Désignations** | **Unité** | **(1)**  **QTE** | **(2)**  **Prix unitaire**  **HT/HDD/HTVA** | **(3)**  **Prix total HT/HDD/HTVA**  **(3) = (1) x (2)** | **(4)**  **Droits de Douanes sur (3)** | **(5)**  **Prix total**  **Hors TVA**  **(5) =(3)+(4)** | **(6)**  **TVA**  **Appliquée**  **sur (5)** | **(7)**  **Montant TTC**  **(7) = (5)+(6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Tracteur** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Tracteur fruitier** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Covercrop à 14 disques portés** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **charrue à disques** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **vibroculteur** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Chisel 5 dents** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Semoir 3m combiné (céréales et légumineuses)** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Semoir semis direct 3m** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Bineuse** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Epandeur d'engrais 800L hydraulique** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **pulvérisateur 600L** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Presse à paille à fil de fer** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Faucheuse à lame** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **Râteau faneur** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **Ensileuse à 2 rangs** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Pulvérisateur avec rampe herbicide** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **Épandeur de fumier** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Atomiseur 1000L** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Remorque** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **20** | **Vibreur manuel de récolte des olives** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **Mélangeuse distributrice** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **MONTANT TOTAL =** | | | | |  |  |  |  |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ………………………**