**ROYAUME DU MAROC**

**MAITRE D’OUVRAGE**

**SOCIETE FONCIERE CMC S.A.**

**MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE**

**OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

**ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL**

**Dossier d’Appel d’offres**

**Ouvert sur offres de prix**

**N° 169/ 2021**

|  |
| --- |
| Objet de l’Appel d’offres :  Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur BTP destinés aux Cités des Métiers et des Compétences de la région AGADIR et NADOR ; répartie en lot unique :   * Lot unique : Coffrage et échafaudage |

**MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

## ACTE D'ENGAGEMENT

**A -Partie réservée à l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail**

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n° …./2021 du ……./……/ 2021 à …..h…..min.

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur BTP destinés aux Cités des Métiers et des Compétences de la région AGADIR et NADOR ; répartie en lot unique :

LOT UNIQUE :…………………………………………………………………

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17, du règlement des marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014).

**B - Partie réservée au concurrent**

1. **Pour les personnes physiques**

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Pour les personnes morales**

Je (1), soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société)

au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société....................................................................

adresse du domicile élu........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

inscrite au registre du commerce........................... (localité) sous le n°................................. (2) et (3)

n° de patente........................(2) et (3)

n° d’identification fiscale…………………………….

n° de l’identifiant commun de l’Entreprise……………………….(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) Remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) M'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- **Montant total hors TVA** :......................................................... (en lettres et en chiffres)

- **Taux de la TVA**……………………………………………………..(en pourcentage)

- **Montant de la T.V.A**.:………………............................................(en lettres et en chiffres)

- **Montant total T.V.A. comprise** :................................................(en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..................................(localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

**Fait à**........................**le**....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

* Mettre : « Nous, soussignés.................... Nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
* Ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles

**MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**DECLARATION SUR L’HONNEUR**

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert sur offres des prix N°…./2021 du …/……/ 2021 à ……h……min.

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur BTP destinés aux Cités des Métiers et des Compétences de la région AGADIR et NADOR ; répartie en lot unique :

**Lot Unique :……………………………………………………………**

**A - Pour les personnes physiques**

Je, soussigné : ................................................................... (prénom, nom et qualité)

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

adresse du domicile élu :.........................................................................................

affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

inscrit au registre du commerce de..........................................(localité) sous le n° ............................. (1) n° de patente.......................... (1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

**B - Pour les personnes morales**

Je, soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

inscrite au registre du commerce............................... (localité) sous le n°....................................(1)

n° de patente........................(1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) , ouvert auprès de ……………………………………

n° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise :……………………………………(1)

**- Déclare sur l'honneur** :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du Règlement des Marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des

Marchés de l’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article

24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;

- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

**Fait à**.....................**le**...........................

Signature et cachet du concurrent

* + - 1. Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
      2. à supprimer le cas échéant.
      3. Lorsque le CPS le prévoit.
      4. à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

**(\*)** en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

**Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour le lot unique**

**Lot Unique : Coffrage et échafaudage**

| **Item N°** | **Désignation et caractéristiques techniques** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Coffrage pour voile et poteau : système de coffrage simple, léger et modulaire utilisé pour les voiles et les poteaux (poids par panneau calculé à 35 kg/m2).**  **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristiques :**  **2 jeux de coffrage poteau type HANDSET alpha SMAX=0.85m\*0.85m h=3.00m et h=1.50m :**   * 4 Panneaux HSA 3.00m par 0.90m manuportables multiples 89,4 kg / contre plaque BIRCH 12mm, 120g/m² de résine phénolique. * 24 Connecteurs d'angle HSA DW 15 pour assurer les angles droits. * 4 Panneaux HSA 1.50m par 0.90m manuportables multiples 46,7 kg / contre plaque BIRCH 12mm, 120g/m² de résine phénolique. * 24 Ecrous disque zingue pour tige de coffrage. * 2 Etais de réglage RS 300 galvanisé. * 4 Etais de réglage RS 210 galvanisé. * 6 Platines de pied pour étai de réglage. * 8 Goupilles de sécurité FS 4/1. * 8 Broches d = 16-110 pour fixation des étais de réglage. * 2 Consoles de bétonnage HSA 80 pour assurer une plateforme de travail avec une charge de 150 kg/m². * 2 Montants de garde-corps hsgp-2 pour console de bétonnage.   **1 jeu de coffrage voile en "L" h=3.00m l=2.60ml :**   * 4 Panneaux HSA 3.00m par 0.90m manuportables multiples 89,4 kg / contre plaque BIRCH 12mm, 120g/m² de résine phénolique. * 1 Panneau HSA 3.00m par 0.60m manuportable multiple 66,2 kg / contre plaque BIRCH 12mm, 120g/m² de résine phénolique. * 1 Panneau HSA 3.00m par 0.30m manuportable multiple 41,1 kg / contre plaque BIRCH 12mm, 120g/m² de résine phénolique. * 1 Angle interne HSA 300 manuportable 41,8 kg / contre plaque BIRCH 12mm, 120g/m² de résine phénolique. * 4 Connecteurs d'angle HSA DW 15 pour assurer les angles droits. * 12 Clips HSA pour les joints entre les panneaux. * 8 Pinces de compensation HSA pour la jonction des panneaux avec des compensation jusqu’à 10cm. * 2 Crochets de levage HSA pour le transport des panneaux par grue. Capacite de charge admissible 500 kg par PIECE. * 3 Tiges de coffrage en acier 15/17 de longueur 6.00m. * 36 Ecrous disque zingue pour tige de coffrage. * 3 Etais de réglage RS 300 galvanisé. * 3 Etais de réglage RS 210 galvanisé.   *Une tolérance de 10 % est acceptable Y compris toutes suggestions* | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **2** | **Coffrage et étaiement pour dalle l=5,5 m ; l=4,8 m et h=3,00 m**  **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristiques :**   * 8 Panneaux 2.40m par 1.20m en aluminium avec contre plaque BIRCH 9mm. * 18 Têtes de décintrement ADH pour le décoffrage rapide. * 18 Etais min=1.71m class D selon la norme européenne EN1065. * 4 POUTRELLES DE RIVE ADF 240 * 12 Vérins de pied réglable TR 38-70/50 zingue. * 12 Montants verticaux de base UVB 0.24m. * 12 Montants verticaux supérieurs UVH 2.00m. * 12 Fourches à vérin pour support des poutrelles VT20. * 18 Entretoises horizontales UH 1.50m. * 18 Entretoises horizontales UH 0.75m. * 6 Diagonal à fixation entretoise UBL 1.50m par 1.50m. * 6 Diagonal a collier UBC 0.72m-1.04m par 2.00m. * 5 Poutrelles en bois VT20 alpha l= 3.90m. * 7 Poutrelles VT20 ALPHA l= 2.90m. * 6 Contre plaque TWIN 18mm 1.25m par 2.50m   *Une tolérance de 10 % est acceptable Y compris toutes suggestions* | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **3** | **Echafaudage de façade l= 12.00 ml et h=8.00+1.00 m**  **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristiques :**   * 12 Vérins de pied réglable UJB 38-80/50. * 12 Montants verticaux de base UVB 24. * 12 Montants verticaux intermédiaires UVR 3.00m. * 36 Montants verticaux intermédiaires UVR 2.00m. * 24 Supports entretoise UHA pour assurer la liaison entretoise-entretoise. * 8 Trappes d'accès UAF 0.75m par 1.00m. * 8 Echelles d'accès UAF 2.00m. * 33 Plinthes acier UPY 3.00m. * 9 Plinthes acier UPY 0.75m. * 46 Entretoises horizontales UH 0.75m. * 133 Entretoises horizontales UH 3.00m. * 24 Plateformes de travail en acier UDG 25x200. * 75 Plateformes de travail en acier UDG 25x300. * 12 Diagonal à nœuds fix UBK 300/200. * 12 Pièces d'accrochage UWT 110. * 12 Colliers articulés DK1 48 /48.   *Une tolérance de 10 % est acceptable Y compris toutes suggestions* | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **04** | **Formation de 6 formateurs à l’utilisation du matériel**  **Objectif :**   * Pression du béton sur les coffrages verticaux : * Pression du béton selon la norme DIN. * Facteurs influençant la pression du béton. * Calculateur de charge de coffrage (DIN, CIRIA, ACI). * Hypothèses de conception des coffrages horizontaux : * Les charges sur les dalles selon la norme DIN en 12812. * Calculs pratiques des charges sur les dalles. * Formation échafaudage : * Hypothèses de charge selon la norme en 12811. * Vérification des systèmes d'échafaudage. * Formation pratique / montage d'une plate-forme de travail.   **Participants :**   * Formateurs du secteur   **Durée :**  2 jours |  |  |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**Lot unique : Coffrage et échafaudage**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item N°** | **Désignations** | **Unité** | **Qté** | **Prix Unitaire** | **Prix Total** |
| **En DH /HTVA** | **En DH/HTVA** |
| **En chiffre** | **En chiffre** |
| 1 | Coffrage pour voile et poteau : système de coffrage simple, léger et modulaire utilisé pour les voiles et les poteaux (poids par panneau calculé à 35 kg/m2). | U | 2 |  |  |
| 2 | Coffrage et étaiement pour dalle l=5,5 m ; l=4,8 m et h=3,00 m | U | 2 |  |  |
| 3 | Echafaudage de façade l= 12.00 ml et h=8.00+1.00 m | U | 2 |  |  |
| 4 | Formation de 6 formateurs à l’utilisation du matériel | U | 2 |  |  |
| **Montant Total en HTVA =** | | | | |  |
| **Total de la TVA (Taux %) =** | | | | |  |
| **Montant Total en TTC =** | | | | |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ……………………………… Signature et cachet du concurrent**