**ROYAUME DU MAROC**

**MAITRE D’OUVRAGE**

**SOCIETE FONCIERE CMC S.A.**

**MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE**

**OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

**ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL**

**Dossier d’Appel d’offres**

**Ouvert sur offres de prix**

**N°22/ 2022**

|  |
| --- |
| Objet de l’Appel d’offres :  Acquisition, installation et mise en service des équipements de secteur artisanat destinés aux Cités des métiers et des compétences de la région MARRAKECH ; BENI MELLAL  et ERRACHIDIA ; répartie en lot suivant :   * **Lot unique : Equipements tissage traditionnel** |

**MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

ACTE D'ENGAGEMENT

**A -** **Partie réservée à l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail**

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………du………………….

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements de secteur artisanat destinés aux Cités des métiers et des compétences de la région MARRAKECH ; BENI MELLAL  et ERRACHIDIA ; répartie en lot suivant :

**Lot unique**  : …………………………………………………………

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

**B - Partie réservée au concurrent**

1. **Pour les personnes physiques**

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Pour les personnes morales**

Je (1), soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société....................................................................

Adresse du domicile élu........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°.................................... (2) et (3)

N° de patente........................(2) et (3)

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

* **Montant des droits de douanes :…………….........................(en lettres et en chiffres)**
* **Montant total hors T.V.A. :……………….........................................(en lettres et en chiffres)**
* **Taux de la TVA……………………………………………………….………(en pourcentage)**
* **Montant de la T.V.A. :………………................................................(en lettres et en chiffres)**
* **Montant total T.V.A. comprise :....................................................(en lettres et en chiffres)**

La Société Foncière CMC S.A. se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.................................. (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

**Fait à........................le....................**

(Signature et cachet du concurrent)

*(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :*

* mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
* *ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».*

*(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.*

**MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**DECLARATION SUR L’HONNEUR**

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements de secteur artisanat destinés aux Cités des métiers et des compétences de la région MARRAKECH ; BENI MELLAL  et ERRACHIDIA ; répartie en lot suivant :

Lot unique  : …………………………………………………………

**A - Pour les personnes physiques**

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

**B - Pour les personnes morales**

Je, soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

**- Déclare sur l'honneur** :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que Maître d'Ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;

- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

* + - 1. *Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.*
      2. *à supprimer le cas échéant.*
      3. *Lorsque le CPS le prévoit.*
      4. *à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.*

***(\*)*** *En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.*

**Annexe :**

**Spécifications techniques des fournitures proposées par les concurrents**

**LOT UNIQUE : Equipements tissage traditionnel**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item N°** | **Désignation et caractéristiques techniques** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |
| **1** | **Métier à ratière 1.80m**  Métier à tisser à ratière (largeur à tisser l.80m) : fabriqué en bois hêtre étuvé. Capacité : 8 lames (cadre en aluminium et lisses en inox), Avec Ratière (système à la levé), 1 pédale, équipé d'un mécanisme d'avance automatique métallique et de frein réglable. Battant suspendu avec 1 boite à navettes de chaque côté et chasse navette. Dimensions environ : 3.20x1.80m Equipé de peigne en inox (10 dents par cm). Ensouple hexagonal à section 2cm équipé de compteur.   Livré avec : Deux baguettes d'encrois et une manivelle de deroulement d'ensouple. un paquet de 1000 lisses de rechange. Série de peignes metalliques en inox de largeur: 2m (de 6 dents /cm, 8 dents /cm, 10 dents /cm, 12 dents /cm ) 1 unité de chaque. 5Navettes compatibles avec la boite, + 10 canettes pour chaque navette. 2Templets métalliques compatibles 1 ensouple de rechange 2 lames de rechange sans lisses | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **2** | **Métier à ratière 1.50m**  Metier à tisser à ratière (largeur à tisser 1,50m): fabriqué en bois hêtre étuvé. Capacité : 8 lames (cadre en aluminium et lisses en inox), Avec Ratière (système à la leve), 1 pédale, équipé d'un mécanisme d'avance automatique métallique et de frein réglable. Battant suspendu avec 1 boite à navettes de chaque côté et chasse navette. Equipé de peigne en inox (10 dents par cm). Ensouple hexagonale à section 2cm équipé de compteur. Dimensions environ : 2.70x1.80m  Livré avec : deux baguettes d'encrois et une manivelle de deroulement d'ensouple. un paquet de 1000 lisses de rechange. Série de peignes métalliques en inox de largeur: 1,5m (de 4 dents /cm, 7 dents /cm, 9 dents /cm, 11 dents /cm) 1 unité de chaque. 5 Navettes compatibles avec la boite, + 10 canettes pour chaque navette. 2Templets métalliques compatibles. 1 ensouple de rechange. 2 lames de rechange sans lisses. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **3** | **Métier à pédale**  Metier a tisser a pedales (largeur a tisser lm): fabrique en bois hetre etuve. Capacite : 6 pedales et 6 lames (cadre en aluminium et lisses en inox), Equipe d'un mecanisme d'avance automatique metallique et de frein reglable. Battant suspendu avec 1 boite a navettes de chaque cote et chasse navette, Et un paquet de 1000 lisses de rechange . Equipe de peigne en inox (10 dents par cm). Ensouple hexagonal a section 2cm equipe de compteur. Dimensions environ : 2.20x1.80m  Livre avec : deux baguettes d'encrois et une manivelle de deroulement des ensouples serie de peignes metallique en inox de largeur: 1 m (de 7 dents /cm, 13 dents /cm, 15 dents /cm, 19 dents /cm ) 1 unite de chaque. 5Navettes compatibles avec la boite, + 10 canettes pour chaque navette. 2Templets metalliques compatibles et chaise adaptée en bois hetre étuvée 2 lames de rechange sans lisses | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **4** | **Métier a table**  Métier à table (Largeur à tisser 0,80m ) Dimensions environ lxlm : fabrique en bois hêtre étuvé. Capacité: 6 lames (cadre en métal),   livré avec un peigne en inox de 10 dents par cm , avec table en bois hêtre réglable en hauteur et un banc compatible. - Série de peignes métalliques en inox de largeur : 0,80m (de 4 dents /cm, 5 dents /cm, 5,5 dents /cm, 6 dents /cm, 7 dents /cm, 8 dents /cm, 9 dents /cm, 10 dents /cm ) 1 unite de chaque. - 5Navettes compatibles avec la boite, + 10 canettes pour chaque navette. - 2Templets métalliques compatibles - 1 Ourdissoir pour 2 métier à table | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **5** | **Table de repassage avec fer**  TABLE À REPASSER ASPIRANTE ET CHAUFFANTE  - Surface de repassage chauffante et aspirante  - Réglage en hauteur pour un confort de repassage  - Pédale de commande mobile et facile d’utilisation  - Pliable  - Support de chaudière pliable  - Roulettes  - Poignée de transport  - Chaudière en acier inoxydable AISI 316 facile d’entretien  - Remplissage de l’eau facilité par un entonnoir  - Fonctionne à l’eau du robinet  - Équipée d’un fer professionnel avec double thermostat (travail + sécurité)  - Troisième thermostat de sécurité (remise à zéro manuelle) sur la chaudière afin d’éviter les brûlures par un élément chauffant  - Buzzer | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **6** | **Bobinoire éléctrique**  Bobinoir éléctrique avec 4 broches livré avec table. |  |  |
| **7** | **Cannetière éléctrique**  Cannetière éléctrique avec 2 têtês livree avec table-batis, équipée d'un moteur éléctrique à variateur de vitesse jusqu'a 1000 tours/minutes, alimentation : 220V, 50 Hz, |  |  |
| **8** | **cannetiere manuelle**  cannetiere manuelle en bois de hauteur 0,30m environ. |  |  |
| **9** | **Dévidoir manuel**  Dévidoir manuel (parapluie) en bois de diamétre 0,80m environ. |  |  |
| **10** | **Navettes**  Navettes équipées de 10 canettes. |  |  |
| **11** | **Ourdissoir sectionnel**  Ourdissoir sectionnel permetant l'ourdissage sur métier avec cantres et guides d'encroix capacité 48 bobines. |  |  |
| **12** | **Tables de travail**  Tables de coupe : Plateau en bois massif hêtre de 60 mm minimum dim. Environ 80cmx100cm x Haut. 0.85m, piétement croisé pour grande stabilité |  |  |
| **13** | **Ourdissoir vertical**  Ourdissoir vertical en bois : de diamètre de la circonférence de renvidage est de lm et de hauteur est de 2m environ. |  |  |
| **14** | **Balance**  Balance de précision numérique 0,01 g - 220-240 V Avec écran LCD - Conversion - Comptage - Fonction tare/zéro - 5000g sans poids Taille : 5000g sans poids de calibrage |  |  |
| **15** | **Découpeuses d’échantillons**  Découpeuses d’échantillons 240 / 230 Système manuel de découpage des échantillons, surface 100cm² diametre emporte piece min 11cm Epaisseur max 3mm |  |  |
| **16** | **Tuyau à air comprimé**  Tuyau à air comprimé avec enrouleur 30 m Convient pour aux planchers, aux plafonds ou aux murs dispose de la fonction d’auto-rétraction et arrêt de tuyau.Diamètre externe : 20 mm. Diamètre interne : 9 mm Pression de service max. : 20 bar. Longueur de tuyau : 20 m. |  |  |
| **17** | **Passe fils**  Passe fils métallique. |  |  |
| **18** | **Passettes**  Passettes métalliques. |  |  |
| **19** | **Pointes à déchiffrer**  Pointes à déchiffrer |  |  |
| **20** | **Régles plates métalliques**  Régles plates métalliques : Régle flexible de lm de longueur |  |  |
| **21** | **Métres rubans**  Métres rubans : de 5 métres |  |  |
| **22** | **Ciseaux du couturier**  Ciseaux du couturier : de 24cm |  |  |
| **23** | **Coupe fil**  Coupe fils : Bout pointu pour couper fils au ras de tissus |  |  |
| **24** | **Tournevis americaine**  Tournevis americains : Jeu de 4 élements en acier, lames traitées éxtremités noires, lames hexagonales forgées. |  |  |
| **25** | **Tournevis plat**  Tournevis plats : Jeu de tournevis de 4 élements en acier lames traitées éxtremités noires type plat. |  |  |
| **26** | **Clé plat**  Un jeu de clés plates : de 6 à 25 |  |  |
| **27** | **Compte fil**  Compte-fil: avec lentille aplanétique et echelle de mesure (graduation 0,1 mm) ETUIT EN PLASTIQUE |  |  |
| **28** | **Clé pipe**  Un jeu de clés pipes : de 10 à 25 |  |  |
| **29** | **ciseau de finition**  ciseau de fintion pointu en acier inoxydable de 10cm de longueur |  |  |
| **30** | **Lime a bois**  Lime plate à main manche bois- Demi-doux - Longueur 200 mm |  |  |
| **31** | **Huilleur**  Huileur de Machine à Coudre 120ml Pot d'Huile Vide à Bec Pointu avec Couvercle Appareils de Couture |  |  |
| **32** | **Marteau**  Marteau de menuisier manche Hickory Poids : 500 g. Dimension de tête (mm) : 27 x 30. Longueur (mm) : 310. |  |  |
| **33** | **Aiguille**  Aiguille de couture a la main numero 5 |  |  |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**LOT UNIQUE: Equipements tissage traditionnel**

| **Items N°** | **Désignations** | **Unité** | **(1)**  **QTE** | **(2)**  **Prix unitaire**  **HT/HDD/HTVA** | **(3)**  **Prix total HT/HDD/HTVA**  **(3) = (1) x (2)** | **(4)**  **Droits de Douanes sur (3)** | **(5)**  **Prix total**  **Hors TVA**  **(5) =(3)+(4)** | **(6)**  **TVA**  **Appliquée**  **sur (5)** | **(7)**  **Montant TTC**  **(7) = (5)+(6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Métier à ratière largeur à tisser 1,80m** | **u** | 6 |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Métier à ratière largeur à tisser 1,50m** | **u** | 6 |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Métier à pédale** | **u** | 15 |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Métier a table** | **u** | 30 |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Table de repassage avec fer** | **u** | 3 |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Bobinoire éléctrique** | **u** | 6 |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Cannetière éléctrique** | **u** | 12 |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **cannetiere manuelle** | **u** | 30 |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Dévidoir manuel** | **u** | 30 |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Navettes** | **u** | 360 |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Ourdissoir sectionnel** | **u** | 18 |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Tables de travail** | **u** | 18 |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Ourdissoir vertical** | **u** | 3 |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **Balance** | **u** | 6 |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **Découpeuses d’échantillons** | **u** | 6 |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Tuyau à air comprimé** | **u** | 3 |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **Passe fils** | **u** | 300 |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Passettes** | **u** | 300 |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Pointes à déchiffrer** | **u** | 300 |  |  |  |  |  |  |
| **20** | **Régles plates métalliques** | **u** | 60 |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **Métres rubans** | **u** | 30 |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **Ciseaux du couturier** | **u** | 60 |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **Coupe fil** | **u** | 120 |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Tournevis americaine** | **u** | 9 |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **Tournevis plat** | **u** | 9 |  |  |  |  |  |  |
| **26** | **Clé plat** | **u** | 9 |  |  |  |  |  |  |
| **27** | **Compte fil** | **u** | 60 |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Clé pipe** | **u** | 9 |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **ciseau de finition** | **u** | 30 |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **Lime a bois** | **u** | 12 |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **Huilleur** | **u** | 30 |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **Marteau** | **u** | 12 |  |  |  |  |  |  |
| **33** | **Aiguille** | **u** | 30 |  |  |  |  |  |  |
| **MONTANT TOTAL =** | | | |  |  |  |  |  |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ………………………**

**Signature et cachet du concurrent**