**ROYAUME DU MAROC**

**MAITRE D’OUVRAGE**

**SOCIETE FONCIERE CMC S.A.**

**MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE**

**OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

**ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL**

**Dossier d’Appel d’offres**

**Ouvert sur offres de prix**

**N° 54/ 2024**

|  |
| --- |
| Objet de l’Appel d’offres :  Acquisition, installation et mise en service des équipements Agricoles destinés à la Cité des métiers et des compétences de DAKHLA réparties en lots suivants :   * Lot n°1 : Matériel pour machinisme agricole * Lot n°2 : Matériel pour Maintenance des Serres |

**MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

ACTE D'ENGAGEMENT

**A -** **Partie réservée à l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail**

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………du………………….

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements Agricoles destinés à la Cité des métiers et des compétences de DAKHLA réparties en lots suivants :

* Lot n°…… : ……………………..

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

**B - Partie réservée au concurrent**

1. **Pour les personnes physiques**

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Pour les personnes morales**

Je (1), soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société....................................................................

Adresse du domicile élu........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°.................................... (2) et (3)

N° de patente........................(2) et (3)

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

**- Montant hors Taxes Hors Droits de Douanes et Hors TVA :................ (en lettres et en chiffres)**

**- Montant des droits de douanes ……………………………… ……….. (en lettres et en chiffres)**

**- Montant total hors T.V.A.:………………..................................................(en lettres et en chiffres)**

**- Taux de la TVA…………………………………………………………(en pourcentage)**

**- Montant de la T.V.A.:……………….................................................(en lettres et en chiffres)**

**- Montant total T.V.A. comprise :..................................................................(en lettres et en chiffres)**

La Société Foncière CMC S.A. se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.................................. (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

**Fait à........................le....................**

(Signature et cachet du concurrent)

*(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :*

* mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
* *ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».*

*(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.*

**MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**DECLARATION SUR L’HONNEUR**

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements Agricoles destinés à la Cité des métiers et des compétences de DAKHLA réparties en lots suivants :

* Lot n° …… : …………………..

**A - Pour les personnes physiques**

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

**B - Pour les personnes morales**

Je, soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

**- Déclare sur l'honneur** :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que Maître d'Ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;

- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

* + - 1. *Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.*
      2. *à supprimer le cas échéant.*
      3. *Lorsque le CPS le prévoit.*
      4. *à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.*

***(\*)*** *En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.*

**Annexe :**

**Spécifications techniques des fournitures proposées par les concurrents**

**Lot N°1 : Matériel pour machinisme agricole**

*N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.*

*Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.*

*Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.*

*Les marques commerciales,  références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de* « *Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’à défaut d’autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises.  Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.*

*Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.*

*Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Items** | **Désignations et caractéristiques techniques** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |
| **1** | **Tracteur Fruitier 85-90 cv 4x4**  Puissance Moteur : 85-90 CV Boite de vitesse : mécanique 24 vitesses avant et 24 vitesses arrière synchronisées avec réducteur et super réducteur.  Prise de force mécanique : 540 tr/min Distributeurs auxiliaires : 4/2 Double effet Capacité de levage : 2600 kg min aux rotules Origine et provenance : EUROPE | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **2** | **CHISEL 7 DENTS RENFORCE à double ressorts**  Largeur de travail  : 1m 95  Nombre de dents  : 7 dents renforcée 40x40 mm  Puissance tracteur demandée : 80-90cv | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **3** | **CHARRUE 3 DISQUES REVERSIBLES HYDRAULIQUES**  Largeur de travail  : 900mm  Nombre de disques : 3 disques diamètre 710 mm  Puissance tracteur demandée : 65-75cv | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **4** | **CHARRUE 2 SOCS REVERSIBLES 12’’**  Nombre de socs : 2 SOCS 12’’  Largeur de travail  : 610 mm  Puissance tracteur demandée : 60-80cv  Retournement hydraulique | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **5** | **FRAISE ROTATIVE**  Attelage 3eme points  Prise de force 540 t/min  Transmissions latéral par chaine  Patin de control de la profondeur de travail  Largeur de travail : 1m50 à 1m81  Patins réglable pour contrôle la profondeur | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **6** | **SOUS SOULEUSE**  Nombre de dents : 3 dents  Largeur de travail : réglable : 1,2m-1,6m | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **7** | **Atomiseur 600l porté avec 2 lances et tuyaux**  Marque  : origine Europe  Modèle  : 600 la porte  Pompe  : de Marque européenne reconnue 4 piston membrane début de la pompe min 85 l/min et pression 50bar  Equipement : Système de rinçage de circuit interne + kit auto- remplissage avec 2 lances et tuyaux de 20 m. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **8** | **BROYEUR**  Largeur de travail environ : 1m60  Puissance de tracteur demande : 50 à 80 cv  Diamètre de broyage : jusqu’à 6 cm  Dispositif de broyage : marteaux | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **9** | **SEMOIR DE PRECISION MARAICHER**  Nombre de rangs : 4 rangs  Avec disques : carottes et oignon  Avec trémie fertiliseur d'engrais  Systéme de distribution pneumatique  Eléments semeurs avec disques interchangeables selon la culture | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **10** | **Formation et assistance technique pratique sur le terrain de 3 jours** |  |  |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**Lot N°1 : Matériel pour machinisme agricole**

| **Items N°** | **Désignations** | **Unité** | **(1)**  **QTE** | **(2)**  **Prix unitaire**  **HT/HDD/HTVA** | **(3)**  **Prix total HT/HDD/HTVA**  **(3) = (1) x (2)** | **(4)**  **Droits de Douanes sur (3)** | **(5)**  **Prix total**  **Hors TVA**  **(5) =(3)+(4)** | **(6)**  **TVA**  **Appliquée**  **sur (5)** | **(7)**  **Montant TTC**  **(7) = (5)+(6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Tracteur Fruitier 85-90 cv 4x4** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **CHISEL 7 DENTS RENFORCE à double ressorts** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **CHARRUE 3 DISQUES REVERSIBLES HYDRAULIQUES** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **CHARRUE 2 SOCS REVERSIBLES 12’’** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **FRAISE ROTATIVE** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **SOUS SOULEUSE** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Atomiseur 600 l porte min avec 2 lances et tuyaux** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **BROYEUR** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **SEMOIR DE PRECISION MARAICHER** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Formation et assistance technique pratique sur le terrain de 3 jours par CMC** | **J** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **MONTANT TOTAL =** | | | | |  |  |  |  |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ………………………**

* Lot N°2 : Matériel pour Maintenance des Serres

*N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.*

*Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.*

*Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.*

*Les marques commerciales,  références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de* « *Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’à défaut d’autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises.  Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.*

*Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.*

*Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».*

| **Items** | **Désignations et caractéristiques techniques** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Serre Tunnel Pédagogique Démontable**  • Surface environ : 48 m2 ;  • Largeur environ : 6 m ;  • Longueur environ : 8 m ;  • Hauteur au faitage environ : 3.5 m ;  • Hauteur du pied droit environ : 2 m ;  • Pas entre arceaux environ : 2 m ; | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **2** | **Serre Canarienne Pédagogique Démontable**  - Surface environ : 64 m2 ;  - Largeur environ : 8 m ;  - Longueur environ : 8 m ;  - Hauteur au faitage environ : 3.5 m ;  - Hauteur gouttière environ : 3 m ; | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **3** | **Serre Delta Pédagogique Démontable**  - Surface environ : 56 m2 ;  - Largeur environ : 7 m ;  - Longueur environ : 8 m ;  - Hauteur au faitage environ : 3.5 m ;  - Pas entre arceaux environ : 2 m ; | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **4** | **Prototype de serres pédagogique**   * 1 serre tunnel de dimension environ 6m² * 1 serre Delta de dimension environ 6 m² * 1 Serre Canarienne de dimension environ 9m² | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **5** | **Tenaille russe** Longueur :220 mm | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **6** | **Pince multiprises universelle**  Longueur minimum 200 mm | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **7** | **Cutter à lames interchangeables**  Rétractables Corps ABS antichoc, léger et solide  Chariot porte lame métallique  Réglage de la sortie de lame par crantage  Remplacement de la lame rapide et sans outils  Réservoir de lames intégré  Avec 10 lames de rechange | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **8** | **Pinces étaux**  Boutonnière 5 positions minimum  Gâchette pour un déblocage maîtrisé et sans à –coup  Becs largeur 17 mm minimum  Avec bout de bec articulé, s’adapte à toutes les configurations de prise | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **9** | **Paire de gants pour manutentions**  Poignets élastiqués, pour un max de protection  Ne comportent pas de couture | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **10** | **Niveau à bulle d’air**  1 semelle usinée Précision 0,75 mm/m minimum  Corps en alliage léger  Etiré revêtement par poudrage électrostatique  Fiole verticale et fiole horizontale | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **11** | **Equerre d’anglet De 250 mm± 10%** | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **12** | **Burin De 200 mm± 10%** | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **13** | **Ciseaux de qualité professionnelle**  avec manche ergonomique de longueur 200 mm min | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **14** | **Lime plate**  demi douce 250 mm, emmanchée | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **15** | **Lime demi ronde**  demi douce 200 mm minimum emmanchée | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **16** | **Marteau de mécanicien**  table de 30 mm | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **17** | **Marteaux**  1000 g minimum  Manche en bois | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **18** | **Jeu de tournevis pour vis têtes fraisées**  de diamètre de 4x100 , 5,5x100 , 6x150 et 7x150 mm | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **19** | **Jeu de 4 tournevis cruciforme pour vis**  de diamètre ± 10% de 3x75, 4,5x100, 6x125 et 8x150 mm | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **20** | **Caisse à outils 5 cases**  450 x 210 x 190 mm ± 10% | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **21** | **Lames de scie à métaux 12 dents**  longueur 300 mm | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **22** | **Monture de scie à main**  Adaptable longueur 300 mm | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **23** | **Jeu de 11 clés six pans de 2 à 12** | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **24** | **Série de forets 1 à 12 mm min** | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **25** | **MEULEUSE ANGULAIRE**  Disque Ø : 115 mm | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **26** | **MEULEUSE ANGULAIRE**  Disque Ø : 230 mm | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **27** | **Boulonneuse 18V**  Équipé d'un porte-embout hexagonal de 1/4" pour le vissage et le perçage et d'un porte-outil carré de 1/2" pour le boulonnage Avec batterie rechargeable | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **28** | **Adaptateur de mandrin de perçage à clé́ 1/4''** | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **29** | **Jeu de douilles qualité professionnelle à entraînement carré 1/2" femelle** | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **30** | **Embouts de vissage :**  qualité extra-dure emmanchement hexagonal 49mm min | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **31** | **Jeux de clé pipe 8-19mm 8 pcs** | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **32** | **Série clés mixte 8-19mm 8 pcs** | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **33** | **Etau de tables 150 mm**  Ouverture de la mâchoire : 80mm Hauteur de la mâchoire :110 mm | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **34** | **Barre à mine avec pelle**  Longueur :1750 m min Diam. 20 mm min | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **35** | **Tire fort 2 tonnes - câble en acier** | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **36** | **Cintreuse électrique avec 2 galets entraineurs**  Capacité max. de cintrage tube: 60x2 mm | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **37** | **Formation pratique sur le montage et maintenance des serres** |  |  |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**Lot N°2 : Matériel pour Maintenance des Serres**

| **Items N°** | **Désignations** | **Unité** | **(1)**  **QTE** | **(2)**  **Prix unitaire**  **HT/HDD/HTVA** | **(3)**  **Prix total HT/HDD/HTVA**  **(3) = (1) x (2)** | **(4)**  **Droits de Douanes sur (3)** | **(5)**  **Prix total**  **Hors TVA**  **(5) =(3)+(4)** | **(6)**  **TVA**  **Appliquée**  **sur (5)** | **(7)**  **Montant TTC**  **(7) = (5)+(6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Serre Tunnel Pédagogique Démontable** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Serre Canarienne Pédagogique Démontable** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Serre Deltae Pédagogique Démontable** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Prototype de serres pédagogique** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Tenaille russe** | **U** | **20** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Pince multiprises universelle** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Cutter à lames interchangeables** | **U** | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Pinces étaux** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Paire de gants pour manutentions** | **U** | **30** |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Niveau à bulle d’air** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Equerre d’anglet De 250 mm± 10%** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Burin De 200 mm± 10%** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Ciseaux de qualité professionnelle** | **U** | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **Lime plate** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **Lime demi ronde** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Marteau de mécanicien** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **Marteaux** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Jeu de tournevis pour vis têtes fraisées** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Jeu de 4 tournevis cruciforme pour vis** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **20** | **Caisse à outils 5 cases** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **Lames de scie à métaux 12 dents** | **U** | **50** |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **Monture de scie à main** | **U** | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **Jeu de 11 clés six pans de 2 à 12** | **U** | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Série de forets 1 à 12 mm min** | **U** | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **MEULEUSE ANGULAIRE** | **U** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **26** | **MEULEUSE ANGULAIRE** | **U** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **27** | **Boulonneuse 18V** | **U** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Adaptateur de mandrin de perçage à clé́ 1/4''** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **Jeu de douilles qualité professionnelle à entraînement carré 1/2" femelle** | **U** | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **Embouts de vissage :** | **U** | **50** |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **Jeux de clé pipe 8-19mm 8 pcs** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **Série clés mixte 8-19mm 8 pcs** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **33** | **Etau de tables 150 mm** | **U** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **34** | **Barre à mine avec pelle** | **U** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **35** | **Tire fort 2 tonnes - câble en acier** | **U** | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **36** | **Cintreuse électrique avec 2 galets entraineurs** | **U** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **37** | **Formation pratique sur le montage et maintenance des serres** | **J** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **MONTANT TOTAL =** | | | | |  |  |  |  |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ………………………**