**ROYAUME DU MAROC**

**MAITRE D’OUVRAGE**

**SOCIETE FONCIERE CMC S.A.**

**MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE**

**OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

**ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL**

**Dossier d’Appel d’offres**

**Ouvert sur offres de prix**

**N° 97 / 2022**

|  |
| --- |
| Objet de l’Appel d’offres :  Acquisition, installation et mise en service des équipements Agricoles destinés aux Cités des métiers et des compétences réparties en lots suivants :   * LOT N°1 : Matériel pour machinisme agricole grandes cultures * LOT N°2 : équipements de machinisme agricole/arboriculture et travail de sol |

**MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

ACTE D'ENGAGEMENT

**A -** **Partie réservée à l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail**

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………du………………….

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements Agricoles destinés aux Cités des métiers et des compétences réparties en lots suivants :

**Lot N°** : …………………………………………………………

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

**B - Partie réservée au concurrent**

1. **Pour les personnes physiques**

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. **Pour les personnes morales**

Je (1), soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société....................................................................

Adresse du domicile élu........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°.................................... (2) et (3)

N° de patente........................(2) et (3)

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

**- Montant hors Taxes Hors Droits de Douanes et Hors TVA :................ (en lettres et en chiffres)**

**- Montant des droits de douanes ……………………………… ……….. (en lettres et en chiffres)**

**- Montant total hors T.V.A.:………………..................................................(en lettres et en chiffres)**

**- Taux de la TVA…………………………………………………………(en pourcentage)**

**- Montant de la T.V.A.:……………….................................................(en lettres et en chiffres)**

**- Montant total T.V.A. comprise :..................................................................(en lettres et en chiffres)**

La Société Foncière CMC S.A. se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.................................. (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

**Fait à........................le....................**

(Signature et cachet du concurrent)

*(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :*

* mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
* *ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».*

*(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.*

**MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**DECLARATION SUR L’HONNEUR**

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements Agricoles destinés aux Cités des métiers et des compétences réparties en lots suivants :

Lot N° : …………………………………………………………

**A - Pour les personnes physiques**

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

**B - Pour les personnes morales**

Je, soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

**- Déclare sur l'honneur** :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que Maître d'Ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;

- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

* + - 1. *Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.*
      2. *à supprimer le cas échéant.*
      3. *Lorsque le CPS le prévoit.*
      4. *à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.*

***(\*)*** *En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.*

**Annexe :**

**Spécifications techniques des fournitures proposées par les concurrents**

**LOT N°1 : Matériel pour machinisme agricole grandes cultures**

| **Items** | **Désignations et caractéristiques techniques** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Tracteur grandes cultures 91-95 cv 4x4**  Cabine climatisée  Tracteur doit être totalement mécanique  Motorisation : quatre cylindres d’origine connue à l’échelle nationale et dont les pièces de rechange sont disponibles sur le marché marocain  Norme de dépollution : minimum Euro 3 ou Tier 3 (à délivrer le PV d’homologation obligatoire)  Puissance nominal : 93cv  Boite de vitesse  : synchronisées  Prise de force arrière : 540 et 540 E  Distributeurs auxiliaires : 4/2  Arceau de sécurité arrière  Contre poids avant et arrière  Capacité de levage arrière 4000 kg aux rotules  Garantie 2 ans. | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **2** | **STUBLE PLOW LOURD 14 DISQUES à roulements**  Largeur de travail  : 1m96  Séparation entre les disques 280 mm  Diamètre de l’arbre : 40mm  Nombre de disques  : 14 disques crénelés  Diamètre de disques 710mm  Puissance tracteur demandée : 80-90cv  Min 4 paliers double roulement  D’origine européenne de préférence | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **3** | **CUTI-CHISEL 11 DENTS à ressorts inclinés**  Largeur de travail  : 2m85  Nombre de dents  : 11 dents renforcée 30x30 mm  Socs pattes de canards grands  Puissance tracteur demandée : 80-90cv | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **4** | **EPANDEUR D’ENGRAIS 1000**  Capacité : 1000 l  Largeur d’épandage : 18 m  Double disques d’épandage inox | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **5** | **CHISEL 7 DENTS RENFORCE à double ressorts**  Largeur de travail  : 1m 95  Nombre de dents  : 7 dents renforcée 40x40 mm  Puissance tracteur demandée : 80-90cv | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **6** | **VEBROCULTEUR REPLIABLE 3.5M**  Largeur de travail  : 3m50  Nombre de dents  : 22 dents pattes de canard  3 rangées de dents  Puissance tracteur demandée : 65-70cv | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **7** | **Rouleau lisse 3m**  Largeur de travail  : 3m  Puissance tracteur demandée : 65-70cv | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **8** | **CHARRUE 3 DISQUES REVERSIBLES HYDRAULIQUES**  Largeur de travail  : 900mm  Nombre de disques : 3 disques diamètre 710 mm  Puissance tracteur demandée : 65-75cv | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **9** | **CHARRUE 2 SOCS REVERSIBLES 12’’**  Nombre de socs : 2 SOCS 12’’  Largeur de travail  : 610 mm  Puissance tracteur demandée : 60-80cv  Retournement hydraulique | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **10** | **PULVERISATEUR 600 L HP POMPE 4 PISTONS**  Modèle  : 600l porte  Pompe  : de Marque européenne reconnue 4 piston membrane début de la Rampe : 12m galvanisée à chaud  pompe min 95 l/min et pression 50bar  Equipement : Système de rinçage de circuit interne + kit auto- remplissage  - Commande à Distance  Marque  : origine Europe | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **11** | **TARIERE**  Déplorable  Le boitier doit être de haute qualité de préférence de la marque BONDIOLI COMER ou équivalent  Equipé de vrilles 30 et 45 mm  Marque  : origine Europe | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **12** | **HERSE ROTATIVES**  Attelage 3eme points  Largeur de travail 3 m  14 rotors  Deux lames par rotor  Marque  : origine Europe | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **13** | **Formation et assistance technique pratique sur le terrain de 3 jours par CMC**  **avec un guide de déroulement du travail pratique par le matériel "Impression de 10 Guides par site"** |  |  |
| **Pour l’ensemble des articles du lot n° 1** : Le fournisseur doit fournir un présentoir du matériel sur pied incliné en inox avec affichage sur plexiglass contenant la photo du matériel et ses utilisations agricoles ainsi que la fiche de sécurité de chaque équipement. | | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**Lot N°1 : Matériel pour machinisme agricole grandes cultures**

| **Items N°** | **Désignations** | **Unité** | **(1)**  **QTE** | **(2)**  **Prix unitaire**  **HT/HDD/HTVA** | **(3)**  **Prix total HT/HDD/HTVA**  **(3) = (1) x (2)** | **(4)**  **Droits de Douanes sur (3)** | **(5)**  **Prix total**  **Hors TVA**  **(5) =(3)+(4)** | **(6)**  **TVA**  **Appliquée**  **sur (5)** | **(7)**  **Montant TTC**  **(7) = (5)+(6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Tracteur grandes cultures 91-95 cv 4x4** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **STUBLE PLOW LOURD 14 DISQUES à roulements** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **CUTI-CHISEL 11 DENTS à ressorts inclinés** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **EPANDEUR D’ENGRAIS 1000** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **CHISEL 7 DENTS RENFORCE à double ressorts** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **VEBROCULTEUR REPLIABLE 3.5M** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Rouleau lisse 3m** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **CHARRUE 3 DISQUES REVERSIBLES HYDRAULIQUES** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **CHARRUE 2 SOCS REVERSIBLES 12’’** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **PULVERISATEUR 600 L HP POMPE 4 PISTONS** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **TARIERE** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **HERSE ROTATIVES** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Formation et assistance technique pratique sur le terrain de 3 jours par CMC**  **avec un guide de déroulement du travail pratique par le matériel "Impression de 10 Guides par site"** | **J** | **15** |  |  |  |  |  |  |
| **MONTANT TOTAL =** | | | | |  |  |  |  |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ………………………**

**LOT N°2 : équipements de machinisme agricole/arboriculture et travail de sol**

| **Items** | **Désignations et caractéristiques techniques** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **CULTIVATEUR CANADIEN 7 DENTS 27X27**  Largeur de travail  : 1m76  Nombre de dents  : 7 dents patte de canard de qualité  Adapté à un tracteur fruitier 50 cv  Equipe de roues de réglage de la profondeur de travail  Origine et provenance  : de préférence Europe | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **2** | **SOUS SOULEUR**  Nombre de dents  : 3 dents  Largeur de travail : réglable 1m- 1.60m | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **3** | **BUTEUSE NIVELEUSE HYDRAULIQUE**  Largeur de travail : 2m01  Lame en plaque d’acier Hardox, remplaçable.  Régulation hydraulique de l’angle de la lame | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **4** | **PULVERISATEUR 600 L HP POMPE 4 PISTONS**  Marque  : origine d'europe  Modèle  : 600 P9 E  Rampe : 12m galvanisée à chaud  Pompe : COMET APS96-50 bar 4 Pistons ou équivalent  Equipements :- Système de rinçage de circuit interne + kit auto-remplissage  - Commande à Distance | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **5** | **RAMPE DE DESHERBAGE**  RAMPE DE DESHERBAGE DES PIEDS DES ARBRES HYDRAULIQUE a largeur de travail variable 3a 5 m  Pour l’application des herbicide au alentour des pieds des arbres avec possibilité de régler hydrauliquement la hauteur, la largeur, et l’inclination  Deux vérins pour la régulation de la largeur de travail  Deux vérins pour la régulation de l’inclination  Un vérin pour la régulation de la hauteur | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **6** | **FRAISE ROTATIVE**  Attelage 3eme points  Prise de force 540 t/min  Transmissions latéral par chaine  Patin de control de la profondeur de travail  Largeur de travail : 1m50 à 1m81  Patins réglable pour contrôle la profondeur | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **7** | **BROYEUR DE BOIS DE TAILLE TGA 1m60**  Largeur de travail : 1m61  Puissance de tracteur demande : 50 à 80 cv  Diamètre de broyage : jusqu’à 6 cm  Dispositif de broyage : marteaux | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **8** | **Tracteur fruitier 50 cv 4x4**  Tracteur doit être totalement mécanique  Motorisation : trois cylindres d’origine connue à l’échelle nationale et dont les pièces de rechange sont disponibles sur le marché marocain  Norme de dépollution : minimum Euro 3 ou Tier 3 (à délivrer le PV d’homologation)  Puissance nominal : 50 cv  Boite de vitesse  : synchronisées  Prise de force arrière : 540 tr/min  Distributeurs auxiliaires : 4/2  Arceau de sécurité avant  Contre poids avant et arrière  Garantie 2 ans | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **9** | **Atomiseur 600 l porte**  Marque  : origine Europe  Modèle  : 600 la porte  Pompe  : de Marque européenne reconnue 4 piston membrane début de la pompe min 95 l/min et pression 50bar  Equipement : Système de rinçage de circuit interne + kit auto- remplissage | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **10** | **REMORQUE SIMPLE 5 TONNES**  Capacité : 5 TONNES  Dimensions : 4 x 2m  Type de ridelles : Amovibles  Nombre de roues : 4 roues, 2 essieux | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **11** | **CITERNE A EAU 2000L**  Capacité : 2 TONNES  Poids environ : 570 kg  Nombre de roues : 2 roues, 1 essieux | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **12** | **CITERNE A GASOIL 430L**  Capacité : 430 litres  Cuve en plastique simple paroi, 1180x860x910 mm  Avec pompe 12V, max 50l/min  Pistolet automatique avec interrupteur marche/arrêt et flexible de 4m  Couvercle verrouillable | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **13** | **CHARGEUR FRONTAL POUR TRACTEUR FRUITIER**  Hauteur max au centre de la benne : 2m50  Benne à terre : 1m50  Commande hydraulique | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **14** | **BINEUSE 4 RANGS**  Nombre de rangs : 4 rangs  Avec trémie fertiliseur d'engrais  Largeur entre ligne réglable selon la culture | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **15** | **SEMOIR DE PRECISION MARAICHER**  Nombre de rangs : 4 rangs  Avec disques : carottes et oignon  Avec trémie fertiliseur d'engrais  Systéme de distribution pneumatique  Eléments semeurs avec disques interchangeables selon la culture | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **16** | **Formation et assistance technique pratique sur le terrain de 2 jours par CMC**  **avec un guide de déroulement du travail pratique par le matériel "Impression de 10 Guides par site"** | **Marque :**  **Référence :**  **Caractéristique proposée :** |  |
| **Pour l’ensemble des articles du lot n° 2**  : Le fournisseur doit fournir un présentoir du matériel sur pied incliné en inox avec affichage sur plexiglass contenant la photo du matériel et ses utilisations agricoles ainsi que la fiche de sécurité de chaque équipement. | |  |  |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**Lot N°2 : équipements de machinisme agricole/arboriculture et travail de sol**

| **Items N°** | **Désignations** | **Unité** | **(1)**  **QTE** | **(2)**  **Prix unitaire**  **HT/HDD/HTVA** | **(3)**  **Prix total HT/HDD/HTVA**  **(3) = (1) x (2)** | **(4)**  **Droits de Douanes sur (3)** | **(5)**  **Prix total**  **Hors TVA**  **(5) =(3)+(4)** | **(6)**  **TVA**  **Appliquée**  **sur (5)** | **(7)**  **Montant TTC**  **(7) = (5)+(6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **CULTIVATEUR CANADIEN 7 DENTS 27X27** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **SOUS SOULEUR** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **BUTEUSE NIVELEUSE HYDRAULIQUE** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **PULVERISATEUR 600 L HP POMPE 4 PISTONS** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **RAMPE DE DESHERBAGE** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **FRAISE ROTATIVE** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **BROYEUR DE BOIS DE TAILLE TGA 1m60** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Tracteur fruitier 50 cv 4x4** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Atomiseur 600 l porte** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **REMORQUE SIMPLE 5 TONNES** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **CITERNE A EAU 2000L** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **CITERNE A GASOIL 430L** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **CHARGEUR FRONTAL POUR TRACTEUR FRUITIER** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **BINEUSE 4 RANGS** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **SEMOIR DE PRECISION MARAICHER** | **U** | **5** |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Formation et assistance technique pratique sur le terrain de 2 jours par CMC**  **avec un guide de déroulement du travail pratique par le matériel "Impression de 10 Guides par site"** | **J** | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **MONTANT TOTAL =** | | | | |  |  |  |  |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ……………………… le ………………………**