****

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| ***Office de la Formation Professionnelle***  ***et de la Promotion du Travail*** |

**Dossier d’Appel**

***d’Offres***

***Ouvert sur offres de prix***

***N° 78 / 2022***

|  |
| --- |
| ***Financement :***  ***Projet de l’O.F.P.P.T et hors Coopération*** |

|  |
| --- |
| **Objet : l’acquisition de matière d’œuvre et petit outillage pour le secteur génie électrique destinés aux Unités Mobiles de Formation, répartis en lots suivants :**   * **Lot N°01 : Matière d’œuvre électrique** * **Lot N°02 : Petit Outillage** |

**MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

## ACTE D'ENGAGEMENT

**A -** **Partie réservée à l**'**Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail**

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°........../2022 du ....../......./2022

**Objet : l’acquisition de matière d’œuvre et petit outillage pour le secteur génie électrique destinés aux Unités Mobiles de Formation, répartis en lots suivants :**

* **Lot N°…….. : ……………………………………………….**

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (O.F.P.P.T).

**B - Partie réservée au concurrent**

a) Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société....................................................................

Adresse du domicile élu........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le N°................................. (2) et (3)

N° de patente........................(2) et (3)

N° d’identification fiscale………………………………………………….

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) Remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) M'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

Montant total hors T.V.A. :……………….............................................(en lettres et en chiffres)

Taux de la TVA…………………………………………………….………(en pourcentage)

Montant de la T.V.A. :………………....................................................(en lettres et en chiffres)

Montant total T.V.A. comprise :...........................................................(en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..................................(localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro……………………………………

**Fait à........................le....................**

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

* mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
* ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles

**MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**DECLARATION SUR L’HONNEUR (\*)**

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix N°……/2022 du .…/…../2022

**Objet : l’acquisition de matière d’œuvre et petit outillage pour le secteur génie électrique destinés aux Unités Mobiles de Formation, répartis en lots suivants :**

* **Lot N°……………. : …………………………………………………….**

**A - Pour les personnes physiques**

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de..........................................(localité) sous le n° ....................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) ouvert après de ………………………..

Identifiant commun de l’Entreprise : n° ………. (ICE)

**B - Pour les personnes morales**

Je, soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert après de ………………………..

Identifiant commun de l’Entreprise : n° ………. (ICE)

**- Déclare sur l'honneur** :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du Règlement des Marché de l’O.F.P.P.T approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014);

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du Règlement des Marchés de l’O.F.P.P.T ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitre d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l’O.F.P.P.T.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’O.F.P.P.T, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

* + - 1. *Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.*
      2. *À supprimer le cas échéant.*
      3. *Lorsque le CPS le prévoit.*
      4. *À prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’O.F.P.P.T.*

***(\*)*** *En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.*

**Annexe :**

* **Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour les lots N°01 et N°02**
* **Bordereau des prix – détail estimatif**
* **Lot N°01 : Matière d’œuvre électrique**

N.B : Les soumissionnaires sont invités à remplir la case « Proposition du soumissionnaire » en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

* Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non conforme.
* Les colonnes « Désignation et caractéristiques techniques » et « Appréciation de l’administration » ne doivent pas être renseignées ou modifiées
* Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque Item les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.
* Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignés d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| **Item N°** | **Désignation et caractéristiques techniques** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fusible à cartouche 10x38 15 A | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 2 | Fusible à cartouche 10x38 25 A | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 3 | Câble (2P + T) 2,5 mm² | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 4 | Câble (3P + T) 2,5 mm² | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 5 | Câble (3P +N+ T) 2,5 mm² | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 6 | Conducteur rigide 1,5 mm² | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 7 | Conducteur rigide 2,5 mm² | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 8 | Conducteur souple 1,5 mm² | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 9 | Conducteur souple 2,5 mm² | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 10 | Barrettes de raccordement cap 10 mm² | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 11 | Barrettes de raccordement cap 16mm² | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 12 | Barrettes de raccordement cap 4 mm² | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 13 | Barrettes de raccordement cap 8mm² | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 14 | Boîte de dérivation ronde en plastique D 60 mm | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 15 | Boîte de dérivation PVC 100 x 100 mm | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 16 | Boîte de dérivation carrée 80 x 80 | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 17 | Ruban isolant | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 18 | Conduit PVC IRO N° 11 (barre de 2 mètre) | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 19 | Coude 90° IRO N° 11 | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 20 | Té en plastique pour tube IRO N° 11 | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 21 | Té en plastique pour tube IRO N° 13 | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 22 | Tube isolant flexible D11 (barre de 2 mètre) | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 23 | Coude 90° FF Plastique pour tube flexible D11 | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 24 | Moulure 30x10 mm (barre de 2 mètre) | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 25 | Goulotte PVC de 30x25 mm (barre de 2 mètre) | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 26 | Collier Atlas D 16 mm avec pattes à vis | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 27 | Collier Atlas D 18 mm avec pattes à vis | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 28 | Collier Atlas D 28 mm avec pattes à vis | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 29 | Disjoncteur bipolaire 220 V, 10 A | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 30 | Disjoncteur différentiel monophasé 220 V, 10 à 30 A, 300 mA | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 31 | Disjoncteur différentiel triphasé 220V/380V, 60 A, 300 mA | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 32 | Disjoncteur magnétothermique modulaire 16 A | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 33 | Disjoncteur magnétothermique modulaire 32A | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 34 | Disjoncteur tetrapolaire magnéto-thermique 220V/380V, 25A (fixation sur rail) | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 35 | Interrupteur va-et-vient | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 36 | Interrupteur double allumage saillant en plast | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 37 | Interrupteur double va et vient plexo étanche 10 A-220 V | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 38 | Interrupteur simple allumage | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 39 | Bouton poussoir unipolaire apparent flexo - étanche | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 40 | Prise de courant 2P + T apparent | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 41 | Boîte rectangulaire 180 mm x 140 mm | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 42 | Télérupteur bipolaire 220 V, 10 A (fixation sur rail Oméga) | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 43 | Minuterie modulaire 220 V, 16 A (fixation sur rail Oméga) | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 44 | Sonnerie 220 V | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 45 | Rosace en plastique pour douille B22 (droit) | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 46 | Rail DIN | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 47 | Lampe à incandescence E27-220V-100W | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 48 | Lampe B22 / 240 V | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 49 | Douille B22 | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 50 | Douille E27 | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 51 | Réglette complète pour tube fluorescent avec starter | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 52 | Réglette complète pour tube fluorescent instantané | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 53 | Tube fluorescent 40 W à allumage par stater | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 54 | Tube fluorescent 40 W à allumage instantané | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 55 | Starter pour tube fluorescent | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 56 | Ballaste pour tube fluorescent à starter | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 57 | Ballaste pour tube fluorescent à allumage instantané | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 58 | Gâche électrique 12V + transfo 220V/12V | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 59 | Bloc de contacts auxiliaires instantané 2F + 2O | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 60 | Bloc de contacts auxiliaires instantané 1F + 1O | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 61 | Bloc de contacts temporisés au repos | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 62 | Bloc de contacts temporisés au travail | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 63 | Boîte à deux boutons-poussoirs MA – AR | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 64 | Boîte à trois boutons-poussoirs MA – AR – MA | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 65 | Cosse pour conducteur 1,5 mm² | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 66 | Cosse pour conducteur 2,5 mm² | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 67 | Lampe de signalisation 24 V ; 15 W | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 68 | Lampe de signalisation avec support 12 V | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 69 | Transformateur 220V / 24 V | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 70 | Sectionneur porte - fusible | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 71 | Contacteur tripolaire bobine 220V ; 50Hz | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 72 | Relais thermique pour moteur | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 73 | Transformateur 220V / 24 V avec prise médiane | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 74 | Commutateur deux positions | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 75 | Commutateur trois positions | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 76 | Capteur de position « fin de course » électrique | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 77 | Vis et écrou M4 x 30 | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 78 | Cheville en plastique D 10 | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 79 | Cheville en plastique D 8 | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 80 | Collier Colson 3,5 x 140 mm | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 81 | Bloc de jonction fixe sur rail Oméga | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 82 | Goulotte perforée en PVC 60 x 42 mm | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 83 | Colle pour tube PVC | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 84 | Câble multiconducteur 5 paires pour interphone | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 85 | Interrupteur tetrapolaire combiné 220 V / 380 V, 25 A | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 86 | Sectionneur porte – fusible à cartouche tetrapolaire 20 A | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 87 | Contacteur tetrapolaire 220V ; 50Hz | Marque :  Caractéristique proposée : |  |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**AO N° ….../2022**

**L’acquisition de matière d’œuvre et petit outillage pour le secteur génie électrique destinés aux Unités Mobiles de Formation, répartis en lots suivants :**

* **Lot N°01 : Matière d’œuvre électrique**

| **Item N°** | **Désignation** | **Unité** | **Qté** | **Prix Unitaire HTVA en chiffre** | **Prix Total HTVA en chiffre** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fusible à cartouche 15 A | U | 36 |  |  |
| 2 | Fusible à cartouche 25 A | U | 36 |  |  |
| 3 | Câble (2P + T) | ml | 600 |  |  |
| 4 | Câble (3P + T) | ml | 600 |  |  |
| 5 | Câble (3P +N+ T) | ml | 600 |  |  |
| 6 | Conducteur rigide 1,5 mm² | ml | 1200 |  |  |
| 7 | Conducteur rigide 2,5 mm² | ml | 1200 |  |  |
| 8 | Conducteur souple 1,5 mm² | ml | 3000 |  |  |
| 9 | Conducteur souple 2,5 mm² | ml | 1800 |  |  |
| 10 | Barrettes de raccordement cap 10 mm² | U | 60 |  |  |
| 11 | Barrettes de raccordement cap 16mm² | U | 60 |  |  |
| 12 | Barrettes de raccordement cap 4 mm² | U | 60 |  |  |
| 13 | Barrettes de raccordement cap 8mm² | U | 60 |  |  |
| 14 | Boîte de dérivation ronde en plastique | U | 120 |  |  |
| 15 | Boîte de dérivation PVC | U | 120 |  |  |
| 16 | Boîte de dérivation carrée | U | 120 |  |  |
| 17 | Ruban isolant | U | 60 |  |  |
| 18 | Conduit PVC | U | 60 |  |  |
| 19 | Coude 90° | U | 240 |  |  |
| 20 | Té en plastique pour tube IRO N° 11 | U | 240 |  |  |
| 21 | Té en plastique pour tube IRO N° 13 | U | 240 |  |  |
| 22 | Tube isolant flexible | ml | 60 |  |  |
| 23 | Coude 90° FF Plastique pour tube flexible | U | 120 |  |  |
| 24 | Moulure | ml | 60 |  |  |
| 25 | Goulotte PVC | ml | 60 |  |  |
| 26 | Collier Atlas D 16 mm avec pattes à vis | U | 600 |  |  |
| 27 | Collier Atlas D 18 mm avec pattes à vis | U | 600 |  |  |
| 28 | Collier Atlas D 28 mm avec pattes à vis | U | 600 |  |  |
| 29 | Disjoncteur bipolaire | U | 120 |  |  |
| 30 | Disjoncteur différentiel monophasé | U | 120 |  |  |
| 31 | Disjoncteur différentiel triphasé | U | 120 |  |  |
| 32 | Disjoncteur magnétothermique modulaire 16 A | U | 120 |  |  |
| 33 | Disjoncteur magnétothermique modulaire 32A | U | 120 |  |  |
| 34 | Disjoncteur tetrapolaire magnéto-thermique | U | 120 |  |  |
| 35 | Interrupteur va-et-vient | U | 120 |  |  |
| 36 | Interrupteur double allumage saillant en plast | U | 120 |  |  |
| 37 | Interrupteur double va et vient plexo étanche | U | 120 |  |  |
| 38 | Interrupteur simple allumage | U | 120 |  |  |
| 39 | Bouton poussoir unipolaire apparent flexo - étanche | U | 120 |  |  |
| 40 | Prise de courant | U | 120 |  |  |
| 41 | Boîte rectangulaire | U | 120 |  |  |
| 42 | Télérupteur bipolaire | U | 120 |  |  |
| 43 | Minuterie modulaire | U | 120 |  |  |
| 44 | Sonnerie | U | 120 |  |  |
| 45 | Rosace en plastique pour douille | U | 120 |  |  |
| 46 | Rail DIN | ml | 120 |  |  |
| 47 | Lampe à incandescence | U | 120 |  |  |
| 48 | Lampe B22 | U | 120 |  |  |
| 49 | Douille B22 | U | 120 |  |  |
| 50 | Douille E27 | U | 120 |  |  |
| 51 | Réglette complète pour tube fluorescent avec starter | U | 60 |  |  |
| 52 | Réglette complète pour tube fluorescent instantané | U | 60 |  |  |
| 53 | Tube fluorescent 40 W à allumage par stater | U | 60 |  |  |
| 54 | Tube fluorescent 40 W à allumage instantané | U | 60 |  |  |
| 55 | Starter pour tube fluorescent | U | 60 |  |  |
| 56 | Ballaste pour tube fluorescent à starter | U | 60 |  |  |
| 57 | Ballaste pour tube fluorescent à allumage instantané | U | 60 |  |  |
| 58 | Gâche électrique 12V + transfo 220V/12V | U | 60 |  |  |
| 59 | Bloc de contacts auxiliaires instantané 2F + 2O | U | 120 |  |  |
| 60 | Bloc de contacts auxiliaires instantané 1F + 1O | U | 120 |  |  |
| 61 | Bloc de contacts temporisés au repos | U | 120 |  |  |
| 62 | Bloc de contacts temporisés au travail | U | 120 |  |  |
| 63 | Boîte à deux boutons-poussoirs MA – AR | U | 120 |  |  |
| 64 | Boîte à trois boutons-poussoirs MA – AR – MA | U | 120 |  |  |
| 65 | Cosse pour conducteur 1,5 mm² | U | 600 |  |  |
| 66 | Cosse pour conducteur 2,5 mm² | U | 600 |  |  |
| 67 | Lampe de signalisation 24 V ; 15 W | U | 120 |  |  |
| 68 | Lampe de signalisation avec support 12 V | U | 120 |  |  |
| 69 | Transformateur | U | 60 |  |  |
| 70 | Sectionneur porte - fusible | U | 120 |  |  |
| 71 | Contacteur tripolaire bobine | U | 120 |  |  |
| 72 | Relais thermique pour moteur | U | 60 |  |  |
| 73 | Transformateur 220V / 24 V avec prise médiane | U | 30 |  |  |
| 74 | Commutateur deux positions | U | 60 |  |  |
| 75 | Commutateur trois positions | U | 60 |  |  |
| 76 | Capteur de position « fin de course » électrique | U | 60 |  |  |
| 77 | Vis et écrou M4 x 30 | U | 600 |  |  |
| 78 | Cheville en plastique D 10 | U | 300 |  |  |
| 79 | Cheville en plastique D 8 | U | 300 |  |  |
| 80 | Collier Colson | U | 600 |  |  |
| 81 | Bloc de jonction fixe sur rail Oméga | U | 600 |  |  |
| 82 | Goulotte perforée en PVC | ml | 60 |  |  |
| 83 | Colle pour tube PVC | U | 30 |  |  |
| 84 | Câble multiconducteur 5 paires pour interphone | ml | 180 |  |  |
| 85 | Interrupteur tetrapolaire combiné | U | 30 |  |  |
| 86 | Sectionneur porte – fusible à cartouche tetrapolaire 20 A | U | 30 |  |  |
| 87 | Contacteur tetrapolaire | U | 90 |  |  |
| **TOTAL HTVA (MAD)** | | | | |  |
| **TVA (Taux …..%) (MAD)** | | | | |  |
| **TOTAL TTC (MAD)** | | | | |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ………………… le …………………**

**Signature et cachet du concurrent**

* **Lot N°02 : Petit outillage**

N.B : Les soumissionnaires sont invités à remplir la case « Proposition du soumissionnaire » en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

* Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non conforme.
* Les colonnes « Désignation et caractéristiques techniques » et « Appréciation de l’administration » ne doivent pas être renseignées ou modifiées
* Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque Item les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.
* Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignés d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| **Item N°** | **Désignation et caractéristiques techniques** | **Proposition du soumissionnaire** | **Appréciation de l’administration** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marteau 0,300 kg | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 2 | Burin plat | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 3 | Burin pointu | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 4 | Pointeaux de différents diamètres de la pointe (au moins trois) | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 5 | Jeu de 6 tournevis 3,5x75; 3,5x100, 5,5x150; 6,5x125; 8x150; 10x200 (pour électricien, vis en fente, isolé) | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 6 | Jeu de tournevis cruciforme « Phillips » | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 7 | Pince universelle chromée et isolée 200 mm | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 8 | Pince coupante 140 mm | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 9 | Pince à dénuder 170 mm largeur du bec 8 mm | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 10 | Pince à bec rond chromée et isolée Æ 4 mm longueur 170 mm | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 11 | Pince plate chromée et isolée 200 mm | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 12 | Pince à sertir les cosses | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 13 | Pince pour collier Colson (sachet comprenant 1 couteau, 1 axe, 1 cerclip) | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 14 | Lime plate simple taille demi-douce 200 mm | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 15 | Lime plate simple taille douce 200 mm | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 16 | Lime ronde simple taille demi-douce 200 mm | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 17 | Lime ronde simple taille douce 200 mm | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 18 | Lime demi-ronde simple taille demi-douce 200 mm | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 19 | Lime demi-ronde simple taille douce 200 mm | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 20 | Lime triangulaire simple taille demi-douce 200 mm | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 21 | Lime triangulaire simple traille douce 200 mm | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 22 | Ciseau d'électricien | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 23 | Fer à souder 220 V, 500 W | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 24 | Caisse à outils de 5 caisses 450 mm x 210 mm x 190 mm | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 25 | Couteau d’électricien | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 26 | Mètre à ruban 2 ou 3 m | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 27 | Scie à métaux | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 28 | Coupe tube plastique | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 29 | Cintreuse à vis avec un jeu de sabot (9 – 11 – 13 – 16 – 21) | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 30 | Etau d’établi mors 125 mm ouverture maximale 100 mm | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 31 | Jeu de clés plates (de 6 à 13) | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 32 | Jeu de clés pipes (de 6 à 13) | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 33 | Perceuse portative électrique 220 V, 500 W, 13 mm | Marque :  Caractéristique proposée : |  |
| 34 | Jeux Clés à six pans | Marque :  Caractéristique proposée : |  |

**BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF**

**AO N° ….../2022**

**L’acquisition de matière d’œuvre et petit outillage pour le secteur génie électrique destinés aux Unités Mobiles de Formation, répartis en lots suivants :**

* **Lot N°02 : Petit outillage**

| **Item N°** | **Désignation** | **Unité** | **Qté** | **Prix Unitaire HTVA en chiffre** | **Prix Total HTVA en chiffre** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marteau | U | 120 |  |  |
| 2 | Burin plat | U | 120 |  |  |
| 3 | Burin pointu | U | 120 |  |  |
| 4 | Pointeaux de différents diamètres de la pointe | U | 120 |  |  |
| 5 | Jeu de 6 tournevis | U | 120 |  |  |
| 6 | Jeu de tournevis cruciforme « Phillips » | U | 120 |  |  |
| 7 | Pince universelle chromée et isolée | U | 120 |  |  |
| 8 | Pince coupante | U | 120 |  |  |
| 9 | Pince à dénuder | U | 120 |  |  |
| 10 | Pince à bec rond chromée et isolée | U | 120 |  |  |
| 11 | Pince plate chromée et isolée | U | 120 |  |  |
| 12 | Pince à sertir les cosses | U | 120 |  |  |
| 13 | Pince pour collier Colson | U | 120 |  |  |
| 14 | Lime plate simple taille demi-douce | U | 60 |  |  |
| 15 | Lime plate simple taille douce | U | 60 |  |  |
| 16 | Lime ronde simple taille demi-douce | U | 60 |  |  |
| 17 | Lime ronde simple taille douce | U | 60 |  |  |
| 18 | Lime demi-ronde simple taille demi-douce | U | 60 |  |  |
| 19 | Lime demi-ronde simple taille douce | U | 60 |  |  |
| 20 | Lime triangulaire simple taille demi-douce | U | 60 |  |  |
| 21 | Lime triangulaire simple traille douce | U | 60 |  |  |
| 22 | Ciseau d'électricien | U | 120 |  |  |
| 23 | Fer à souder | U | 30 |  |  |
| 24 | Caisse à outils de 5 caisses | U | 60 |  |  |
| 25 | Couteau d’électricien | U | 120 |  |  |
| 26 | Mètre à ruban | U | 120 |  |  |
| 27 | Scie à métaux | U | 120 |  |  |
| 28 | Coupe tube plastique | U | 60 |  |  |
| 29 | Cintreuse à vis avec un jeu de sabot | U | 30 |  |  |
| 30 | Etau d’établi | U | 90 |  |  |
| 31 | Jeu de clés plates | U | 60 |  |  |
| 32 | Jeu de clés pipes | U | 60 |  |  |
| 33 | Perceuse portative électrique | U | 30 |  |  |
| 34 | Jeux Clés à six pans | U | 60 |  |  |
| **TOTAL HTVA (MAD)** | | | | |  |
| **TVA (Taux …..%) (MAD)** | | | | |  |
| **TOTAL TTC (MAD)** | | | | |  |

**Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.**

**Fait à ………………… le …………………**

**Signature et cachet du concurrent**